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Архитектурная часть

Введение
Тема дипломного проекта – православный храм в деревянных конструкциях
Лев Толстой в свое время заметил, что бесовщина начинается там, где заканчивается духовность. В Советской России множество церквей и храмов было уничтожено или использовалось не по назначению, религия была признана «опиумом для народа». С верующими людьми поступали как с инакомыслящими – ссылали, сажали в лагеря, расстреливали… В последнее время в обществе наметилась ситуация, когда все больше людей возвращается в храмы и церкви.
В дипломном проекте рассмотрен вариант строительства православного храма в деревянных конструкциях.
Выбор в качестве строительного материала неслучаен – дерево превосходный теплоизоляционный материал, в прошлые века все здания строились только из дерева. Кроме того, в республике Марий Эл этот материал является местным.
Православный храм строится в комплексе с другими зданиями – на генплане показано, где будут расположены производственная мастерская, гимназия, церковная лавка. Кроме этого, на территории комплекса планируется разместить площадку для отдыха, хозяйственные службы и санузел.
В самом здании храма размещаются: храм, притвор, кабинет настоятеля, лавка, тамбур, колокольня, хоры, звонница, алтарь.

1 Область применения

Рабочие чертежи разработаны применительно к следующим условиям строительства:
1 Район строительства	 г. Йошкар-Ола, республика Марий  Эл
2 Расчетная температура наружного  воздуха в зимнее время	 -34 0С
3 Инженерно-геологические условия обычные;
4 Грунтовые воды отсутствуют;
5 Площадка со спокойным рельефом;
6 Вес снегового покрова	 240  кг/м2
7 Скоростной напор ветра 27 кгс/м2
8 Степень огнестойкости - 	IV

2 Объемно-планировочное решение

Православный храм решен в одном здании переменной высоты размером в плане 32,2х18,5 м. Высота основного этажа – 3,6 м.
За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Здание принято без подвала.
На первом этаже размещаются сам храм, притвор, кабинет настоятеля, лавка, тамбур, хоры, алтарь. На втором этаже колокольня и звонница. Санузел вынесен за пределы храма на территорию.
Расчет количества прихожан:
На 1м2 предполагаем 3 человека
Общая площадь храма – 46,7 м2
Количество прихожан: 3*46,7=140чел.
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