ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Филиал Ивановской государственной
текстильной академии в г. Н. Новгород»

Кафедра   Конструирование швейных изделий



КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине    Конфекционирование материалов для одежды
на тему  Конфекционирование материалов для женской куртки из плащевой ткани
Автор                                                                                                   ____________                               
                                     инициалы, фамилия                                                                                                     подпись       

Специальность     260902 СОП               Конструирование швейных изделий________ 
_______________________ код.. наименование
___                                                                     
Номер зачетной книжки               курс     3

Рецензент                          
	           должность, подпись                                            инициалы, фамилия 






_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


- Нижний Новгород 2010 г 
СОДЕРЖАНИЕ
Введение                                                                                                            3
1Выбор моделей изделия                                                                                 5
1.1 Анализ современного направления моды на 2010 год                         8
1.2 Выбор модели изделия                                                                           11                                                             
2  Требования, предъявляемые материалам                                                 13
2.1 Требования, предъявляемые к основному материалу                           13
2.2 Требования, предъявляемые к подкладочному материалу                   15
3 Требования, предъявляемые к скрепляющим материалам                      19 
4 Требования, предъявляемые к фурнитуре и отделочным материалам   23
5 Санитарно-гигиенические требования                                                       27                                              
6 Сертификация выбранных материалов                                                      29
7 Маркировка изделия символами по уходу                                                32
     8 Обоснование правильности выбранных материалов                                33
 Заключение                                                                                                     36
Список использованных источников                                                            37
Приложение А -  Конфекционная карта




























ВВЕДЕНИЕ 
Целью написания данной курсовой работы является научно-обоснованный  подбор текстильных материалов в пакет женской куртки из плащевой ткани на подкладке. 
При написании курсовой работы были поставлены следующие задачи:  -  изучить требования, предъявляемые к одежде и материалам;
-  дать обзор современному направлению моды.
Искусство создания костюма, как всякое другое искусство, требует от создателя мастерства, знаний, фантазии и определенных навыков.
Эстетические и конструктивные показатели одежды должны соответствовать современному направлению моды по силуэту, пропорциям, форме деталей, цвету, применяемым материалам. Решение этой задачи достигается путем создания моделей, отвечающих современным нормам художественного оформления и законам зрительного восприятия. Удовлетворение эстетических вкусов потребителя обеспечивают художественное решение модели и применяемые материалы.
Два противоборствующих начала моды красота и сложность в 2008 году пришли к определенному согласию, определив каждому свою роль, новые параметры для творчества и проявления фантазии. В моду  возвращается минимализм. Чистые линии, четкие формы  одежды создают строгий силуэт в конструктивном стиле, но не слишком жесткий, не лишенный женственной мягкости, во многом за счет использования тканей и материалов. 
В данной курсовой работе представлена разработка женской куртки из плащевой ткани на подкладке.




















1 ВЫБОР МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 4.45 – 86 Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей. устанавливает номенклатуру показателей качества швейных изделий бытового назначения, используемых для научно-исследовательских работ, оценки уровня качества изделий при разработке и постановке продукции на производство, при разработке и пересмотре технической и нормативно-технической документации. К изделию применяют следующие требования: эстетические, эксплуатационные и другие. Перечень показателей качества установленный в соответствии с ГОСТом. Для группы костюмных тканей номенклатура показателей приведена в таблице 1.1
Таблица 1.1 – Номенклатура показателей качества изделий пальтово-костюмного ассортимента
	Наименование показателя
	Группа - применяемость

	1  ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1 Соответствие изделия основному функциональному назначению, балл
1.2 Соответствие изделия размерной и полнотно-возрастной группе человека, балл
1.3 Соответствие изделия сезону, сфере применения и условиям эксплуатации, балл
1.4 Соответствие применяемых материалов, отделок и фурнитуры назначению изделия, балл
2 ПОКАЗАТЕЛИ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
2.1 Возможность химической чистки, стирки, глажения, балл
2.2 Прочность соединения деталей, даН/см

	

+

+

+

+



+
+


	Продолжение таблицы 1.1

	Наименование показателя
	Группа-применяемость

	3 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1 Антропометрические показатели 
3.1.1 Статическое соответствие, балл
3.1.2 Динамическое соответствие, балл
3.2 Удобство пользования, балл
3.3 Гигиенические показатели
3.3.1 Суммарное тепловое сопротивление пакета одежды, оС м2 Вт
3.3.2 Воздухопроницаемость дм3/с м2
4 ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1 Соответствие изделия современному направлению моды, балл
4.2 Уровень обработки и отделки изделия, балл
4.3 Четкость и выразительность исполнения товарных знаков и ярлыков, балл
	

+
+
+


+
+


+

+

+



Данный стандарт содержит неполную и условную оценку качества показателей, поэтому область его применения сужается. Все требования, предъявляемые к одежде можно разделить на два уровня качества: потребительский и производственный.
Потребительский уровень качества представлен пятью классами показателей: социальными, функциональными, органолептическими, эстетическими и эксплуатационными. 
Социальные показатели определяются соответствием прогнозу потребительского спроса на одежду данной целевой функции; конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынке;  соответствием размероростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу. 
Функциональные показатели определяют степень соответствия одежды основной целевой функции, внешнему облику и психологическим особенностям потребителей.
Эргономические показатели характеризуют степень приспособленности изделия к человеку и основаны на эргономических свойствах системы человек – изделие – среда. Эргономические требования включают комплекс антропометрических, гигиенических и психофизиологических требований. Математическая модель эргономического соответствия включает в себя показатели статического и динамического соответствия одежды. Антропометрические требования заключаются  в соответствии одежды размеру, форме тела, пропорциям, особенностям строения фигур разных возрастных групп, характеру выполняемых движений.  Гигиенические требования определяют основное назначение одежды,  определяющей необходимое тепловое сопротивление организма путем создания вокруг него оптимального микроклимата и защищающей тело человека от неблагоприятных климатических воздействий, загрязнений и повреждений. Психофизиологические требования реализуются в свойствах, воспринимаемых человеком в ощущениях. Одежда не должна вызывать отрицательную реакцию и неприятные симптомы.
Эстетические показатели определяются совершенством композиционного и цветового решения модели, гармонией, соразмерностью частей и целого, пластичной выразительностью формы, её тектоникой, стилистической связью с предметным миром,  новизной модели и конструкции, товарным видом.
Эксплуатационные требования к одежде достаточно важны и характеризуются устойчивостью одежды к трению, сминанию, разрыву, изгибу, действию светопогоды,  химчистке и стирки.
Производственные требования, предъявляемые к одежде, можно разделить на конструкторско-технологические и экономические. Конструкторско-технологические свойства определяются технологичностью конструкции швейного изделия, затраты труда и сроки изготовления модели. Важным средством, стимулирующим процесс производства, являются стандартизация и унификация деталей, отдельных конструкций, узлов. Экономические требования учитывают показатели производственной экономичности и потребительские расходы на эксплуатацию изделия. 
Для проектирования новой модели одежды учет данных требований осуществляется выбором рациональных конструкций функциональных элементов, универсальной технологии и правильным подбором материалов в пакет.
1.1Анализ современного направления моды 2008г.
Если попытаться охарактеризовать модные тенденции сезона весна-лето 2008 одним словом, то это слово будет «сдержанность». Сезон весна-лето 2008 выглядит строгим, без четко очерченных тенденций с общим глубокомысленным настроением и укрывающими силуэтами. Главный вывод – произошел окончательный поворот от вычурных и избыточных модных тенденций последних сезонов к умеренности в крое и приглушенности в цветовой палитре. Произошла переоценка эстетических предпочтений – чистый минимализм и упрощенный выверенный образ заместили собой простоватое очарование богемы, девичьи рюшки, вызывающую привлекательность оголенных пупков и шеренги джинсов, сидящих низко на бедрах.
Ключевыми модными тенденциями сезона весна-лето 2008 являются: 
Новый минимализм, Новый кутюр, Новая романтика, Восьмидесятые. 
Минимализм - хит модных тенденций сезона весна-лето 2008, прежде всего, доминирует отказ от декора, орнамента. 
Серо-черно-белая гамма, простые линии, простой и лаконичный силуэт. Отсутствие деталей. Тема не идет сама по себе, а только в сочетании с другими темами. Актуальным считается сочетание темы минимализма со спортивной темой или темой космоса, элементы которой мы уже активно носим в одежде и аксессуарах.
Скромность и умеренность цветовой гаммы улавливается в минимальных силуэтах, чаще проявляясь в неброских трикотажных изделиях и простых по форме платьях или в одежде мужского стиля. Ожидайте также появление на сером фоне ярких деталей теплого розового, ярко желтого или оранжевого цвета. 

На рисунках 1.1.1-1.1.

Рисунок 1.1.1- Актуальные модель куртки

Рисунок 1.1.2- Актуальные модели курток

Рисунок 1.1.3- Актуальные модели курток

1.2 Техническое описание на модель
Женская куртка для женщины младшей возрастной группы, демисезонная из курточной смесовой ткани.
Цветовая гамма основного материала – серых тонов. Подкладочный материал, фурнитура и швейные нитки – в тон основного материала.
Куртка на шелковой синтетической подкладке полуприлегающего силуэта, умеренного объема с небольшим прилеганием выше линии талии. Прилегание достигается за счет передней вытачки и боковых швов.  Спинка со средним швом. 
Застежка жакета центральная бортовая  на тесьму- «молнию» до верха изделия, декорирована планкой на 3 петли-пуговицы. 
Карманы боковые накладные с отворотами с  округлыми концами.  Нагрудные карманы влисточку застегиваются на воздушные пели и пуговицы. Горловина оформлена капюшоном. Низ куртки гладкий. 
Куртка базового покроя с втачным рукавом. Рукав прямой двухшовный, длиной до запястья. Низ рукава оформлен патами, закрепленными на пуговицы. 
По срезу планки, швам втачивания рукавов, по краям листочек, отворотам карманов, патам  и  краю капюшона проложены отделочные строчки, нитками в тон основного материала, шириной 0,5 см.
Модель – предложение представлена на рис 1.2.1




































































Рисунок 1.2.1 – Модель – предложение
2 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ
2.1 Требования предъявляемые к основному материалу 
ГОСТ 4.51 – 87 Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества тканей и штучных изделий бытового назначения из химических волокон, из смеси химических волокон с хлопком (хлопкового волокна до 50%), из химических волокон в основе и химических нитей в утке.
Номенклатура показателей качества основного материала – плащевой ткани представлена в таблице 2.1.1. 
Таблица 2.1.1 – Номенклатура показателей качества основного материала
	Наименование показателей
	для курток и плащей

	1. Поверхностная плотность
1. Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям
1. Изменение размеров  после мокрой обработки, замочки, влажно- тепловой обработки, химической чистки
1. Разрывная нагрузка
1. Наименование нитей, пряжи  и массовая доля  волокон в пряже
1. Результирующая номинальная  линейная плотность пряжи, нитей
1. Число нитей на 10см по основе и утку
1. Несминаемость
1. Водоупорность
1. Показатели соответствия художественно- колористического оформления, структуры, отделки тканей современному направлению моды
1. Ширина ткани или размеры штучного изделия
	+

+


+
+

+

+
+
+
+


+
+


     Примечание: Знак «+» означает применяемость.
В соответствии с ГОСТ 29222-91 ткани по физико-механическим показателям должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.1.2
Таблица 2.1.2 – Нормативные значения показателей качества основного материала – плащевой ткани из синтетических нитей.
	Наименование показателя, размерность
	Нормативные значения

	1  Поверхностная плотность ткани, г/м2
2 Ширина
3 Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм, Н (кгс), не менее:
по основе
по утку
4Стойкость к раздвигаемости нитей, даН(кгс), не менее
5 Водоупорность, мм, вод ст., не менее
6 Изменение размеров после мокрой обработки, %,не более:
по основе
по утку
7 Несминаемость, %, не менее
8 Пиллингуемость, число пиллей на 10 см2, не более 
9  Осыпаемость, мм, не более
	50-180
80-160


245 
196
1,3
50
80

-3,5
±2,0
45
5
2,0



В соответствии с ГОСТ 29222-91  плащевые ткани по устойчивости окраски должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.1.3
Таблица 2.1.3- Нормы устойчивости окраски
	Степень устойчивости окраски
	Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию

	
	Света
	Стирки-1
	Пота
	Дистиллированной воды
	Трение
	Глажение
	Органических растворителей

	
	
	
	
	
	Сухого
	Мокрого
	
	

	
	Изменение первоначальной окраски
	Изменение первоначальной окраски
	Закрашивание белого материала
	Изменение первоначальной окраски
	Закрашивание белого материала
	Изменение первоначальной окраски
	Закрашивание белого материала
	Закрашивание белого материала
	Изменение первоначальной окраски

	Прочная
	     4
	
4

	
4

	  4
	4
	4
	4
	4
	3
	-



2.2 Требования, предъявляемые к подкладочным материалам
Подкладка выполняет в одежде следующие функции:
- придает эстетический внешний вид изнаночной стороне изделия;
- предохраняет детали и срезы от истирания и от растяжения в процессе эксплуатации;
- повышает теплозащитные свойства изделия;
- обеспечивает удобство надевания и снятия изделия при эксплуатации;
Готовые подкладочные ткани из химических нитей и пряжи вырабатываются из вискозных нитей в основе и утке, из вискозных нитей в основе и ацетатных или триацетатных нитей в утке,  из вискозных нитей  в основе и капроновых нитей в утке, из вискозных нитей  в основе  и вискозной или хлопчатобумажной пряжи в утке, а также из синтетических пряж и нитей. 
Согласно ГОСТ 4.6 – 85 подкладочные материалы должны соответствовать требованиям, представленным в таблице  2.2.1
Таблица 2.2.1 – Номенклатура показателей качества подкладочного материала 
	      Наименование показателя
	     Подкладочный материал

	1 Поверхностная плотность
2 Разрывная нагрузка
3 Устойчивость окраски
4 Изменение размеров после мокрых и тепловых обработок
5 Наименование нитей и волокон
6 Результирующая номинальная линейная плотность сырья
7 Число нитей на 10 см
8 Удлинение при разрыве
9 Стойкость к раздвигаемости
10 Стойкость к истиранию на плоскости 
11 Пиллингуемость 
12 Удельное поверхностное электрическое сопротивление
13 Показатели соответствия художественно- колористического оформления, структуры, отделки тканей, современному направлению моды 
14 Ширина
15 Осыпаемость 
	+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+



+
+
+


       
 Примечание 
Знак «+» означает, что данный показатель применяется; «+» - применяется частично.
Согласно ГОСТ  20272-96  подкладочные ткани должны изготавливаться шириной от 70 до 150 см. Номинальная ширина для каждого артикула устанавливается по согласованию и должна быть кратной пяти.  Отклонения по ширине ткани не должны превышать, см:
+ 1,5 – при ширине от 71 до 100 см включительно;
+ 2,0 – при ширине ткани от 101 до 150 см включительно;
+ 2,5 – при ширине ткани более 150 см.
Для жаккардовых тканей допустимое отклонение увеличивается на + 2,5 см по сравнению с установленными нормами. По художественно – колористическим показателям подкладочные ткани должны соответствовать образцам – эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007
Нормативные значения показателей качества подкладочного материала, вискоза в основе и утке, представлены в таблице 2.2.2
Таблица 2.2.2 – Нормативные значения показателей качества подкладочного материала
	Наименование показателей, размерность

	Нормативные значения


	1 Поверхностная плотность, г/м2, не более
2 Разрывная нагрузка, даН, полоски ткани размером 50х200, не менее
по основе
по утку
3 Устойчивость окраски
4 Изменение размеров после мокрых и тепловых обработок, % , не более
по основе
по утку
5 Число нитей на 10 см,%
по основе
по утку
6 Стойкость к раздвигаемости, даН, не менее 
7 Стойкость к истиранию, циклы, не менее
8 Пиллингуемость (для тканей с пряжей), число пиллей на 10 см2, не более
9 Показатели соответствия художественно-колористического оформления, структуры отделки тканей, современному направлению моды
10 Ширина
11 Осыпаемость, мм, не более

	130


30
20
См. табл. 2.2.3


4,0
2,0

±2
±3

1,5
850

0

Соответствует образцу – эталону, установленному по ГОСТ 15.007
70-150 кратно 5,0
2,5




Устойчивость окраски подкладочных тканей должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 20272 – 96 , указанным в таблице 2.2.3
Таблица 2.2.3 – Устойчивость окраски подкладочного материала 
	Степень устойчивости окраски
	Норма устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию

	
	Стирки
	Органических растворителей
	Пота
	Глажения
	Трения сухого

	
	Изменение окраски
	Закрашивание белого материала
	Изменение окраски
	Изменение окраски
	Закрашивание белого материала
	Изменение окраски
	Закрашивание белого материала

	Прочная «ПК»
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4








3 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СКРЕПЛЯЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ
Швейные нитки применяются для соединения деталей при шитье изделий из ткани, трикотажа, искусственной кожи, замши и меха.
Выпускают хлопчатобумажные, шелковые, льняные и синтетические швейные нитки. Наиболее широко применяются синтетические нитки.  Это связано с массовым использованием в швейной промышленности материалов, требующих безусадочных нитей. 
Свойства швейных ниток классифицируют на общие, характерные для всех видов ниток, и специализированные, учитываемые для определенного вида ниток в зависимости от их назначения. 
К общим свойствам относят: эксплуатационные, технологические и эстетические.
Эксплуатационные свойства характеризуют надежность соединения при носке одежды. К ним относят:
- высокую разрывную нагрузку швейных ниток, определяющую достаточную прочность швов при эксплуатации изделия;
- минимальную усадку после мокрой и влажно – тепловой обработки;
- прочность окраски к действию светопогоды, химический чистки, ровной прочности окраски основного материала;
- растяжимость, равную растяжимость обрабатываемых тканей;
- высокие значения упругой и минимальные значения эластичной деформации растяжения швейных ниток для предотвращения стянутости материала.
К технологическим свойствам относят:
- ровноту ниток по толщине  и достаточную прочность, обеспечивающие минимальную обрывность при шитье;
- уравновешенность по крутке, отсутствие дефектов в виде сукрутин, шишек на поверхности нитки, приводящих к обрывности;
- термостойкость, особенно важна при работе на высокоскоростных
машинах;
- достаточную стойкость к многократным растяжениям, изгибу, истиранию в петле и в ушке швейной иглы, к ударным воздействиям, максимально возможную длину безобрывного шва;
- достаточную жесткость при кручении (до 175 усл. ед.).
Эстетические свойства ниток:
- цвет швейных ниток должен соответствовать эталонной карте цветов;
- цветные нитки должны иметь прочность окраски, равную прочности окраски основного материала;
- отбеленные нитки должны иметь белизну не менее 80%.
Специализированные свойства определяются специфическим назначением, условиям эксплуатации готовой одежды.
Согласно документу «Инструкция. Требования к выполнению стежков, строчек и швов», выбор швейных ниток зависит от вида стачиваемого материала и вида строчки. В таблице 3.1 представлены рекомендации по выбору швейных ниток.
Таблица 3.1 – Рекомендации по выбору швейных ниток
	Кодовое обозначение стежков строчки


	Швейные изделия, материалы


	Вид строчки


	Число стежков на 10 мм строчки


	Условное обозначение ниток (торговый номер)

	
	
	
	
	Хлопчато-бумажные
	армированные
	лавсановые
	капроновые
	Натуральный шелк
	Капрон (мононить)

	









301
401


(401,505)
504,512



504
512
107
304


404



107
304


301
304




301
401
	Плащевые материалы (в том числе капроновые ткани с пленочным покрытием и отделкой «лаке»)


























Подкладочные материалы
	









стачивающая


стачивающе- обметочная



обметочная

петельная: для прямых петель

для фигурных петель


пуговичная



Закрепочная





стачивающая
	









3-4




3-4



2-3



18-25


10-12


в автоматич. режиме

то же





3-4
	









60,50,40



60,50,40


80,60,50


80,60,50

80,60,50

60,50,40


80,60,50




40,50,60
	









35ЛХ
35ЛЛ



35ЛХ
25ЛЛ
25ЛХ

30ЛХ
35ЛХ


35ЛЛ
28ЛЛ

35ЛЛ
28ЛЛ
45ЛЛ
35ЛХ
35ЛЛ


35ЛЛ
38ЛЛ
25ЛЛ



36ЛХ
35ЛХ
25ЛХ
	









22Л




22Л
33Л


22Л
33Л


33Л
22Л

55Л
33Л

-



22Л
33Л




22Л
33Л
	









 50К




-



-



-


-


-



-





50К
	









-




-



-



33
18

33
18

-



33
18




-
	









13кмп




-



 7кмп



-


-


-



-





  7кмп
13кмп


Характеристика выбранных швейных ниток представлена в таблице 3.2 в соответствии с ГОСТ 6309 – 93 .Нитки швейные х/б и синтетические. Технические условия.
Таблица 3.2 – Характеристика выбранных швейных ниток 
	Условное обозначение ниток
	Код ОКП
	Структура суровых ниток
	Результирующая номинальная линейная плотность ниток, Кн текс
	Допустимое относительное отклонение результирующей кондиционной линейной плотности ниток от результирующей номинальной плотности
	Нормированная влажность, %
	Разрывная нагрузка нитки при испытании методом разрывной нитки, не менее
	Коэффициент вариации по разрывной нагрузки, не более, %
	Удлинение при разрыве, %, не более

	
	
	
	
	Белых ЛХ
	Белых ЛХ цветных  черных
	
	СН
	Гс
	
	

	35ЛЛ


36ЛХ
	814718


814191
	16,7текс×2

16,7текс×2
	34,5


34,5
	+5
-7

+3
-7
	±6


±5
	1,0

3,0
	1450


1275
	1478


1300
	7,5


6,5
	22


19



Предельно допустимые минимальные значения показателей устойчивости 
окраски швейных ниток должны соответствовать требованиям ГОСТ 6309-93, 
указанным в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 – Прочность окраски швейных ниток 
	Устойчивость окраски
	Устойчивость окраски к воздействию

	
	Сухое трение
	Стирка№1
	Света по 8-бальной шкале эталонов

	
	
	Изменение окраски
	Закрашивание белого материала
	

	прочная
	4
	4
	4
	4



Примечание: Стирку 1 производить с добавлением на 1 дм3 воды 3 г кальцинированной соли.



4 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФУРНИТУРЕ И ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Фурнитура – это вспомогательные изделия, необходимые в швейном производстве для застегивания швейных изделий, прикрепления, упрочнения деталей этих изделий, а также для удобства эксплуатации одежды. К фурнитуре швейного производства относят: пуговицы, застежки – молнии, кнопки, крючки, петли, пряжки и т.п.
Пуговицы служат для застегивания изделий с помощью петель или для украшения изделий. Для изготовления пластмассовых пуговиц используют различные полимерные материалы.
Пластмассовые пуговицы классифицируются на различные группы в зависимости от назначения, конструкции, отделки, размера и формы.
Застежка-молния состоит из двух хлопчатобумажных лент с металлическими или пластмассовыми звеньями, соединяемыми при движении замка. Выпускают застежки-молнии с неразъемными и разъемными ограничителями хода замка. Длина застежки от 70 до 1 800 мм, ширина звеньев 3 мм и более.
Основные требования к застежкам-молниям: металлические детали должны быть гладкими, блестящими, без пятен и коррозии; звенья застежек должны быть прочно закреплены, не должны смещаться; замок должен плавно передвигаться, закрепляя застежку в любом необходимом месте: ленты должны быть прочными. 
В данном случае применяется пластмассовая застежка - молния с неразъемным нижнем ограничителем. 

Рисунок 4.1 – Чертеж пуговицы с четырьмя отверстиями
В соответствии с ТУ 17-15-19-01 пластмассовые пуговицы по показателям качества должны соответствовать  величинам, представленным в таблице 4.2
Таблица 4.2 – Нормативы показателей качества пластмассовых пуговиц 
	Наименование материала
	Стойкость к ВТО, 0С
	Стойкость к истиранию
	Стойкость к химической стирке

	Полиэфиры
	160+5
	стойкие
	стойкие


Примечание: Пуговицы должны выдержать без разрушения нагрузки, 
Н (кгс), не менее: размером свыше 12 мм- 50(5)


На основании ГОСТ 4.46 – 84 показатели качества универсальной фурнитуры должны соответствовать показателям, приведенным в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Номенклатура показателей качества фурнитуры
	Наименование показателя
	Пуговицы
	Застежки-молнии пластмассовые



	1 Усилие движения замка
2 Устойчивость окраски пластмассовых застежек – молний
3 Заданная наработка
4 Допустимая нагрузка
Допустимая нагрузка по показателям прочности застежки-молнии 
  усилие фиксации замка
  усилие разрыва замкнутых звеньев
  усилие сдвига нижнего неразъемного ограничителя
  прочность соединения нижним неразъемным ограничителем
  прочность соединения нижним разъемным ограничителем
  усилие сдвига нижнего разъемного ограничителя
  усилие фиксации замка верхнего ограничителя 
5 Толщина покрытия
6 Прочность сцепления покрытия с основным материалом
7 Стойкость конденсационного покрытия пластмассовых изделий к истиранию 
8 Стойкость гальванического покрытия пластмассовых изделий к перепаду температур
9 Показатель термостойкости пластмассовых изделий
10 Химическая стойкость пластмассовых изделий
11 Соответствие моде
12 Рациональность формы
13 Целостность композиции
14 Совершенство производственного исполнения с стабильности товарного вида
15 Суммарная трудоемкость
16 Коэффициент использования материала
17 Суммарная себестоимость 
	-

-
-
+

-
-
-

-

-
-
-
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
	+

+
+
-

+
+
+

+

+
+
+
+

+

-

-
+
+
+
+
+

+
+
+
+


Примечание: 
Знак «+» означает применяемость показателя, знак «-» - неприменяемость. 
Основные размеры пуговиц представлены в таблице 4.3
Таблица4.3  - Основные размеры пуговиц
	Размеры пуговиц (D)
	Межцентровое расстояние (А)

	номинальная
	предельное отклонение
	номинальное
	предельное отклонение

	
Св.12 до17 вкл.
	
+0,3
	
        3,5
	
-


Размеры пуговиц для машинного пришивания представлены в таблице 4.4 в соответствии с техническими условиями
Таблица 4.4 – Основные размеры пуговиц для машинного пришивания
	Размер пуговиц
	Число отверстий
	Размер отверстий
	Межцентровое
	Толщина

	номинальный
	Предельное отклонение
	
	номинальный
	Предельное отклонение
	номинальное
	Предельное отклонение
	номинальная
	Предельное отклонение

	15,17
	+0,3
	4
	1,8
	+0,2
	3,5
	+0,1
	3,5
	+0,2


Примечание: Толщина пуговиц должна быть не менее 1,6 мм
В соответствии с ОСТ 17-891-86 пластмассовые застежки- молнии должны соответствовать величинам, представленным в таблице 4.5
Таблица 4.5 – Предельные отклонения мер застежек - молний
	Тип застежки- молнии
	Длина, мм
	Предельное отклонение

	Т5
	Свыше 500мм
	+10


Длина свободных концов у верхних ограничителей застежки- молнии с разъемным нижним  ограничителем, не менее 15,0 мм, должна соответствовать данным, приведенным в таблице 4.6
Таблица 4.6 – Длина свободных концов застежек – молний 
	Тип
	Длина свободных концов у верхних и неразъемного нижнего ограничителей, не менее
	Длина свободных концов у верхних ограничителей застежки-молнии с разъемным нижнем ограничителем, не менее

	Т5
	-
	15,0



В таблице 4.7 представлены показатели прочности и усилия продвижения замка застежки-молнии в соответствии с ОСТом 
Таблица 4.7 – Показатели прочности и усилия продвижения замка застежки-молнии
	Наименование показателя
	Тип застежки  – молнии  Т5

	1 Усилие разрыва замкнутых звеньев, Н\см (кгс/см), не менее
2 Прочность замка, Н (кгс), не менее
3 Прочность соединения нижним ограничителем, Н (кгс), не менее
4 Усилие фиксации замка верхним ограничителем, Н (кгс), не менее
5 Усилие передвижения замка, Н (кгс), не более
6 Нагрузка в поперечном направлении, Н (кгс)
7 Нагрузка в продольном направлении, Н (кгс)
8 Заданная наработка, цикл.
9 Продолжительность и температура выдержки: t°,C°
                                                                                         
	
200(20,0)
160(16,0)

60(6,0)

80(8,0)
7(0,7)
14,0 (1,4)
11,0 (1,1)
500,0
+150±2
0,0008


 
Примечание: 500 циклов - для застежки-молнии, у которых спираль пришивается синтетическими нитками.
5. САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИЗДЕЛИЮ
На основании СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 к одежде предъявляют следующие требования. Физико-гигиенические показатели изделий IV класса должны соответствовать требованиям, представленным в таблице 5.1
Таблица 5.1 – Физико-гигиенические показатели изделий  
	Класс
	Гигроскопичность, %, не менее
	Воздухопроницаемость, дм3/м2/сек, не менее
	Электризуемость, кВ/м, не более

	
	
	трикотажные
	ткани
	

	
IV
	
Не определяется
	
Не определяется
	
7


Санитарно- химические миграционные показатели изделий не должны превышать значений, указанных в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Санитарно-химические миграционные показатели
	Волокна, входящие в состав тканей
	Наименование выделяющегося вещества
	Водяная среда, мг/л, не более
	Воздушная среда, мг/м2, не более

	Химические волокна: (ПЭ, лавсан)
   
Искусственное волокно (вискоза)
Красители
	Этиленгликоль
Диметил-
терефталат


Сероуглерод

на основе бензидина
Мышьяк(As)
Свинец(Pb)
Кадмий(Cd)
Хром(Cr)
Кобальт(Co)
Медь(Cu)
Никель(Ni)
Ртуть (Hg)
	1,0

1,5


1,0


не допускается
0,5
0,03
0,001
0,1
0,1
1,0
0,1
0,0005
	1,0

0,05


0,005


не допускается
0,003
0,0003
0,0003
0,0015
0,001
0,001
0,001
0,0003


Органолептические показатели изделия должны соответствовать требованиям таблицы 5.3
Таблица 5.3-Органолептические показатели изделия
	Класс
	Интенсивность  запаха вытяжки модельной водной среды в баллах
	Характеристика запаха
	Проявление запаха

	IV
	Не более 2 баллов
(1-2)
	Слабый
	Запах, обнаруживаемый неопытным дегустатором, если обратить на это его внимание


6 СЕРТИФИКАЦИЯ ВЫБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сертификация – это действие, проводимое с целью подтверждения посредствам сертификата соответствия или знака соответствия того, что изделие или услуга соответствует определенным стандартами или техническими условиями.
Обязательной сертификации подлежит продукция, в ГОСТах на которую установлены требования по обеспечению безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, охрана окружающей среды, а также средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан.
Плащевая  ткань, используемая в качестве основного материала, в соответствии с правилами по сертификации продукции текстильной и легкой промышленности подлежит добровольной сертификации, перечень показателей которой представлен в таблице 6.1
Таблица 6.1 – Перечень показателей, подлежащих подтверждению при сертификации  плащевой ткани
	Назначение продукции
	Код ОКП
	Код ТН ВЭД



	Характеристика 
(показатели), 
подтверждаемые при 
сертификации
	Нормативные документы

	
	
	
	
	Определяющие показатели
	Устанавливающие методики на опрделение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ткани, полотна нетканые одежные: плащевые и курточные















Пальтовые
костюмные, плательно -костюмные, плательно -блузочные. сорочечные

подкладочные






	837700 838700
83I400 835300 835400 837600
831100
83I300 833100 835100 835200 837100 837300 837600 838100 838200 838300





























837500 837600 838500


	5407  00 000
5408  00 000
5512  00 000
5513  00 000
5514  00 000
5515  00 000
5516  00 000
5007  00 000
5111  00 000
5112  00 000
5113  00 000
5208  00 000
5209  00 000
5210  00 000
521 I  00 000
5212  00 000

5407 00 000
5512  00 000
5513  00 000
5514  00 000
55 15 00 000
5516 00 000

580100 000 5007 00 000
5111  00 000
5112  00 000
5113  00 000
5208  00 000
5209  00 000
5210  00 000
521 I 00 000
5309 00 000
5407  00 000
5408  00 000
5512  00 000
5513  00 000
5514  00 000
55 15 00 000
5516 00 000
5801 00000
5802 00000














540700 000
5408 00 000
55 12 00000
55 13 00000
5514 00 000
55 15 00000
5516 00 000
5801 00 000
	Изменение линейных размеров после мокрых обработок
Водоупорность Устойчивость окраски к:
-свету
-стиркам
-поту
-глажению
-органическим
растворителям
-трению
Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке
Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке
Стойкость к
истиранию по плоскости Стойкость ворсовой поверхности к истиранию
Устойчивость окраски к:
-свету
-дистиллированной воде
-поту
-органическим
растворителям
-трению









Стойкость к истиранию по плоскости
Стойкость ворсовой поверхности к истиранию
Прочность закрепления петельных нитей (для махровых материалов)
Соответствие процентного
состава (содержания) сырья указанному в маркировке Изменение линейных размеров после мокрых обработок
Воздухопроницаемость (для тканей, содержащих более 33% химических волокон) Гигроскопичность(для тканей, содержащих более 33% химических волокон) Устойчивость окраски к:
· свету
· стиркам
· поту
· глажению
· органическим
растворителям
· трению
Содержание свободного формальдегида (кроме шерстяных тканей) <*>




Стойкость к истиранию по плоскости
Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке
Устойчивость окраски к:
· стиркам
· поту
· глажению
· органическим
растворителям
· трению
Содержание свободного формальдегида <*>


	


ГОСТ 29222-9I ГОСТ 28486-90 СанПиН
42-125-4390-87













ГОСТ 30084-93


ГОСТ 2 1 790-93 ГОСТ 28000-88 ГОСТ 708 I -93
ГОСТ 30084-93 







ГОСТ 29298-92
ГОСТ 2 1 790-93 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-88 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 20723-89 ГОСТ 7081 -93 ГОСТ I 1518-88









ГОСТ 30084-93




















ГОСТ Р 50729-95


ГОСТ 7081 -93
ГОСТ 20272-96




ГОСТ 30084-93









ГОСТ Р 50729-
95

	ГОСТ 8710-84
ГОСТ 931 5-90
ГОСТ 3816-81 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.1-91 ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.7-83 ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 25617.83

ГОСТ 256 17-83 ГОСТ 4659-79
ГОСТ 18976-73 
ГОСТ 2 15 16-76 ГОСТ 9913-90 
ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.1-91 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.13-83 ГОСТ 9733.27-83




ГОСТ 9913-90 ГОСТ 18976-73 ГОСТ 9913-90
ГОСТ 2335 1-78


ГОСТ 256 17-83
ГОСТ 4659-79
ГОСТ 8710-84 ГОСТ 5012-82
ГОСТ 12867-77 ГОСТ 93 15-90 ГОСТ 20723-89 ГОСТ 12088-77

ГОСТ 3816-81

ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.1-91 ГОСТ 9733.3-83 ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 9733.6-83
ГОСТ 9733.7-83
ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 25617-83






ГОСТ 18976-73 ГОСТ 9913-90
ГОСТ 256 1 7-83



ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.7-83
ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 256 I 7-83





























7 ВЫБОР СИМВОЛОВ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ
К изделиям, изготовленным с применением клеевых материалов и ко всем изделиям с вложением химических волокон должна быть приложена памятка или мягкая лента с рекомендациями по уходу за изделием. В ней указывают процентное содержание химических волокон и условные обозначения ухода за изделием: условия стирки, отбеливание, глажение, химической сушки после стирки. Для проектируемой женской  куртки из плащевой ткани (синтетической) рекомендации по уходу представлены в таблице 7.1 в соответствии с ГОСТ  Р ИСО 3758-99
Таблица 7.1 – Символы по уходу за изделием
	Символ
	Значение символа

	
	Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 400С в короткий промежуток времени. Во время стирки изделие должно стираться или выжиматься только слегка вручную без выкручивания.

	
	
Изделие, насыщенное влагой, должно только подвешиваться для сушки (в расправленном виде).


	
	Сухая чистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено.

	        
	Не применять сушку в барабане.

	
	Изделие не должно подвергаться отбеливанию веществами, выделяющими хлор. 
Примечание: Допускается использование символа без указания Cl

	
	Температура нижней плиты утюга должна быть не более 1200С
















8 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЕ
Современные, прочные, мягкие ткани из синтетических волокон (нейлона или полиэстера) различной структуры, имеющие полиуретановое покрытие, которое обеспечивает водонепроницаемость тканей. Эти ткани хорошо защищают от ветра, снега и дождя. Не мнутся, легко чистятся, долго сохраняют свой первоначальный внешний вид. Не требуют специального ухода. 
Используются для производства курток, ветровок, плащей, комбинезонов, детской и спортивной одежды.
В качестве подкладки к одежде различного назначения используют шелковые, полушелковые, синтетические, хлопчатобумажные и шерстяные подкладочные ткани, тонкие гладкие синтетические трикотажные полотна, искусственный и натуральный мех. К этому ассортименту относят также карманные ткани и используемые для подкладки карманов трикотажные полотна.
Вырабатываются шелковые подкладочные ткани более 50 артикулов. Они отличаются друг от друга волокнистым составом, видом переплетения, шириной, поверхностной плотностью, линейной плотностью используемых для их производства нитей.
Большая часть подкладочных тканей вырабатывается из вискозных нитей в основе и в утке и из вискозных нитей с другими волокнами. 
Подкладочные ткани вырабатывают саржевым, сатиновым, атласным, мелкоузорчатым, крупноузорчатым и жаккардовым переплетением. Наибольший удельный вес в общем количестве подкладочных тканей составляют ткани саржевого переплетения.
Выпускают гладкокрашеные подкладки, пестротканые в полоску и в клетку и с эффектом шанжан.
Подкладочные вискозные ткани имеют наибольшее применение. Это вискозная равноплотная ткань саржевого переплетения, вискозная ткань мелкоузорчатого продольно-полосатого переплетения, гладкокрашеные ткани крупноузорчатого переплетения с растительными или стилизованными геометрическими узорами. Поверхностная плотность вискозных и вискозноацетатных подкладочных тканей 70-140 г/м.
В таблице 8.1 представлены характеристики основной и подкладочной тканей. 
Таблица 8.1 – Характеристика выбранных материалов
	Наименование материала


	арт


	Ширина, см


	Плотность, число нитей на 10 см
	Линейная плотность, текс
	Поверх-ностная плотнось,
г/м2



	
	
	
	по
осн.
	по утку
	по основе
	по утку
	

	Ткань плащевая
	52336

	150

	300

	250

	Нпэф,
краш.120кр
11×2
	Нпэф,
краш.120кр
11×2
	145

	Ткань подкладочная
	52418
	150
	390
	290
	Нпэф
краш
180ср,
9,5
	Нпэф
12,0
	71



В разрабатываемом изделии использовано смешение элементов классического и спортивного стилей. Этому вполне отвечает плоская пуговица с небольшим бортиком и значительно увеличенная по толщине.
Характеристика пуговиц представлена в таблице 8.2
Таблица 8.2-Характеристика пуговиц
	Размер пуговиц
	Число и размер отверстий
	Межцентровое расстояние
	Толщина, мм
	Стойкость

	
	
	
	
	к ВТО,°С
	к стирке
	к химчистке

	15-17
	4
1,8±0,2
	3,5±0,1
	3,5±0,2
	160±5
	Стойкое



Удобство использования обеспечивает разъемная тесьма- молния, характеристики которой представлены в таблице 8.3

Таблица 8.3- Характеристика тесьмы- молнии
	Тип
	Ширина замкнутых звеньев, мм
	Длина, мм
	Предельное отклонение, мм
	Длина свободных концов у верхних ограничителей, не менее

	Т5
	5,0
	Свыше 500,0
	±10,
	15,0






















ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   В данной курсовой работе был подобран пакет материалов и фурнитура для женской куртки, которых соответствует условиям эксплуатации, обеспечивает высокое качество проектируемого изделия, так как материалы в нем взаимосвязаны между собой по свойствам.  
При написании курсовой работы был дан обзор современному направлению моды, а также  изучены требования, предъявляемые к одежде и материалам: основному, подкладочному; требования, предъявляемые к фурнитуре и швейным ниткам. Разработана номенклатура показателей качества для проектируемого изделия на все виды материалов. Также был проведен  анализ ассортимента материалов, на основе которого проведен подбор материалов для изделия. 
Материалы, подовранные для проектируемого изделия, представлены в конфекционной карте (приложение А).
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9 ТУ 17-15-19-01 Пуговицы. Технические условия.
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13 ГОСТ 4.45 – 86 Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей. 
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