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Основные средства

Основные средства – это часть имущества организации, которые используются в качестве средств труда при приготовлении продукции, выполнении работы и оказания услуг в течение времени более одного года.
Основные средства можно классифицировать по отдельным признакам.
1. В зависимости от назначения производственно хозяйственной деятельности основные средства делятся на производственные и непроизводственные.
2. По принадлежности к отраслям народного хозяйства основные средства делятся на основные средства, промышленные, торговля и т. д.
3. По принадлежности основные средства делятся на собственные и арендованные.
4. По характеру или степени использования основные средства бывают в запасе, в эксплуатации, на консервации и в аренде.
Классификация основных производственных фондов:
· Здания – строительно-архитектурные объекты производственного назначения (здания цехов, служб предприятия и др.).
· Сооружения, инженерно – строительные объекты, выполняющие технические функции, не связанные с изменением оборотных и производственных фондов (предметов труда) – дороги, эстакады, туннели, мосты и др.
· Силовые машины и оборудование – объекты, предназначенные для выработки и распределения энергии (генераторы, электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания и др.).
· Рабочие машины и оборудование – непосредственно участвуют в технологическом процессе, воздействуя на предметы труда (металлорежущие станки, прессы, молоты, термические печи и др.).
· Измерительные и регулирующие приборы и устройства лабораторное оборудование – предназначены для регулирования, измерения и контроли технологических процессов, проведения лабораторных испытаний и исследований.
· Вычислительная техника – совокупность средств для ускорения и автоматизации расчётов и принятия решений.
· Транспортные средства: железнодорожный, автомобильный, водный и авиационный – производят перемещения людей и грузов в пределах предприятия и вне его (электровозы, тепловозы, автомобили и др.).
· Передаточные устройства – объекты, предназначенные для трансформации, передачи и перемещения энергии (электро- и теплосети, газовые сети, не являющиеся основной частью здания.).
· Прочие основные производственные фонды – объекты основных и производственных фондов, не вошедшие в вышеперечисленные группы.
Структура – это удельный вес или процент, каждой группы основных средств в общей стоимости их принимаемой за единицу или за 100 %, если обозначить Фнi – стоимость i – ой группы оси средств Z Фнi – суммарное или общая стоимость n групп всех основных средств, то удельный вес или% этой группы состоит
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Делимая или стоимостная оценка основных средств необходима для определения их общего объёма, динамики, структуры, величины стоимости, переносимый на стоимость торговой продукции, а такие для расчётов эконом эффективности инвестиций.
Различают следующие виды стоимостной оценки основных средств:
1) Оценка по первоначальной стоимости включает стоимость (цену) оборудования, транспортные расходы по его доставке и стоимость монтажных работ на месте эксплуатаций. По первоначальной стоимости основные средства учитываются на балансе предприятия, потому она называется балансовой стоимостью:

Фн= Ц + Зтрансп + Змонт+ Зпрочие (2)

2) Оценка по восстановительной стоимости, т. е. по стоимости воспроизводства основных фондов в совремённых условиях.
3) Оценка по первоначальной или восстановительной стоимости с учётом износа. Остаточная стоимость определяется вычитанием из полной стоимости суммы накопленного износа и показывает величину недоамортизированной части стоимости основных фондов.
а) Индексный метод с учётом коэффициента восстановления Фв = Фн ∙ Кв (3)
б) Восстановительные стали принимать равной рыночной цене на данный объект основных средств

Фв = Црын (4)

в) Остаточная стоимость основных средств, когда годовая сумма амортизации по годам не меняется

Фост = Фн – Аr ∙ t экс (5)

г) Остаточная стоимость основных средств, когда амортизация по годам имеет разное значение.


Фост = 


1. Расчёт стоимости и структуры основных средств

Таблица 1 – стоимость и структура основных средств
	Группа основных
Средств
	Отчётный
период
	Плановый период
	Изменения удельного веса %

	
	стоим. тыс./руб.
	удельный
вес %
	измен. стоим. %
	стоим.
тыс./руб.
	уд.
вес %
	

	1. Здания и сооружения
	124100
	19,95
	1,3
	125713,3
	20,04
	0,09

	2. Силовые и рабочие машины и оборудов.
	414900
	66,7
	5,9
	439379,1
	70,04
	3,34

	3. Измер. и регулир. приборы, ВТ
	7500
	1,3
	13,6
	8520
	1,36
	0,06

	4. Транспортные
Средства
	50500
	8,12
	6,3
	53681,5
	8,56
	0,44

	5. Прочие ОС
	25000
	4,01
	–
	-
	-
	-

	Итого:
	622000
	100
	27,1
	627293,6
	100
	3,93






Изменения структуры основных средств удельный вес в активной части в отчётном периоде.

∆yакт =∆ yсил +∆ yизмер +∆yтр

∆yакт = 0,62 + 0,07 + 0,17 = 0,86
Удельный вес в пассивной части в отчётном году.

∆yпас = ∆yзд + ∆yпр

∆yпас = -0,64 – 0,22 = -0,86
Вывод: при расчёте удельного веса в активной части выяснилось, что он возрос, и такое изменения структура можно считать прогрессивным.



2. Расчёт годового выпуска продукции

Анализ исходных данных позволяет выбрать формулу для расчета годового выпуска продукции цеха. В пункте 2 задана производство всех единиц ведущего оборудования в штуках за час по готовой продукции, следовательно, коэффициент вклада равен единице. Формула для расчета годового выпуска будет иметь вид: Br = gn ∙ Tэф (6), где Тэф – эффективный фонд времени единицы ведущего оборудования, часы в год.
gN = 9 шт./час. – отчётный период.
16,7 (шт./ч) – плановый период
0,55
Расчёт эффективного времени работы оборудования.

Тэф = Тном – Трем – Тт.о. (7)

Трем – время простоя оборудования во всех видах ремонтов в течение года.
Тт.о. – время технологических остановок, предусмотренных ремонтах.
1. Календарный фонд (календарное время)
Тном=365 дней
Ткал=365 ∙ 24=8760 ч.
2. Номинальное (режимное) время.

Тном = (Ткал – tвых и пр) ∙ hраб (8)

t вых и пр – количество выходных и праздничных дней в году.
hраб – число рабочих часов в сутки.
В случае непрерывного производства количество выходных и праздничных дней равно 0,
h раб=24 ч.
Т ном = Т кал – в случае непрерывного процесса производства.
Т ном = 365 дней ∙ 24 ч =8760 ч.
3. Эффективное время:

Т эф =Т ном – Т рем – Тт. о. (9)

Трем – время простоя оборудования во всех видах ремонтов в течении года.
Тт. о. – время технологических остановок, предусмотренных регламентом.
Для расчёта Т рем во время ремонта за год необходимо определить сколько лет длится ремонтный цикл.


 (10)

Пн – время работы оборудования между двумя капитальными ремонтами.
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Т рем – время простая оборудования во всех видах ремонтов за ремонтный цикл.

Т рем = tн + tс ∙ nс + tm ∙nm (12)

t – время простоя оборудования во всех видах ремонтов за ремон6тный цикл.
n‑количество ремонтов за ремонтный цикл.
За ремонтный цикл производится:
nк=1






Т рем=192+72∙5+12∙30=192+360+360=912 ч.
Тэф=8760 – 309 = 8451 часа
Br=gN ∙Тэф
Br=9 ∙8451 = 76059 шт.
Br=0,55 ∙8451 = 46480 шт.
Вывод: объём годового выпуска продукции в плановом году увеличился за счет увеличения производительности ведущего оборудования.



3. Расчет численности промышленного производственного персонала (ППП)

ППП – промышленно-производственный персонал, занятый в производстве.
ППП делится на рабочих и служащих. Рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции, называются основными рабочими. Рабочие обслуживающие, ремонтирующие основные средства, занятые транспортировкой сырья и проведения контроля работы оборудования и технологического процесса, изготовление продукции называется вспомогательными рабочими. Среди служащих выделяют руководителей, специалистов и просто служащих. К руководителям относятся работники, занимающие должность руководителя предприятия, структурного подразделения их заместителей по должности и главные специалисты. К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, экономическими работами, в частности, инженеры, экономисты бухгалтера, юрисконсультанты и т. д. Просто служащие – это работники, осуществляющие подготовку, оформление документации, учет, контроль и хозяйственное обслуживание.
Расчет численности ППП
Производится отдельно по каждой	 категории работников:

Чппп =Уопр+Чвсп +Чсл

3.1 Расчет численности ППП в отчетном периоде

Основные рабочие.
Расчет численности ОПР можно производить исходя из трудоемкости производственной программы или использование нормы обслуживания. В исходных данных пункта 6 задана норма обслуживания оборудования по стадиям технологического процесса. Следовательно, для расчета численности основных рабочих будет применяться метод с использования норм обслуживания (Нобс). Различают: явочную, штатную и списочную численность рабочих.
Явочная численность рабочих 1 смену определяется
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Если в течении суток работает несколько смен, то рассчитывается явочная численность в сутки.

Чяв=Чяв ∙ nсм (14)

где nсм – количество смен в сутки.


Чяв2=60 ∙ 4=240 ч
Чяв3=10 ∙ 4=40 чел.
Чяв4=15 ∙4=60 чел.
В случае непрерывного процесса производства необходимо подмена выходных дней.
Численность подменой бригады равна явочной численности одной смены:

Ч подм =Чяв (15)

Явочная численность 1 сутки и численности подменной бригады образует штатную численность:

Чяв + Ч подм =Чшт (16)

Чшт1=112+28=140 чел.
Чшт2=116+29=145 чел.
Чшт3=44+11=55 чел.
Чшт4 =60+15=75 чел.
Списочная численность учитывает кроме штатной численности подмену планируемых невыходов на работу.
Для перевода штатной численности в списочную необходимо рассчитать коэффициент перевода (Кпер).

Чсп = Чшт ∙ Кпер (17)

Для определения коэффициента перевода составили баланс рабочего времени.
Баланс рабочего времени одного средне – списочного рабочего.
Ткал=360 дней.

Тном= Ткал – t вых пр (18)

360–116=244 дн.

Тэф =Тном – t пл. нев. (19)

244–35=209 дн.
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Чсп=Чшт ∙Кпер
Чсп1=140∙1,167=163 чел.
Чсп2=145∙1,167=168 чел.
Чсп3=55∙1,167=64 чел.
Чсп4=75∙1,167=88 чел.
Общая численность основных рабочих в отчётном периоде составит:

Чопр=Чсп1 + Чсп2+Чсп3+Чсп4 (21)

Чопр=163+168+64+88=483 чел.
Вспомогательные рабочие.
Вспомогательные рабочие состоят из сменного и дневного персонала.

Чвсп=Чсм∙всп+Чдн ∙ всп (22)

43=30+13
Расчёт списочной численности сменного персонала вспомогательных рабочих производится аналогично основным рабочим.
Чвсп=30 чел.
Чяв=30∙4=120 чел.
Чшт=72+30=102 чел.
Чсп=102∙1,167=119 чел.
Для дневного сменного персонала:
Чяв=Чяв=Чяв=13

Чсп=Чяв∙Кпер (23)






Чсп=13∙1,167=15 чел.

Чвсп=Чсп+Чсп (24)

Чвсп=119+15=134 чел.
Служащие.
В исходных данных задана численность служащих пункт 9. Чсл=50 чел.

3.2 Плановый период

Основные рабочие: Чсп=Чяв (nсм+1)∙Нпер∙1,05
В исходных данных заданы увеличения численности основных производственных рабочих в смену на 5 %.
Списанная численности ОПР по стадиям технологического процесса составляет.

Чсп=Чсп1∙1,05 (25)

Чсп1=163∙1,05=171 чел.
Чсп2=168∙1,05=176 чел.
Чсп3=64∙1,05=67 чел.
Чсп4=88∙1,05=92 чел.
Общая численность основных рабочих в плановом периоде.
Чопр=171+176+67+92=506 чел.
Численность вспомогательных рабочих и служащих в плановом периоде не изменяется.
В результате расчётов определяется численность ППП в отчётном и плановом периоде по категориям работников.
Чппп=Чопр+Чвсп+Чсл
Чппп=483+119+50=652 чел.
Чппп=506+119+50=675 чел.
Изменение численности ППП составляет:


 (26)



Вывод: изменение численности ППП в плановом периоде на 3,53 % произошло за счёт увеличения численности основных производственных рабочих в плановом периоде на 5 %.



4. Расчет фонда оплаты труда ППП цеха

Заработная плата – это стоимость использования ресурса труда работников предприятия в соответствии с количеством проведенной продукции или с количеством отработанного времени.
Принцип дифференциации оплаты труда реализуется на практике через тарифную систему организации оплаты труда. Тарифная система представляет собой совокупность тарифной ставки, тарифной сетки и тарифной квалификационный справочник. Тарифная ставка – это размер оплаты труда за единицу отработанного времени. У рабочих единицей является один час, у служащих один месяц. Тарифная вставка у рабочих зависит от их квалификации, от условий труда и от интенсивности труда.
Тарифная сетка – соотношение в оплате труда рабочих разных квалификаций. Оно представляет собой определенное количество тарифных разрядов и соответствующих тарифных коэффициентов.
Тарифный квалификационный справочник применяется для отношения работы к соответствующему разряду и для присвоения разряда рабочим. В зависимости от избранной меры труда различают повременную и сдельную формы оплаты труда. Повременная форма применяется в виде 2‑х систем:
1. Простая повременная.

ЗПовр=Сmi∙Тсм ∙Тфакт (27)

Тсм – длительность смены в часах.
Тфакт – фактическое отработанное время в днях.
Сmi‑расчёт тарифной ставки рабочего 1‑го разряда.

Сmi=Cm ∙Kmi ∙Kут∙Kum (28)

Cm‑тарифная ставка рабочего первого разряда минимальный размер оплаты труда за час работы.
Kmi – тарифный коэффициент I‑го разряда – показывает во сколько раз тарифная вставка рабочего 1‑го разряда больше тарифной вставки рабочего – I‑го разряда


 (29)

Кут – коэффициент, учитывающий условия труда.
Kum – коэффициент, учитывающий интенсивность труда.
2. Повремённо – премиальная.
На предприятиях, в цехах разрабатываются премиальные положения, в них указываются показатели премирования и размер премии.

З Пповр прем=Cmi‑Тсм ∙Тфакт∙Кпер (30)

Кпр – коэффициент, учитывающий размер премии.
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Сдельная форма оплаты труда рабочих бывает в виде следующих систем:
1) Простая сдельная.

ЗПсд=Р∙В (32)

Р – расценка-размер оплаты за единицу изготовленной продукции (руб./ед).
В-количество произведенной продукции за месяц в натуральных единицах (ед/мес).


 (33)

Н выр – количество продукции, которое изготовит рабочий сдельщик за единицу времени.
2) Сдельно – премиальная.

ЗПсд-пр=Р∙В∙Кпр (34)

3) Косвенно – сдельная система.
4) Сдельно – прогрессивная система.
5) Аккордная система.

4.1 Расчёт фонда оплаты труда в отчётном периоде

ФОТ ППП = ФОТопр+ФОТвер+ФОТсл (35)

Для расчёта оплаты труда основных рабочих, исходя из исходных данных, применяется повременная форма.
При повременной форме рассчитывается:

ЗПповр=Cmi ∙Тсм ∙Тфакт (36)

Т.к. на разных стадиях технологического процесса работают основные рабочие разной классификации, то фонд оплаты труда будет равен фонду оплаты труда всех рабочих за год.

ФОТопр=∑Cmi ∙Тсм ∙Тэф∙Чспi (37)

Тарифные ставки рабочих разных разрядов составляют:

Сmi=Cmi ∙ Kmi ∙ К у.т. ∙ К ин (38)

Сm6=15 ∙ 1,8 ∙ 1,24 = 33,48 руб.
Сm5=15 ∙ 1,531 ∙ 1,24 = 28,48 руб.
Cm4=15 ∙ 1,35 ∙ 1,24 = 25,11 руб.
Cm3=15 ∙ 1,204 ∙ 1,24 = 22,39 руб.

ФОТопр =Cmi ∙ Тсм ∙ Тэф ∙ Чспi (39)

ФОТопр1ст=33,48 ∙ 6 ∙ 209 ∙ 163 = 6843379 руб.
ФОТопр2ст=28,48 ∙ 6 ∙ 209 ∙ 168 = 5999939 руб.
ФОТопр3ст=25,11 ∙ 6 ∙ 209 ∙ 64 = 2015228 руб.
ФОТопр4ст=22,39 ∙ 6 ∙ 209 ∙ 88 = 2467471 руб.
ФОТопр = 6843379 + 5999939 + 2015228 + 2467471 = 17326017 руб.
С учётом оплаты планируемых невыходов на работу, компенсирующих и стимулирующих выплат годовой фонд будет равен:

ФОТопр = ФОТопр ∙ Кув (40)

ФОТопр = 17326017 ∙ 1,8 = 31186831 руб.
Вспомогательные рабочие:
Отчётный период.

ФОТвсп = ∑ Сmсм + Cm всп. дн. (41)



ФОТвсп см=26,80 ∙ 209 ∙ 6 ∙ 105 = 3528756 руб.
ФОТвсп дн=26,80 ∙ 209 ∙ 6 ∙ 14 =470501 руб.
ФОТвсп=3528756 + 470501 = 3999257 руб.
Служащие:

ФОТ= Ом + Чсм ∙ 12 (42)

ФОТ = 5000 ∙ 50 ∙ 12= 3000000 руб.
ФОТ опр = 3999257 ∙ 1,8 = 7198663 руб.
ФОТ ппп = 31186831 +7198663 + 3000000 = 41385494 руб.

4.2 Расчет ФОТ ппп в плановом периоде

Основные рабочие:
В плановом периоде изменилось численность основных и производственных рабочих и увеличилась зарплата всех работников на 15 %.

ФОТ таропр = 
ФОТ пппопр = 33,48 ∙6 ∙ 209 ∙ 171 ∙ 1,15 = 8256138 руб.
ФОТ пппопр = 28,48 ∙6 ∙ 209 ∙ 176 ∙ 1,15 = 7228497 руб.
ФОТ пппопр = 25,11 ∙6 ∙ 209 ∙ 67 ∙ 1,15 = 2426146 руб.
ФОТ пппопр = 22,39 ∙6 ∙ 209 ∙ 92 ∙ 1,15 = 2970553 руб.
ФОТ пппопр = 8256138 + 7228497 + 2426146 + 2970553 = 20881334 руб.
ФОТ годопр = 20881334 ∙ 1,8 = 37586401 руб.
Вспомогательные рабочие:
ФОТ пппвс = 7198663 ∙ 1,15 = 8278462 руб.
Служащие рабочие:
ФОТппсм = 3000000 ∙ 1,15 = 3450000 руб.
ФОТ пппплан = 37586401 + 8278462 + 3450000 = 49314863 руб.









5. Себестоимость

Себестоимость-это сумма затрат предприятия на производства или реализация продукции.
В общем виде себестоимость включается из стоимости использованных экономических ресурсов. Себестоимость можно классифицировать по следующим признакам:
1) По методу определения затрат себестоимость она делится: на нормативную, на плановую и фактическую.
2) По последовательности формирования и по объёму учитываемых затрат себестоимость бывает ценовая, производственная и полная.
3) По количеству предприятий, которые участвуют в расчёте себестоимости, себестоимость бывает: индивидуальной и средней.
Экономический элемент – это однородные к экономическому содержанию затраты и основные из них предоставляют собой стоимости использования отдельного экономического ресурса.
«Смета затрат на производство» (экономический элемент).
1. Материальные затраты за вычитанных возвратных отходов в этом элементе учитываются приобретённые и расходованные сырьё, материалы, покупные полуфабрикаты, все вида топлива и энергии, которые расходуются на тепловые нужды, производств и хозяйственные нужды.
2. Оплата труда в этот экономический элемент включается заработная плата населения за отработанное время, за выработанную продукцию, премии и все стимулирующие выплаты.
3. Отчисления на социальные нужды.
Данные экономические элементы представляют собой обязательные отчисления по установленным Государственным нормам в Пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования. В настоящее время процент отчисления на социальные нужды 26 %.
4. Амортизация основных средств.
В элементе отражаются амортизация отчисления по всем видам амортизации имущества.
5. Прочие затраты.
В данных экономический элемент включающие все предусмотренные законодательства, налоги, сборы отчисления, обязательное страхования имуществ, платежи по кредитам, гарантирующий ремонт и обслуживания продукции и другое.
Если необходимо расчёт расходов на изготовления или на реализацию отдельного наименования продукции, то составляется калькуляция, себестоимость которой расходуется, группируется по статьям затрат.

5.1 Расчёт потребности материально и энергозатрат на изготовления годового объёма продукции

Потребность представляет собой необходимое количества материально и энергозатрат натурально измерения для изготовления определенного количеств продукции:

Пi=Нрi∙Вr (43)

Расчёт потребности происходит:
Пi – необходимое количество и потребность итого вида ресурса норме расхода ресурса.
Нрi – количества сырья и материала, топлива, энергии необходимое для изготовления единицы готовой продукции.
Расчёт потребности приведён в таблице 2.


Таблица 2 – потребность в материалам и энергоресурсах
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Отчётный период
	Плановый период

	
	
	Нрi
	Пi
	изм. НВ%
	Нрi
	Пi

	1. Сырьё и
материалы
1.1 Материал А
1.2 Материал Б
1.3 Материал В
	

кг
кг
кг
	

54
22
13
	

4501440
1833920
1083680
	

-3
-3
-3
	

52,38
21.34
12,61
	

5200391,16
2118677.88
1251946,02

	2. Энергозатраты
2.1 Топливо
2.2 Электроэнергия
	
Т
кВт-час
	
0.8
12.4
	
66688
1033664
	
-1
-2
	
0.792
12.152
	
78631.344
1206474.864



Вr=83360 Вr=99282

5.2 Амортизация

Норма амортизации – это годовой процент погашения стоимости основных средств.
Годовая сумма амортизации рассчитывается на основания норм и стоимость основных средств. Норма амортизации берётся из сборника нормы амортизации в котором они рассчитаны по формуле


 (44)

Д – затраты на демонтаж.
Л- инивизационная стоимость.
Тн(а) – нормативный амортизационный срок службы основных средств.
В настоящее время в бухгалтерском учёте разрешены 4 метода амортизации:
1) Метод линейной амортизаций или метод равномерного погашения стоимости.


 (45)

2) Метод уменьшаемого остатка.


 (46)

Коэффициент максимальное значение 3.
Нормы амортизации также и при той же остаточная стоимость.
При использования данного метода амортизации с окончанием срока полезного использования остаётся не амортизированная часть стоимости.
Данный метод амортизации относится к ускоренному методу амортизации в первые годы эксплуатации погашается большая часть стоимости, чем при линейной методе.
3) Метод начисления амортизации по случае чисел лет срока полезного использования:


 (47)

4) При данном методе норма амортизации может быть или в дали единицы или в процентах соответствии первоначальной стоимости может быть примета за единицу или за 100 %. Данный метод также относится ускоренной амортизации.
5) Метод начисления амортизации по объёму или количеству производственной продукции. Этот метод применяется если за ранее известно количество произведенной продукции за время полезного использования.
В начале рассчитывается величина амортизации включаемая в себе стоимости единицы.


 (48)
Аri=Aед-Bri (49)

Амортизация – это государственная политика. Если у предприятия возникает необходимость снятия с эксплуатации основных средств до окончания Тп.и., то до амортизации происходит за счёт собственной прибыли предприятия.
В расчёте используется линейный метод амортизации, т. к. амортизация основных средств подлежит делению активной и пассивной, то таблице 3 с группируем активной и пассивной отдельно.

Таблица – 3 Амортизация основных средств
	Группы основных средств
	НА%
	Отчётный период
	Плановый период

	
	
	Фнi тыс./руб
	Аr. тыс./руб.
	Фнi тыс./руб
	Аr. тыс./руб

	1. Силовые и рабочие машины и оборудование
2. Измерительные и регулирующие приборы, ВТ
3. Транспортные средства
	

12,0


18,0

15,0
	

414900


7500

50500
	

49788


1350

7575
	

439379.1


8520

5681.5
	

52725.492


1533.6

8052.225

	Итого по актив.
	–
	472900
	58713
	453580.6
	62311.317

	4. Здания и сооружения
5. Прочие ОС

	
2,0
10,0
	
124100
25000
	
2482
2500
	
12571.3
25000
	
2514.266
2500

	Итого по пассив.
	–
	149100
	4982
	163284.6
	5014.266



Вывод: в плановом периоде амортизация возросла, т. к. были произведены вложения в основные средства и стоимости основных средств увеличилось.

5.3 Составления сметы общепроизводственных расходов

Общепроизводственные расходы представляют собой комплексные условно постоянные и, как правело косвенные расходы.
В нашем случаи общепроизводственные расходы являются прямыми, т. к. связаны с изготовления одного наименования продукции. Для расчёта суммы общепроизводственных расходов составляется. «Смета
общепроизводственных расходов.» Для определения сумм по отдельным статьям сметы в плановом периоде используемый метод расчёта – пропорционально базовой величины.
Рi→Бв
Рi←Бв


 (50)

Таблица 4 – смета
	Статьи затрат
	База величина

	Сумма по статье тыс. руб.

	
	
	отчёт период
	план период

	Общепр расходы
1. ФС и ЭО.
1.1. Содер и экспл оборуд.
	

Фн а г
	

42200
	



	1.2. Ремонт оборуд
	Фн а г
	68500
	

	1.3. Амортизация
	Фн а г
	58713
	

	1.4. Перемещение грузов
1.5. Прочие расходы
	Вr
-
	2330
24000
	

	Итого по статье 1.
	-
	
	

	2. Цеховые расходы
	
	
	

	2.1. Содер и экспл зданий,
Сооружений
	Фн а г
	9280
	

	2.2. Ремонт зданий,
Сооружений
	Фн а г
	14400
	

	2.3. Амортизация
	Фн а г
	4982
	

	2.4. ЗП служащих цеха
	Он Чп
	
	

	2.5. Охрана труда
	ФОТ ппп
	4110
	

	2.6. Прочие расходы
	-
	2690
	

	Итого по статье 2.
	
	
	

	Всего общепроизвод.
Расходов
	
	
	



Далее составляется калькуляция себестоимости продукции цеха в отчётном таблице 5 и в плановом таблице 6.

Таблица – 5 калькуляции себестоимости продукта цеха в отчётном периоде
	Наименование
статьи затрат
	Единица
измерения
	Цена за ед. год на руб.
	На 1 штуку
	На год
выпуск

	
	
	
	кол.
	сумм
тыс. руб.
	кол.
	Сумм
тыс. руб.

	1. Сырьё и мат
1.1. Мат А
1.2. Мат Б
1.3. Мат В
	
кг
кг
кг
	
0,068
0,137
0,39
	
54
30
13
	
3,67
4,11
5,07
	
4501440
2500800
1083680
	
306098
342610
422635

	Итого по статье 1.
	
	
	
	12,85
	
	1071343

	2. Энергозатраты
2.1. Топливо
2.2. Электроэнер
	кг
кг

кг
	
5

0,1
	
1,1

13,7
	
5,5

1,37
	
91696

1142030
	
458480

114203

	Итого по статье 2.
	
	
	
	6,87
	
	572683

	3.ЗП ОПР
4.ОСН
5. Общепроиз. расходы
	
	
	
	0,37
0,1

2,62
	
	31187
8109

218853

	Итого с цеха
	
	
	
	22,81
	
	1902175

	6. Общеп расходы
	
	
	
	0,3
	
	24950

	Итого произ. себес
	
	
	
	23,11
	
	1927125

	7. Коммер расходы
	
	
	
	0,49
	
	40470

	Итого пол. себес.
	
	
	
	23,60
	
	1967595



Таблица – 6
	Наименование
статьи затрат
	Единица
измерения
	Цена за ед. год на руб.
	На 1 штуку
	На год
выпуск

	
	
	
	кол.
	сумм
тыс. руб.
	кол.
	Сумм
тыс. руб.

	1. Сырьё и мат
1.1. Мат А
1.2. Мат Б
1.3. Мат В
	
кг
кг
кг
	
0,0714
0,14385
0,4095
	
52,38
29,1
12,61
	
3,74
4,19
5,16
	
5200391
2889106
1251946
	
371308
415598
512672

	Итого по статье 1.
	
	
	
	13,09
	
	1299578

	2. Энергозатраты
2.1. Топливо
2.2. Электроэнер
	кг
кг
кг
	
5,5
0,12
	
1,09
13,43
	
5,995
1,61
	
108217
1333357
	
595195
160003

	Итого по статье 2.
	
	
	
	7,605
	
	755198

	3.ЗП ОПР
4.ОСН
5. Общепроиз. расходы
	
	
	
	0,38
0,1

2,39
	
	37586
9772

236920

	Итого с цеха
	
	
	
	23,56
	
	2339054

	6. Общеп расходы
	
	
	
	0,3
	
	30069

	Итого производ
себестоимость
	
	
	
	23,86
	
	2369123

	7. Коммер расходы
	
	
	
	0,5
	
	49752

	Итого полная себестоимость.
	
	
	
	24,36
	
	2418875



Изменения себестоимости в плановом периоде составляет


 (51)



Увеличения себестоимости в плановом периоде произошло за счёт увлечения цен на материально и энерго ресурсы, увеличения стоимости основных средств за счёт капитальных вложений и вложения средней ЗП ППП



6. Расчёт отпускной цены

Отпускная цена на производимую предприятий продукции, называется договорной ценой, т. к. она фиксируется в договорах на поставку продукции покупателям. В состав отпускной цены включается полная себестоимость отдельного наименования продукции, прибыли для товаров и НДС:

Цо.т. п. = С кол + Пр +А +НДС (52)

Полная себестоимость одной штуки производной продукции определена в таблицах 5 и 6, прибыль включаемая в цену определяется на оснований рентабельности продукции. Значения рентабельности продукции


 (53)

 (54)

Продукция выпускаемая ценой предприятия не является под акцизной, при этом А=0
Налог на добавленную стоимость ставка НДС пункт 16 исходных данных.
Рассчитаем отпускную цену в отчётном и плановом периоде.
Отчётный период.

НДС=0,18 ∙ (Сплан + Пр) (55)

НДС=0,18∙(25,6 + 6,54) = 5,42 т. руб.

ПРед = 
Ц отп = 23,6 + 5,42 + 6,54 = 35,56 т. руб.

ПопРот = 

ПппРпл = 
Плановый период.

ПР = 
НДС = 0,18 ·(24,36 + 6,75) = 5,6 т. руб.
Ц отп = 24,36 + 6,75 + 5,6 = 36,71 т. руб.

Δ Ц отп = 
Вывод: т. к. в плановом периоде произошло увлечения полной себестоимости на 5,75, то и цена плановом периоде возросла на столько же процента.



7. Расчёт прибыли от реализации продукции цеха

В курсовой работе не указаны другие виды деятельности предприятии, поэтому общий финансовый результат деятельности предприятии – балансовая прибыль будет составлять, только из прибыли от реализации продукта.
Прибыль от реализации всего объема продукции определяется:

ПрBr=Приз∙Br (56)
Пбал = Пр (57)

П опр = 6,54 · 83360 = 545174 руб.
П пп рв = 6,75 · 99282 = 670153 руб.
Изменение в плановом периоде:


 (58)




Вывод: прирост прибыли полученный в плановом периоде столько же процент, объясняется увеличения прибыли от реализации единицы продукции на годового выпуска продукции на 22,9.



8. Расчёт показателей использования основных средств

Наиболее общими и важными показателями использования основных средств является показатель фондоотдача и фондоёмкости.
Фондоотдача – это годовой выпуск продукции в натуральном измерении.


 (59)


Фопо = 

Фппо = 

Δ Ф о = 
Фондоотдача характеризует количество стоимость произведенной продукции единицы стоимости основных средств в течение года.
Фондоёмкость сколько основных средств необходимо для обеспечения выпуска продукции.


 (60)


Фопем = 

Фппем = 

Δ Ф ем = 


9. Расчёт эффективности капитально вложений

Инвестициями являются все виды финансовых и материальных ресурсов, а также интеллектуальных и имущественных ценностей, вкладываемый в объект предпринимательских и других видах деятельности в целью получения прибыли или социального продукта.
Инвестиции, осуществляемые в воспроизводства основных средств, называют капитальными вложения являются:
1. Новое строительство – строительство новых предприятия на вновь осваиваемых площадках.
2. Расширенно действующих предприятий путём сооружений во вторых и последующих очередей, введено встрой дополнительная церковь и расширения уже функционирующих основных и вспомогательных цехов.
3. Реконструкция – осуществляемое в процессе деятельности предприятия, частичная или полная переустройство без строительства новых и расширения действующих церквей.
4. Техническое перевооружение действующих предприятий, т. е. повышения технического уровня отдельных участков производства или отдельного оборудования в путём внедрения новой технике, технологии, механизации и автоматизации процесса и модернизации действующего оборудования.
Выбор направленная инвестиций зависит от цели преследуемых предприятий, чаще всего капитально вложения направляется на реконструкцию и технического перевооружения производства, т. к. эти направления требуют меньше капитально вложения. Полной остановки предприятия и окупаемости вложенных средств производительность быстрее, простейших показателями эффективности капитально вложений являются срок окупаемости и коэффициент эффективности.
В курсовой работе речь идёт об эффективности дополнительных капитально вложений.

∆К= Ф пп н – Ф оп н (61)

∆К = – 629300 + 673096,4 = 43796,4
Конечным финансовым, а следовательно результатом освоения средств основных фондов:

∆П= П пп р – П пп р (62)

∆П= 670153 – 545174 = 124979
Срок окупаемости дополнительных капитальным вложений – это время в течение которого дополнительные капитально вложений ∆ К окупиться приростом прибыли ∆ П.


 (63)



Коэффициент эффективности оборотному сроку окупаемости и характеризует прирост прибыли за год полученный на один рубль дополнительных капитальных вложений:


 (64)



Срок окупаемости равен 0,35 года, говорит о высокой эффективности
Вывод: результаты расчётов по всем пунктам курсовой работы сводятся в таблицу технико-экономических показателей деятельности цеха.

Таблица 7. – Таблица технико-экономических показателей деятельности предприятия
	Наименование
показателя
	Единица
измерения
	Условное
обозначение
	Величина показателя
	Изменение
показателя,
%

	
	
	
	Отчётный
период
	Плановый
период
	

	1. Стоимость ОС
	тыс. руб.
	Фн
	629300
	673096,4
	6,7

	2. Годовой
выпуск продукта
	шт.
	Br
	83360
	99282
	19,1

	3. Численность
ППП в том числе:
ОПР
вспомогательные
рабочие
служащие
	

чел.


	

Чппп

	652


483
119
50
	675


506
119
50
	3,5


4,76
0
0

	4.ФОТ ППП
в том числе:
ОПР
вспомогательные
рабочие
служащие
	

тыс. руб.
	

ФОТппп
	
41385,5

31186,8
7198,7
3000
	
49314,9

37586,4
8278,5
3450
	
19,16

20,52
15
15

	5. Себестоимость
единицы выпуска
	
р./шт.
	
Спол
	
23,6
	
24,36
	
3,2

	6. Отпускная цена
	р./шт.
	Ц
	35,56
	36,71
	3,2

	7. Показатели
использования
Фондоотдача
Фондоемкость
	

шт./т. руб.
т. руб./шт.
	

Фо
Фем
	

0,13
7,55
	

0,15
6,78
	

15,38
10,2

	8. Сумма прибыли по цеху, в том числе от реализации
	

тыс. руб.
	

П
	

545174
	

670153
	

22,9

	9. Эффективность
капитальных
вложений.
Срок
окупаемости
	
год
	
Ток
	
	
0,35


2,85
	



В работе были произведены расчеты технико-экономических показателей в отчетном и плановом периодах. В плановом периоде происходит увеличение объема производства продукции на 19,1 % за счет дополнительных капитальных вложений. По данным расчета срок окупаемости капитальных вложений равен 0,35 года, при коэффициенте эффективности равном 2,85. Данные капитальные вложения следует считать высоко эффективными.
Фондоотдача в плановом периоде возрастает на 15,38 %, следовательно, потребности в дополнительных капитальных вложениях нет.
[bookmark: _GoBack]Фондоемкость в плановом периоде меньше, чем в отчетном на 10,2 %. Из этого следует, что предприятию требуется меньше основных средств для нормального обеспечения технологического процесса. Это говорит о том, что целесообразно вкладывать инвестиции в основные средства.
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