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Утверждены
приказом Госгортехнадзора
России от 19.06.03 N 138


Методические рекомендации
по осуществлению идентификации опасных производственных объектов*1

РД 03-616-03

(с изменениями РДИ 03-633(616)-04, утвержденным приказом 
Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 138) 
     _____ 
*1 Не нуждаются в государственной регистрации (письмо Минюста России от 01.07.03 N 07/6640-ЮД). 

1. Настоящие Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов разработаны в целях методического обеспечения проверки правильности идентификации опасных производственных объектов, осуществляемого органами Госгортехнадзора России в соответствии с Положением о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра*1, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 03.06.99 N 39, зарегистрированным Минюстом России 05.07.99 г., регистрационный N 1822, с Изменением, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 26.06.02 N 32, зарегистрированным Минюстом России 29.07.02 г., регистрационный N 3627. 
     _____
     *1 Далее - Положение о регистрации. 

Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют основные принципы идентификации опасных производственных объектов и предназначены для специалистов Госгортехнадзора России.

2. Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов осуществляется органами Госгортехнадзора России на стадии рассмотрения сведений об идентификации опасных производственных объектов, представляемых в органы Госгортехнадзора России организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты*1, при регистрации или при перерегистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.
     _____
     *1 Далее - эксплуатирующая организация. 

3. Правильность проведения идентификации опасных производственных объектов проверяется в части:

соблюдения общих требований к идентификации опасных производственных объектов, а также соответствия признака опасности объекта и типа объекта критериям, предусмотренным в Положении о регистрации;

соответствия наименования опасного производственного объекта наименованиям, предусмотренным перечнем типовых видов опасных производственных объектов, прилагаемым к настоящим Методическим рекомендациям (приложение 1);

представления информации о видах деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

соответствия информации, связанной с идентификацией опасных производственных объектов, дополнительным сведениям об опасных производственных объектах, состав которых предусмотрен в приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

4. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов применяется принцип экстерриториальности регистрации опасных производственных объектов, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации и эксплуатируемых одним юридическим лицом, при этом свидетельство о регистрации опасных производственных объектов оформляется органом Госгортехнадзора России по месту государственной регистрации эксплуатирующей организации (юридического лица).

Государственный надзор за выполнением требований промышленной безопасности, а также контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется территориальным органом Госгортехнадзора России по местонахождению объекта.

5. В целях исключения дублирования идентификация опасных производственных объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию этих объектов, осуществляется указанными органами с привлечением (при необходимости) органов Госгортехнадзора России.

6. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов рекомендуется обращать внимание на:

конкретизацию наименования объекта с учетом его назначения;

исключение повторения наименования эксплуатирующей организации в наименовании опасного производственного объекта;

использование критериев и особенностей идентификации опасных производственных объектов, предусмотренных перечнем типовых видов опасных производственных объектов.

7. Данные об идентификации опасных производственных объектов представляются территориальными органами Госгортехнадзора России ежеквартально в электронном виде в составе сведений о ходе регистрации (перерегистрации) объектов в государственном реестре опасных производственных объектов по установленной в Госгортехнадзоре России форме отчетности.

8. Мониторинг данных об идентификации опасных производственных объектов осуществляют отраслевые управления (отделы) центрального аппарата Госгортехнадзора России.

Общую координацию межотраслевых вопросов, связанных с идентификацией опасных производственных объектов, осуществляет Научно-техническое управление Госгортехнадзора России.


Приложение 1
к Методическим рекомендациям по осуществлению
идентификации опасных производственных объектов 
     
Перечень типовых видов опасных производственных объектов 
для целей регистрации в государственном реестре 
     
	#G0Наименование объекта 
	Признаки опасности 
	Тип объекта 
	Границы объекта 
	Особенности идентификации 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности 

	Шахта угольная 
	2.1, 2.2,
	3.2 
	Границы 
	Идентифицируются по 

	Шахта сланцевая 
	2.3 и 2.5 
	
	горного и 
	признаку ведения горных работ 

	Гидрошахта 
	
	
	земельного 
	и использования взрывчатых 

	Разрез угольный 
	
	
	отводов 
	материалов на местах 

	Разрез сланцевый 
	
	
	
	производства взрывных работ. 
Склады взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. 
Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно 

	Участок шахтостроительный (специализированный)
	2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 
	3.2 
	Границы горного и земельного отводов 
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. 
Склады взрывчатых материалов идентифицируются отдельно 

	Фабрика (цех, участок) обогатительная угольная 
	2.1, 2.2, 2.5 
	3.2 или 3.3*
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых и использования опасных веществ.

	Фабрика (цех, участок) обогатительная сланцевая 
	

	

	

	Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно 

	Участок отвала пород 
	2.5 
	3.3 
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения горных работ, работ по обогащению 

	Фабрика (цех, участок) брикетирования бурого угля 
	2.2, 2.5 
	3.3 
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения горных работ по обогащению. 
Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно 


_____
Здесь и далее знак * означает, что пи определении типа объекта учитывается использование материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ. 
     
	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Хвостохранилище (шламохранилище)
	2.1, 2.5 
	3.2 или 3.3*
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений 

	Участок по добыче торфа 
	2.1, 2.5 
	3.2 
	
	Идентифицируется по признаку ведения горных работ и наличия опасных веществ 

	2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности 

	2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота 

	Рудник 
	2.1, 2.2,
	3.2 или 
	Границы 
	Идентифицируются по признаку 

	Карьер 
	2.3 и 2.5 
	3.3*
	горного и земельного отводов 
	ведения горных работ и использования взрывчатых веществ на местах производства взрывных работ, а также использования опасных веществ. 
Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. 
Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно 

	Прииск 
	2.1, 2.2,
	
	Границы 
	Идентифицируются по признаку 

	Участок (полигон) старательской добычи 
	2.3 и 2.5

	
	горного и земельного отводов 
	ведения горных работ и использования взрывчатых веществ на местах производства 

	Участок горного капитального строительства (специализированный)
	

	
	
	взрывных работ, а также использования опасных веществ. 
Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно 

	Фабрика (участок, цех) золотоизвлекательная 
	2.1, 2.5 
	
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению, а также использования опасных 

	Завод глиноземный 
	
	
	
	веществ 

	Фабрика (участок, цех) обогатительная 
	2.1, 2.5 
	
	Границы земельного 
	Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению, а 

	Фабрика (участок, цех) дробильно-
сортировочная 
	
	
	отвода 
	также использования опасных веществ. 
Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно 

	Фабрика (комплекс) дробильно-
сортировочная для закладки выработанного пространства 
	2.1, 2.5 
	3.2 или 3.3*
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению, а также использования опасных веществ 

	Хвостохранилище (шламохранилище)
	2.1, 2.5 
	3.2 или 3.3*
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. 
Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений 

	Участок (площадка) шлакоотвала 
	2.1, 2.5 
	3.2 
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ 

	Участок (площадка) кучного выщелачивания 
	2.1, 2.5 
	3.2 
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ 

	2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов 

	Рудник с подземным способом разработки 
	2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 
	3.2 
	Границы горного и 
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и 

	Рудник с открытым способом разработки 
	

	

	земельного отводов 
	использования взрывчатых материалов на местах 

	Участок горного капитального строительства (специализированный)
	

	

	

	производства взрывных работ. 
Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно 

	Фабрика (участок, цех) агломерационная 
	2.2, 2.3, 2.5 
	3.3 
	Границы земельного 
	Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению 

	Фабрика (участок, цех) обогатительная 
	

	

	отвода

	


	Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата 
	

	

	

	


	Фабрика (участок, цех) дробильно-
сортировочная 
	

	

	

	


	Фабрика (комплекс) дробильно-
сортировочная для закладки выработанного пространства 
	

	

	

	


	Хвостохранилише (шламохранилище)
	2.1, 2.5 
	3.2 или 3.3*
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. 
Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений 

	2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности 

	Рудник с подземным способом разработки 
	2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 
	3.2 
	Границы горного и 
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и 

	Рудник с открытым способом разработки 
	

	

	земельного отводов 
	использования взрывчатых материалов на местах 

	Участок горного капитального строительства (специализированный)
	

	

	

	производства взрывных работ. 
Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно 

	Солепромысел 
	2.5 
	3.3 
	

	Идентифицируется по признаку ведения горных работ и работ по обогащению 

	Фабрика (участок, цех) обогатительная 
	2.1, 2.5 
	3.2 или 3.3*
	Границы земельного 
	Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению 

	Фабрика (участок, цех) дробильно-
сортировочная 
	

	

	отвода

	


	Фабрика (комплекс) дробильно-
сортировочная для закладки выработанного пространства 
	

	

	

	Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ 

	Хвостохранилище (шламохранилище)
	

	

	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений 

	2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов 

	Рудник 
	2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 
	3.2 или 3.3**
	Границы горного и 
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и 

	Карьер 
	

	

	земельного отводов 
	использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. 
Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно 

	Фабрика (участок, цех) дробильно-
сортировочная 
	2.5 
	3.3 
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению 

	2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений 

	Участок гидротехнического строительства 
	2.1, 2.2, 2.3, 2.5 
	3.2 
	Границы горного и земельного 
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых 

	Участок транспортного строительства 
	

	

	отводов 


	материалов на местах производства взрывных работ. 
Склады, пункты изготовления и 

	Участок специального строительства 
	

	

	

	площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно 

	2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках 

	Название объекта, размещенного в отработанной горной выработке 
	2.2, 2.3, 2.5 
	3.3 
	Границы горного отвода 
	Идентифицируются по признаку ведения работ в подземных условиях 

	Название объекта, размещенного в естественной подземной полости 
	     

	     

	     

	     


	3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества 

	Склад взрывчатых материалов 
	2.1, 2.3 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку хранения взрывчатых материалов. 
При определении количества опасного вещества следует исходить из паспортной (расчетной) вместимости склада 

	Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов*1 
	2.1, 2.2 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения хранения взрывчатых материалов. 
При определении количества опасного вещества следует исходить из массы активного заряда, принимаемой для расчета безопасных расстояний (границы) опасной зоны 

	Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов 
	2.1, 2.3 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку транспортирования взрывчатых материалов. 
При определении количества опасного вещества следует исходить из максимального количества ВМ, находящегося на площадке 

	Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов 
	2.1, 2.2 и 2.3 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку переработки и уничтожения взрывчатых материалов 



     Здесь и далее знак ** означает, что при определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

     _____
     *1 В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Полигон, испытательная площадка*2 
	2.1, 2.2 и 2.3 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку использования взрывчатых материалов 

	4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса 

	Участок ведения буровых работ*3 
	2.1, 2,2, 2,3 и 2.5 
	3.2 
	Границы опасной 
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ и 

	Цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для ремонта скважин*4 
	

	

	зоны

	получения опасных веществ


	Фонд скважин*5 
	2.1, 2.2 
	3.2 
	Границы земельного и горного отводов 
	Идентифицируется по признаку получения опасных веществ 


_____
*2 Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе складов взрывчатых материалов.
*3 В состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ на участке, площадке, кусте или месторождении (если нет деления на кусты).
*4 В состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые соответствующим подразделением организации.
*5 В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химических реагентов, распределения воды КИПа, расположенные на территории участка, куста, площадки или месторождения (если нет деления на кусты).

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Участок комплексной подготовки нефти 
	2.1, 2.2 
	3.1 или 3.2**
	Границы земельного 
	Идентифицируются по признаку переработки и 

	Площадка дожимной насосной станции 
	

	

	отвода

	транспортирования опасных веществ.

	Пункт сбора нефти 
	

	

	

	При определении количества опасного вещества следует исходить из фактической производительности 

	Парк резервуарный (промысловый)
	2.1, 2.2 
	3.1 или 3.2**
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. 
При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка 

	Площадка станции компрессорной (промысловой)
	2.1, 2.2 
	3.2 
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ.
При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка 

	Участок комплексной подготовки газа 
	2.1, 2.2 
	3.2 
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку переработки и транспортирования опасных веществ. 
При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка 

	Подземное хранилище газа*6 
	2.1, 2.2, 2.5 
	3.1 
	Контур распро-
странения газовой залежи 
	Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ 


_____
*6 В состав объекта входят фонд скважин, газопроводы подземного хранилища газа, установки подготовки газа для подземного хранилища газа, компрессорная станция, установки буровые и установки для ремонта скважин.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Площадка (цех, установка) газоперераба-
тывающего завода*7 
	2.1, 2.2, 2.3 
	3.1 или 3.2 
	Границы охранной зоны 
	Идентифицируется по признаку переработки опасных веществ. 
При определении количества опасных веществ следует исходить из проектной производительности завода 

	Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов куста (площади, месторождения)
	2.1 
	3.2 
	Границы земельного отвода 
	Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ 

	Платформа стационарная (морская)
	2.1, 2.2, 2.3, и 2.5 
	3.1 или 3.2 
	Границы платформы 
	Идентифицируется по признаку получения опасных веществ. 
При определении количества опасных веществ следует исходить из проектной производительности 

	Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда)
	2.1, 2.5 
	3.2 
	Границы буровой платформы, бурового судна 
	Идентифицируется по признаку ведения горных работ, наличия опасных веществ 

	5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта 

	Участок магистрального газопровода*8 
	2.1, 2.2 
	3.1 или 3.2 
	Границы охранной зоны 
	Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ 

	Площадка компрессорной станции 
	     

	     

	     

	     



_____
*7 В названии объекта указывается название конкретного завода.
*8 В названии объекта указывается название конкретного линейно-производственного управления магистрального газопровода.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Автомобильная газонаполни-
тельная компрессорная станция 
	2.1, 2.2 
	3.1 или 3.2 
	Границы охранной зоны 
	Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ 

	Станция газораспреде-
лительная 
	

	

	

	


	Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода*9 
	2.1, 2.2 
	3.1 или 3.2 
	Границы охранной зоны 
	Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ 

	Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода 
	

	

	

	


	Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода*10 
	

	

	

	


	Площадка сливоналивного терминала (эстакады)*11 
	2.1, 2.2 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ 

	6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ 

	Участок (партия) геологоразведочных работ 
	2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 
	3.2 или 3.3**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку ведения горных работ, а также использования взрывчатых 

	Участок (партия) геофизических работ 
	
	

	

	материалов на местах производства взрывных работ 


_____
*9 В названии объекта указывается название конкретной линейно-производственной диспетчерской службы. 
*10 В названии объекта указывается название конкретной линейно-производственной диспетчерской службы.
*11 В названии указывается название нефтепродукта или аммиака.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств 

	Цех, участок, площадка производства (установки)*12 
	2.1, 2.2, 2.3 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признакам получения, использования, переработки, образования опасных веществ. 
При определении количества следует исходить из общего объема опасных веществ, участвующих в технологических процессах 

	База товарно-сырьевая*13 
	2.1, 2.2, 2.3 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. 
При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта 

	Продуктопровод 
	2.1 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ 

	Шламонакопитель (пруд-накопитель)
	2.1 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. 
Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. 
При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта 


_____
*12 В названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.
*13 В состав объекта входят товарные парки, насосные и сливоналивные эстакады.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Склад сырьевой 
	2.1 
	3.1 или 
	Границы 
	Идентифицируются по признаку 

	Склад полупродуктов 
	
	3.2**
	опасной 
	хранения опасных веществ.

	Склад готовой продукции 
	

	

	зоны

	При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта 

	Площадка воздухоразде-
лительной установки 
	2.1, 2.2 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку наличия опасного вещества 

	Площадка установки получения водорода методом электролиза воды 
	
	
	
	

	8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения 

	Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов 
	2.1 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку хранения опасных веществ.
При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта 

	Склад ГСМ 
	
	
	
	

	Группа резервуаров и сливоналивных устройств автомобильной заправочной станции 
	

	

	

	


	9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки 

	Склад хлора*14 
	2.1 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ.
При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта 

	10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности 

	Аммиачно-холодильная установка 
	2.1, 2.2 
	3.1 или 
	Границы опасной 
	Идентифицируется по признаку использования 

	Площадка (цех) маслоэкстракционного производства*15 
	
	3.2**
	зоны 

	опасных  веществ.
При определении количества опасных веществ следует 

	Площадка (цех) производства спирта*15 
	
	
	
	исходить из проекта 


	Площадка производства рафинирования и дезодорации растительного масла 
	2.1, 2.2 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку хранения опасных веществ.
При определении количества опасного вещества следует исходить из проекта 

	Площадка производства гидрогенизации жиров 
	
	
	
	

	11. Опасные производственные объекты газоснабжения 

	11.1. Опасные производственные объекты хранения сжиженных углеводородных газов 

	База хранения (кустовая)
	2.1, 2.2 
	3.1 или 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку хранения опасных 

	Станция газонаполнительная 
	
	3.2**
	

	веществ.
При определении количества 

	Пункт газонаполнительный 
	
	
	

	опасных веществ следует
исходить из проекта 

	Станция газозаправочная (автомобильная)
	
	
	

	

	Установка баллонная групповая*16 
	
	
	

	

	Установка резервуарная*17 
	
	
	Границы территории админист-
ративной единицы зоны обслуживания организации 
	

	11.2. Опасные производственные объекты системы газораспределения природного углеводородного газа 

	Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая*18 
	2.1 
	3.2 
	Границы территории админист-
ративных единиц, на которой расположены системы газоснабжения 
	Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ 


_____
*14 Включая также хлораторную, площадки по выгрузке контейнеров с хлором, сливоналивные устройства.
*15 Включая участки приема, хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.
*16 В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.
*17 В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.
*18 В состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропривода и электроснабжения.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	11.3. Опасные производственные объекты газопотребления природного и сжиженного углеводородного газа 

	Система газопотребления предприятия*19 
	2.1, 2.2 
	3.2 
	Границы территории предприятия 
	Идентифицируется по признаку использования опасных веществ 

	Система теплоснабжения*20 
	2.1, 2.2 
	3.2 
	Границы админист-
ративной единицы территории, обслуживаемой тепло-
снабжающей организацией 
	Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ 

	12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 

	Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС)*21 
	2.1, 2.2, 2.3 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего 

	Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС)*22 
	

	
	

	под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева 

	Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС)*23 
	

	

	

	воды более 115 °С, а также использования опасных веществ 

	Участок трубопроводов теплосети 
	2.2 
	3.3 
	Границы территории админист-
ративной единицы зоны обслуживания теплообеспе-
чивающей организации 
	Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 


_____
*19 В состав объекта входят газопровод и газовое оборудование, а также газоиспользующие установки (газовые турбины, технологические линии и др.) в зданиях и сооружениях, а также подводящие газопроводы (внутриплощадочные и внеплощадочные) организации.
*20 В составе объекта идентифицируются внутренние системы газоснабжения всех газифицированных котельных, находящихся на балансе теплообеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, муниципалитета.
*21 В составе объекта идентифицируются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.
*22 В составе объекта идентифицируются площадка химводоочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химических реагентов и т.п.
*23 В составе объекта идентифицируется топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС)*24 
	2.2 
	3.3 
	Контуры здания котельной 
	Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего 

	Котельная*25 
	
	
	
	под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 

	Группа котельных*26 
	

	

	Границы территории, обслуживаемой организацией 
	


	Цех (участок, площадка) организации*27 
	

	

	Границы опасной зоны 
	     


	13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности 

	13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов 

	13.1.1. Производства чугуна 

	Доменный цех 
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов, использования токсичных веществ 


_____
*24 Идентифицируются в качестве объекта в случае их размещения вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС.
*25 Идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной.
*26 Идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой.
*27 Идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С, в названии объекта указывается наименование конкретной организации.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	13.1.2. Производства стали и проката 

	Цех мартеновский 
	2.1, 2.2,
	3.2 
	Границы 
	Идентифицируются по 

	Цех конвертерный 
	2.3, 2.4 
	
	опасной зоны 
	признаку получения 

	Цех электростале-
плавильный 
	

	3.2 или 3.3***
	

	расплавов черных металлов, использования воспламеняющих газов, опасных веществ 

	Цех по производству проката 
	2.1, 2.2, 2.3 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку использования 

	Цех по производству труб 
	     

	     

	

	воспламеняющихся газов и токсичных веществ 

	Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов 
	     

	     

	

	     


	Цех сталепроволочного производства 
	     

	     

	

	     


	13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров 

	Цех по производству ферросплавов 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов и сплавов на их основе, а также наличия опасных веществ 

	13.1.4. Производства агломерата 

	Цех агломерации 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения расплавов, а также наличия опасных веществ 

	13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов 

	13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина, глинозема 

	Цех электролиза алюминия 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку получения 

	Цех электролиза магния 
	

	

	

	расплавов цветных металлов, а также наличия опасных 

	Цех производства кристаллического кремния 
	

	

	

	веществ 



	Цех производства электротермического силумина 
	

	

	

	


	Цех производства глинозема 
	

	

	

	


	Участок гидро-
металлургического производства 
	2.1, 2.2, 2.3 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку наличия опасного вещества 

	13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта 

	Цех плавильный 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ 

	13.2.3. Производства титана 

	Цех по производству титана 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ 

	13.2.4. Производства олова 

	Цех по производству олова 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ 

	13.2.5. Производства сурьмы 

	Цех по производству сурьмы 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ 

	13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов 

	Цех (участок) по производству*28 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ 

	13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов)

	Цех (участок) по получению порошков (пудр)*29 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку получения опасных веществ и использования воспламеняющихся газов 

	13.2.8. Производства благородных металлов 

	Цех (участок) по производству*30 
	2.1, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку получения опасных веществ и использования воспламеняющихся газов 

	13.2.9. Производство кислот 

	Участок кислотного хозяйства 
	2.1 
	3.1 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения опасных веществ 


_____
Знак *** означает, что тип объекта определяется в зависимости от наличия в производстве опасного вещества или его отсутствия.
*28 В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
*29 В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
*30 В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств 

	Площадка водородной станции 
	2.1, 2.2 
	3.1 или 3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения воспламеняющихся газов 

	Площадка (участок) газового цеха 
	2.1, 2.2 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку использования 

	Участок газоочистной установки 
	

	

	

	воспламеняющихся газов


	Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей 
	2.1 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения горючего вещества 

	Цех коксовый 
	2.1 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку получения 

	Цех пекококсовый 
	

	

	

	воспламеняющихся газов и токсичных веществ 

	Цех улавливания химических продуктов 
	2.1 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку использования и 

	Цех смоло-
перерабатывающий 
	

	

	

	переработки воспламеняющихся газов и токсичных веществ 

	Цех ректификации сырого бензола 
	2.1 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку получения и хранения токсичных веществ 

	Склад бензола 
	

	3.1 или 3.2 
	

	


	Цех (отделение) инденкумаровых смол 
	2.1 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку получения 

	Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований 
	

	

	

	токсичных веществ


	Станция (установка) воздухоразделительная 
	2.1 
	3.2 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения окисляющих веществ 

	Склад хлора 
	2.1 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку хранения токсичных веществ 

	Склад аммиака 
	2.1 
	3.1 или 3.2**
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку хранения токсичных веществ 

	Аммиакопровод 
	2.1 
	3.1 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируется по признаку транспортирования токсичных веществ 

	14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые) 

	Цех (участок) литейный*31 
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
	3.2 
	Границы охранной зоны 
	Идентифицируется по признаку получения расплавов металлов и использования опасных веществ 

	15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры 

	Площадка (название крана мостового типа) крана 
	2.3 
	3.3 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов 


     _____
     *31 В названии объекта указывается наименование производимого металла.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Участок механизации*32 
	2.3 
	3.3 
	Границы опасной зоны работы грузо-
подъемных механизмов 
	Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов 

	Участок (цех) транспортный, гараж*33 
	2.3 
	3.3 
	
	

	Объекты, где используются подъемные сооружения*34 
	2.3 
	3.3 
	Границы опасной зоны 
	Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов 

	Производственный цех (участок, площадка)*35 
	2.3 
	3.3 
	Контуры цеха (участка, площадки)
	Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов 

	Жилищный фонд*36 
	2.3 
	3.3 
	Границы территории, обслу-
живаемой эксплуа-
тирующей организацией 
	Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (лифтов)


_____
*32 Идентифицируются объекты, на которых организацией (ПМК, дорожно-строительное управление, управление механизации и т.п.) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, башенные), подъемники (вышки), железнодорожные краны, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.
*33 Идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, башенные), подъемники (вышки), железнодорожные краны, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.
*34 Идентифицируются объекты, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.
*35 Идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются подъемные сооружения - стационарно установленные грузоподъемные механизмы, стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны-манипуляторы, краны-трубоукладчики, лифты.
*36 В составе объекта идентифицируются все оборудованные лифтами здания, входящие в жилой фонд, обслуживаемый муниципальными предприятиями, жилищно-коммунальными хозяйствами.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Здание (комплекс зданий) административное*37 
	2.3 
	3.3 
	Контур здания 
	Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (лифтов)

	Канатная дорога*38 
	2.3 
	3.3 
	Границы 
	Идентифицируются по 

	Фуникулер 
	

	

	опасной зоны

	признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов 

	Дистанция метрополитена*39 
	2.3 
	3.3 
	Границы дистанции метрополитена 
	Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (эскалаторов)

	16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья 

	Элеватор*40 
	2.1, 2.2,
	3.3 
	Границы 
	Идентифицируются по 

	Подготовительное (подработочное, дробильное) отделение*41 
	2.3 

	

	охранной зоны 

	признаку образования взрывоопасной пыли


	Отдельно стоящий склад силосного типа*42 
	

	

	

	


	Отдельно стоящий зерносушильный участок 
	

	

	

	



_____
*37 В составе объекта идентифицируется комплекс зданий организации, расположенной на отдельной территории.
*38 В составе объекта идентифицируется весь комплекс эксплуатируемых канатных дорог определенной территории организации.
*39 При отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.
*40 Идентифицируются элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.
*41 Идентифицируются отделения по очистке, измельчению зерна, солода, шелушения маслосемян.
*42 Идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Цех по производству муки*43 
	2.1, 2.2, 2.3 
	3.3 
	Границы охранной зоны 
	Идентифицируются по признаку образования 

	Цех по производству крупы 
	

	

	

	взрывоопасной пыли


	Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья*44 
	

	

	

	


	Цех по производству комбикормов (кормовых смесей)
	

	

	

	


	Цех (отделение) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей*44 
	     

	     

	     

	     


	Кукурузо-
обрабатывающий завод (участок)
	
	
	
	

	Приемно-
очистительные и сушильно-
очистительные башни 
	
	
	
	


_____
*43 Агрегатированные (блочно-модульные) установки по производству муки, крупы, комбикормов идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается наименование конкретного цеха.
*44 Идентифицируются отдельно стоящие цехи.

	#G01 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Склад бестарного напольного хранения*45 
	2.1, 2.2, 2.3 
	3.3 
	Границы охранной зоны 
	Идентифицируются по признаку образования взрывоопасной пыли 

	Семеобрабатывающий завод (цех)
	
	
	
	

	Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство*46 
	
	
	
	

	Солодовенный завод, цех, участок 
	
	
	
	

	Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары 
	
	
	
	

	Склад бестарного хранения муки*47 
	
	
	
	

	Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка 
	
	
	
	

	Отделение (участок) сушки, отсева и упаковки сахара 
	
	
	
	

	17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных грузов 

	Участок транспортирования опасных веществ*48 
	2.1 
	3.2 
	В границах полосы отвода 
	Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ 

	18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод 

	Скважина минеральных вод*49 
	2.1, 2.2 
	3.2 или 3.3**
	Границы горного и земельного отводов 
	Идентифицируется по признаку ведения горных работ, а также наличия опасных веществ 


     _____
*45 Идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов.
*46 Идентифицируются отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.
*47 На хлебозаводах, кондитерских предприятиях в составе объекта идентифицируются участок растаривания, отделение взвешивания и просеивания муки.
*48 Идентифицируются объекты организации, имеющей пути (дороги) необщего пользования, используемые для транспортирования опасных веществ, и транспортные средства и осуществляющей транспортирование опасных веществ, в том числе по путям (дорогам) необщего пользования.
*49 Идентифицируются скважины метановые, углекислые с содержанием газа СО > 2000 мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа HS > 200 мг/л, напорные давлением более 1МПа, гидротермальные температурой более 115 °С.
     

Приложение 2
к Методическим рекомендациям по осуществлению
идентификации опасных производственных объектов 
     
Рекомендуемый состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Госгортехнадзора России при проверке правильности идентификации опасных производственных объектов 

1. Для опасных производственных объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности, рекомендуется рассматривать сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности.

2. Для других опасных производственных объектов рекомендуется рассматривать сведения в составе:

2.1. Информации о составляющих опасного производственного объекта (участки, установки, хранилища или другие составные части, объединяющие технические устройства или их совокупность по технологическому принципу и входящие в состав опасных производственных объектов).

2.2. Данных о количествах опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе сведений об опасных веществах.

2.3. Сведений о размерах и границах территории, санитарно-защитных и (или) охранных зонах опасного производственного объекта.

2.4. Сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производствах.

2.5. Перечня имеющихся и (или) необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов.

2.6. Перечня проведенных экспертиз промышленной безопасности с указанием наименования экспертных организаций, проводивших экспертизу (для действующих объектов).

2.7. Перечня имеющихся и (или) необходимых разрешений на применение технических устройств (основного технологического оборудования).

Состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Госгортехнадзора России при контроле правильности идентификации опасных производственных объектов, может быть уточнен исходя из технологических и других особенностей опасных производственных объектов.
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