Советы по оклеиванию стен кухни обоями

При желании можно оклеить стены обоями. Для кухни лучше всего подойдут моющиеся обои или обои, покрытые специальным составом, предохраняющим их от загрязнения и истирания. Продумайте цветовое решение и рисунок обоев. Помните о том, что темный или интенсивный цвет, плотный рисунок способны сузить пространство, привлекая к себе внимание. Большую кухню такое оформление может сделать уютной, а маленькую — тесной. Светлые или приглушенные тона наполняют комнату светом, воздухом, раздвигают стены, создают ощущение чистоты. Они наиболее предпочтительны при выборе обоев для такого помещения, как кухня.

Перед оклеиванием оштукатуренных стен удалите с их поверхности все неровности и шероховатости. Очистите их от пыли, особенно в местах примыкания к потолку и вытяжной трубе; после чего трещины и щели замажьте шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.

Если вы планируете заменить обои, то старые слои полностью снимите со стен. Для этого хорошо смочите их горячей водой. Чтобы процесс размокания клея проходил быстрее, добавьте специальное средство. Когда обои отмокнут, возьмите шпатель и, начиная сверху, снимайте одну полосу за другой. Делайте это осторожно, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты заделайте шпаклевкой или заново оштукатурьте и загрунтуйте стены.

К оклеиванию стен приступайте только после того, как покрасите двери, окна, плинтусы и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои.

Процедуру подготовки обоев для стен проводите так же, как и для потолочных обоев.

Через обои, особенно тонкие, могут быть заметны небольшие дефекты стен. Чтобы этого не происходило, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклейте встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, приступайте к оклеиванию обоями.

Наклеивать обои можно двумя способами: встык и внахлест. Первый способ обычно применяют при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметны. Внахлест наклеивайте только тонкие обои. Если вы предполагаете клеить обои внахлест, кромка накладываемого полотна должна быть обращена к свету, чтобы линия стыка не подчеркивалась тенью шва. Соответственно для оклейки правой от окна стены обрезайте левую кромку обоев, а для оклейки левой стены — правую.

При оклеивании стен обоями без подгона рисунка рулон просто разрежьте на полотна нужного размера (длина полосы должна равняться высоте стен). При наклеивании обоев с подгоном рисунка возьмите два рулона, положите их рядом и раскатайте, совместив рисунок, только после этого нарезайте полосы нужной длины и т. д. Не забудьте оставить небольшой излишек в длину (5-10 см), чтобы был некоторый запас на неодинаковую высоту помещения.

Затем полосы положите на пол лицевой стороной вниз. С помощью широкой щетки на каждую полосу равномерно по всей поверхности нанесите клей. Затем полосу сложите пополам и оставьте пропитываться клеем на 3-5 минут, если обои тонкие, и на 8-15 минут, если обои толстые. После этого полосу разверните, возьмите за верхний край и поднесите к стене. Чтобы легче было клеить обои, можно встать на табурет или стол. С помощью отвеса выровняйте первую вертикальную полосу, которая будет служить в дальнейшем в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.

Приклеивать полосу начинайте с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему краю. Обои расправляйте чистой тряпкой или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины. Полосы располагайте строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. Обои приклеивайте так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными.

Верхний край часто получается неровным. Исправьте недостаток с помощью острого ножа и линейки. Если этот недостаток не удалось устранить, по верхнему краю наклейте фриз или бордюр, который подберите в едином стиле и цветовой гамме с обоями.

В углах помещения полосы наклеивайте так, чтобы они слегка заходили на соседние стены на 1,5-3 см.

В последнюю очередь оклеивайте участки над окнами и дверными проемами, для чего используйте подходящие по размеру остатки рулонов.

При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, отвинтите их защитный корпус. Предварительно отключите напряжение в сети, чтобы не подвергнуться поражению электрическим током. Приклейте полотнище на стену, а затем на ощупь определите расположение розетки или выключателя и сделайте крестообразное отверстие на этом месте. После этого отогните четыре образовавшихся «лепестка» и отрежьте их.

При наклеивании обоев за трубами центрального отопления отрежьте полосу таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1-1,5 см. Затем надрежьте полосу на уровне скрепляющих элементов труб, покройте слоем клея и пропустите под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, пригладьте ее кистью или тряпкой.

Если вы испачкали обои клеем, то сразу же удалите его влажным ватным тампоном или тряпкой.

Чтобы полотнища обоев не отставали от стены и долго держались, следите за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.