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Цель: изучить районы жилой застройки г. Тольятти как ландшафты, провести их классификацию (типологию) как природно-техногенных комплексов.
Задачи: 
1. Описать различные типы жилой застройки г. Тольятти с использованием характеристик размеров и конфигураций зданий, плотности застройки, разнообразия озеленения
2. Провести типологию ландшафтов жилой застройки г. Тольятти 
3. Изучить разнообразие и структуру растительности районов жилой застройки г. Тольятти.


Методы изучения: 
· Полевые исследования
· Статистические
· Сравнительно-географические
· Картографические
· Исторические


Используемые источники:
· Данные собственных полевых исследований
· Научная и научно-популярная литература
· Материалы, предоставленные Департаментом архитектуры и строительства города Тольятти
· Материалы фондовых коллекций Тольяттинского краеведческого музея
· Топографические и тематические карты и схемы.


1. Введение
В данной работе проведены исследования природно-антропогенных комплексов или селитебных ландшафтов. В ходе полевых и камеральных работ рассмотрены и получены такие характеристики как размеры зданий, плотность застройки, конфигурации зданий и комплексов жилых зданий, характер озеленения селитебных комплексов (плотность зеленых насаждений, видовой состав).
Город Тольятти имеет солидную историю (основан в 1737 г.), застраивался поэтапно и сейчас также приобретает новые черты. Данная работа позволяет проследить динамику роста и изменения селитебных комплексов города.
Отдельное место в работе занимает вопрос озеленения города. На основе полевых исследований выделяются типы и виды озеленения. Также уделяется внимание проективному покрытию зеленого покрова внутри жилых массивов.
В работе проведена типизация отдельных жилых зданий, комплексов жилых зданий и селитебных ландшафтов (то есть совокупностей комплексов жилых зданий). На основе этой типизации была составлена карта природно-антропогенных комплексов города Тольятти.
 При написании работы использована научно-исследовательская  и публицистическая литература.
2. Формирование жилой застройки г. Тольятти
История развития города началась с 1737 года, когда на месте современного Тольятти была заложена крепость, названная «Ставрополь», что в переводе с греческого означает «город святого креста» [1].
Развитие города условно можно разделить на три этапа, не равноценных по охвату лет. Первый этап – от начала возникновения города до окончания строительства гидроэлектростанции (1956 г.). С возникновением нового мощного энергоисточника начался второй этап – строительство ряда химических, нефтехимических и сопутствующих им предприятий. Этот этап продлился до 1966 года. Строительство Волжского автомобильного завода соответствует началу третьего этапа.
Выделенные этапы определили современное расположение города и особенности его застройки. До середины 20 века возводились преимущественно деревянные одноэтажные здания жилого и административного назначения, которые располагались на правом берегу великой русской реки. В связи с созданием водохранилища часть заселенной территории оказалась под водой.  Административные, промышленные, часть жилых и некоторые другие объекты города в 1953-56 гг. были перенесены на новую площадку, которую  с юга и запада окружал сосновый лес. Градостроительная политика, осуществляемая при возведении плотины, привела к образованию группы поселков городского типа, перемежающихся с промышленными предприятиями, складскими строениями, территориями зон отдыха, расположенными вдоль берега водохранилища по верхнему и нижнему бьефам плотины [4]. 
Строительство ГЭС повлекло за собой бурное развитие промышленности города. В 1955-65 гг. в городе было построено 5 крупнейших машиностроительных и химических предприятий, речной порт, судоремонтный завод, проложена новая ветка железной дороги. В это же время интенсивно велось жилищное строительство. И город, ранее представлявший собой несколько поселков, соединенных транспортными магистралями, приобрел облик промышленного центра.
Новое рождение город получил при строительстве Волжского автомобильного завода. Для обеспечения работы крупного машиностроительного предприятия потребовалось большое число рабочих рук. В город со всей страны съезжались рабочие. Население города в этот период резко увеличилось и к 1995 году составило 750 тыс. жителей. На левом берегу Волги в красивом и удобном месте выросли многоэтажные жилые комплексы и другие объекты городской инфраструктуры. Так возник Автозаводский район, который и в настоящее время жители называют Новым городом.
Современный Тольятти – это крупный промышленный центр Среднего Поволжья. Город расположен в окрестностях Жигулевских гор, богатых известняком, гипсом, фосфоритами и другими полезными ископаемыми. За счет собственных ресурсов удовлетворяется потребность в нефти и сере. Волжская ГЭС им. В.И. Ленина частично удовлетворяет потребность города в энергоресурсах. В настоящее время работают несколько ТЭЦ. 
Город объединяет в себе самые различные отрасли промышленного производства. Основными отраслями специализации являются электроэнергетика, машиностроение, химическая промышленность, производство строительных материалов, пищевая промышленность. В городе развиваются все виды услуг. Поскольку город застраивался комплексно, параллельно с воздвижением промышленных объектов сооружались предприятия непроизводственной сферы – медицинские, образовательные, культурно-спортивные и другие объекты.
Тольятти является крупным транспортным узлом с хорошо развитым автомобильным и речным транспортом. Железнодорожный транспорт развит в недостаточной степени [1].
Все жилые районы города окружены лесами: преимущественно сосновыми (на западе), дубовыми, осиновыми, березовыми, липовыми (на юге). В сосновых борах расположены городская зона отдыха, оздоровительные, спортивные учреждения. 
В настоящее время Тольятти занимает территорию 29 000 гектаров. 
Архитектурно-планировочная структура города формируется из трех районов - Центрального, Комсомольского, Автозаводского. Развитие каждого из них связано с определенным этапом истории застройки города: Комсомольского - со строительством Волжской ГЭС, Центрального - с заводами северного промышленного узла, Автозаводский район имеет теснейшую связь с функционированием Волжского автозавода.

2.1. (История застройки) Центральный район
Центральный район начал свое формирование как поселок гидростроителей по сооружению Волжской ГЭС. Район с трех сторон окружен лесом, четвертая сторона вплотную примыкает к судоходному каналу Куйбышевского водохранилища. Это самая живописная часть города с незначительным числом промышленных предприятий, которая сохранила свое первоначальное название – Портпоселок. Силами гидростроителей здесь начали собирать каркасно-засыпные дома на 8-12 квартир и общежития. Уже в декабре 1950 года в Портпосёлке были готовы финские дома и несколько стандартных многоквартирных домов. Однако и в настоящее время в Центральном районе можно увидеть целый массив зданий, типичных для провинциальной деревянной архитектуры 19-20 вв. Это дома из перенесённого Ставрополя. 
Новый Ставрополь начал застаиваться с района Соцгорода (Управленческого городка, студенческого городка). Это территория возле современного автовокзала Центрального района. Здесь в 1950 году уже строились жилые дома. Об этом говорит документ - приказ об улучшении качества работ, изданный в августе 1950 года, и строительство дороги от Ставрополя до Управленческого посёлка. (Арх. отдел Мэрии Тольятти, ф. Р-18,оп.1, д.31).
В Соцгороде в 1951 году поточно-скоростным методом велось строительство зданий студенческого или учебного городка - это район улиц Республиканской, Гидростроевской, Белорусской, Мира. 
В районе Соцгорода фактически сформировался самостоятельный жилой массив. Его составили двухэтажные жилые здания     на     современных     улицах     Родины,     Гидростроевской, Белорусской, Республиканской. Все здания здесь капитальные, их архитектурный облик отличается от типовых зданий Ставрополя. 
Обособленный жилой район улиц Самарской и Горького (УНР-372 управление начальника работ треста «Фундаментстрой») - начал застраиваться в 1951 году. В первую очередь здесь были построены общежития и 8-квартирные дома, кузница, гараж, контора УНР. (Арх. отдел Мэрии г. Тольятти, Р-64, оп.1, д. 10).
В конце зимы 1953 года началась разбивка индивидуальных участков под переносимые здания. Весной 1953 года началось перенесение на новое место Ставрополя - на - Волге. Коммунальный жилой фонд и здания организаций переносил местный трест «Горжилкоммунстрой». 
В сентябре 1953 года в Ставрополе проживали уже 5 тыс. человек. Постепенно город благоустраивался. В ноябре 1953 года в Ставрополе была принята первая очередь водопровода - 13 колонок. В декабре этого же года был проведена первая высоковольтная электролиния по улицам Садовой, Советской и Лесной.
В этом же году началась застройка Химпосёлка и района УНР (район улиц Горького, Октябрьской и Самарской). Эта территория в январе 1953 года тоже была включена в городскую. Здесь были построены два двухэтажных восьмиквартирных дома на ул. Октябрьской и один дом на восемь квартир на ул. Самарской.
Из сохранившихся архивов БТИ следует, что на 1953 год в Новом Ставрополе был построен 524 дом.  В течение всего 1953 года шло выделение участков под индивидуальную застройку и городские здания. В апреле этого года Управление по делам Архитектуры при Совете Министров РСФСР обязал «Ленгипрогор» выделить не менее 1 тыс. участков для переносимых зданий и 2,5 тыс. для застройщиков. В этом же году появились названия улиц и переулков в Новом городе. 
В 1954 году продолжался перенос города, причём даже зимой. Например, в январе было разобрано 12 домов, перенесено только 3. К июню месяцу было перенесено всего 216 домов.
В феврале 1955 года, решением Ставропольского Горсовета были распределены участки и кварталы между застройщиками в городе. Основными застройщиками города стали химические предприятия, завод «Строймашина» (сейчас это «Волгоцеммаш»). Это были первые капитальные жилые дома в городе. Правая сторона улицы Клинической застраивалась одинаковыми двухэтажными зданиями, а напротив - трёхэтажными.
Продолжал застраиваться жилой массив Химпосёлка. Преимущественно строились здания небольшой этажности (2-3 этажа): общежития, многоквартирные дома, а также строились школы, магазины, медучреждения, банк, пожарное депо и др. До сих пор на ул. И. Комзина   сохранилась пожарная каланча, построенная в далёком 1952 году. На фасаде здания сохранилась дата постройки. Архитектура здания напоминает средневековую ратушу. Застройка посёлка велась, видимо, без проекта.
В    1959   году   в   Ставрополе   был   построен   комплекс   жилых   и общественных зданий в районе площади Свободы: здание Горисполкома, гостиница на ул. Садовой на 54 места, жилые дома на Молодёжном бульваре. Вместе со зданиями райисполкома и Дома Культуры они создают единый архитектурный ансамбль. Классическую архитектуру этих учреждений дополняют простые формы типовых жилых домов с двух сторон Молодёжного бульвара и ул. Карла Маркса. 
Здания строились брусчатые, бревенчатые и каркасно-щитовые. Сначала их получали в готовом виде, а затем было организовано производство каркасно-щитовых домов в Коптевском и Морквашинском ДОКах.
По генеральному плану в Новом Ставрополе могли комфортно жить в благоустроенных двух-, трех-, а в дальнейшем и пятиэтажных домах 40 тысяч человек. Проект предполагал трехлучевую систему главных улиц - улица Сталина, Ленина, Коммунистическая. Последняя переименовывалась еще дважды, став, наконец, улицей Победы. Однако, первые кварталы, известные нам как Соцгород (между улицами Республиканской, Белорусской, Мира), были застроенными все теми же щитовыми домами. 
Рядом с Соцгородом ставили дома, перенесенные из Старого Ставрополя. В первой половине 50-х гг. помимо временных в новом городе строились и «сталинки». Сегодня эти дома можно увидеть по улице Карла Маркса, молодежному Бульвару и в горкомовском квартале (Центральная площадь, ул. Ленинградская, Мира, К.Маркса). Но  их не так много. 
С 1953 г.  правительство стало больше уделять внимания ускорению жилищного строительства. Оказалось, что выполнить это возможно только при удешевлении жилья. Стали  облегчать кирпичную кладку, отказываться от лепных карнизов и решеток, заменять облицовку ванн глазурованной плиткой на покраску стен масляной краской и т.д., а также сокращать жилую площадь квартир. Так появились в нашем городе «хрущевки» (по улицам Ленина, Мира, Жилина). Сейчас здесь перемешаны здания различных эпох: временные засыпные дома соседствуют с четырех-, пятиэтажными «хрущевками», а одноэтажные дома частного сектора с многоэтажными и высотными[4].
2.2. (История застройки) Комсомольский район
История застройки Комсомольского района тесно связана со строительством гидроэлектростанции. Тяжелый труд при возведении плотины выполняли заключенные, поэтому первыми уже в 1949 году начали строиться лагеря для заключённых. Приток вольнонаемных строителей на всесоюзную стройку был огромным. Однако получилось, что для заключенных жилье было, а вольнонаемные жили, где придется: если повезет, снимали квартиры в частных домах, а нет, приходилось жить в палатках, землянках или строительных вагончиках.  Естественно такой вид жилища не всех устраивал, и люди на свой страх и риск строили маленькие домики - засыпушки. Строили, где придется, в том числе и в районе будущего строительства. Их сносили в одном месте, но тут же они появлялись в другом. Только за годы строительства ГЭС число таких домов составило 2 тысячи. Жилья катастрофически не хватало, поэтому сносить засыпушки не решились, а вид города они портили основательно. Вот и решили переместить их на новое место, на окраину города. Именно такому несанкционированному строительству обязан своим появлением поселок «Жигулевское море», относящийся к Комсомольскому району. 
Тогда же, в 50-е гг., ставропольчане узнали, что такое коммунальные квартиры: в одном доме могли проживать 16 семей (не считая 3 семей, которые проживают в красном уголке, кладовке и сушилке). Все это заставило отказаться на первых порах от капитального жилья и сосредоточиться на домах барачного типа  без водопровода и канализации. Так и получилось, что временные городки строились не только для заключенных.
Самый большой из них - Кунеевка. С легкой руки вожаков комсомольской организации «Куйбышевгидростроя» вот уже 50 лет она носит название Комсомольск. Бараки были как одноэтажные  (на 16 комнат), так и двух этажные (на 32 комнаты). Строительство здесь велось без генерального плана: жилье, сараи для хранения дров  и средств передвижения, возводились где удобнее. В результате поселок превращается в сеть искривленных улочек с проходными дворами. Попытки властей каким-либо образом изменить создавшееся положение возможно так и остались бесплодными, если бы не скоротечность жизни бараков: уже через 5 лет они требовали капитального ремонта.  Бараки сносили, а на их месте возводили каменные дома уже в соответствии с планом строительства. В 70 – х гг. район подвергся еще одной реконструкции: сносились целые квартала, а на их месте строились многоэтажные и высотные здания. 
Еще один жилмассив, входящий в административное подчинение Комсомольского района – поселок Шлюзовой. Само название говорит о его близком расположении к верхним шлюзам. Пос. Шлюзовой начинался с временной застройки. Силами Куйбышевидростроя в 1950 году здесь были построены казармы. Через год в районе Шлюзового посёлка были построены 5000 кв. метров общежитий. В 1952 году в Шлюзовом были сданы в эксплуатацию около 3 тысяч кв. м жилья, в 1953 году - ещё 3 тысячи. К январю 1955 года здесь было построено 11 тысяч кв. м жилья. В октябре 1956 года в пос. Шлюзовой были приняты Государственной комиссией несколько зданий: жилые многоквартирные дома, пекарня, школа.  В последующие года ведется активное строительство кирпичных домов. 
Застройка пос. Шлюзовой представляет особую историко-культурную ценность. Во-первых, район улиц Никонова и Носова отражает этап советской архитектуры, характерный для первой половины 50-х годов 20 века. Расположенные здесь здания относятся к архитектуре эпохи «сталинского ампира». Фасады общественных зданий украшают колонны, сохранилась лепнина. Неповторимый облик жилым домам придают балясины, кронштейны, колонны, арочные окна и балконы.
Интересна история здания по адресу Никонова, 8. Оно имеет сложную конфигурацию, выходит фасадом на 3 улицы. Фасад разноэтажный, в проекте посёлка это здание должна была украшать    башня    как у    высотных    зданий в Москве.    К сожалению, проект был упрощён и город лишился неповторимого ансамбля, который украсил бы набережную канала.
Во вторых, эти здания построены по авторским проектам. Ленинградские архитекторы И.Г. Ромм, М.А. Самохвалова, Е.А. Юзбашева, В.П. Мухин, A.M. Синявер донесли до волжан кусочек «северной Венеции». На самом деле, близость зданий к воде навевает именно «петербургские» мотивы.
Таким образом, о едином городе до середины 50-х годов говорить не приходится, скорее это система небольших самостоятельных городков: Портпоселка, Шлюзового, Комсомольского, Нового и Старого Ставрополя. Да и сам Новый Ставрополь представлял собой удаленные на значительное расстояние островки строительства. 
Город, в нашем современном представлении, появляется в 1953-1954 гг., когда по решению Горисполкома в черту города включаются все вышеперечисленные поселки[4]. 
2.3. (История застройки) Автозаводский район
Территория Автозаводского района – самого молодого и крупного района города, в котором проживает более половины всех жителей, расположена на левом берегу Куйбышевского водохранилища, называемого местными жителями Жигулевским морем. Район располагается между двумя лесными массивами, примерно в 4—7 км от изначально заселенной части города. Исключительно спокойный рельеф с мягким уклоном в сторону леса к селу Ягодное нарушается лишь мощными оврагами, расположенными в береговой полосе. 
Береговая полоса, воспринимающая на себя удары волн, доходящих до 2 м высоты, постоянно разрушается и требует защитных мероприятий. Строительные условия также затруднены наличием буквально на всей территории просадочных грунтов, не воспринимающих нагрузку более 2 кг/см2.
Большая акватория Куйбышевского водохранилища, ширина которого варьирует от 7 до 15 км, а площадь достигает 6450 кв. км, существенно повлияла на формирование микроклиматических условий местности. С одной стороны огромный водоем значительно смягчает континентальный климат, зимы стали значительно мягче, осень наступает позже, изменился режим увлажнения. А с другой, сильные зимние ветра со стороны водохранилища являются важным фактором, требующим учета при проектировании и строительстве жилых комплексов и промышленных предприятий города. Особенности климатических условий, в частности «роза ветров», были учтены при возведении промышленно-коммунальной зоны Автозаводского района, которая находится в северо-западной части городской территории и вынесена за пределы жилых комплексов. 
Выбор площадей под застройку нового жилого района города – Автозаводского, должен был учитывать еще один очень существенный фактор: выброс в атмосферу вредных отходов промышленным комплексом в ранее построенном в Центральном районе. Даже на расстоянии 3 км от промышленной зоны все санитарные нормы по загазованности территории были превышены в несколько раз, и «лисьи хвосты» выбросов дотягивались до «новой» территории. Поэтому и последовало решение об установлении санитарно-защитной зоны шириной в 5 км от крайней точки территории   существующих    промышленных   предприятий[3].
Таким образом,  между районами существуют лесные массивы, играющие роль экологических барьеров и формально разделяющие административные подразделения города.
Общее направление развития Автозаводского района происходило вдоль берега водохранилища и, таким образом,  предопределило параллельное расположение его основных функциональных зон — промышленной и жилой. Применение линейной планировочной структуры позволило использовать возможности динамического и пропорционального развития всех функциональных зон и элементов территориальных ресурсов с размещением на наиболее ценных в природном отношении прибрежных землях рекреационных зон. В архитектурно-планировочном решении были использованы благоприятные для строительства природные условия района: в структуру всего города включены прибрежная зона и крупный лесной массив, служащие для отдыха населения. Жилая застройка и общественные центры максимально приближены к местам приложения труда и берегу водохранилища[3]. Промышленно-коммунальная зона расположена отдельно от жилых комплексов, имеет удобные и достаточные транспортные связи.
«Спальные районы» отделены от промышленной зоны озелененной санитарно-защитной зоной шириной 1,5 км, в которой размещаются научно-исследовательские, учебные центры, торговые комплексы и питомники зеленых насаждений. Часть промышленной зоны, которая приближена к жилым районам, частично используется под гаражи автомашин индивидуального пользования, торговые и складские помещения. Береговая полоса используется для размещения санаторно-курортных учреждений и баз массового отдыха, сконцентрированных в общественные рекреационные центры.
Жилой район, представлен многоэтажными зданиями различного типа,  где проживает население около 400 тыс. человек. Облик Автозаводского района характеризуют типовые микрорайоны («кварталы») на 12—15 тыс. человек каждый с полным комплексом всех видов повседневного бытового, медицинского, образовательного, торгового обслуживания, с зелеными выходами, связывающими микрорайоны с широкими транспортными магистралями районного значения. В настоящее время Новый город имеет двадцать один такой квартал, которые в совокупности образуют Автозаводской район.
Жилые районы застраивались на основе следующих принципов:
1. жилой район формируется на межмагистральной территории с полным исключением пересечения внутрирайонных пешеходных связей с автомобильным транспортом;
1. структурная основа  территории — широкий  озелененный бульвар, трассируемый по основным пешеходным путям подхода к общественным центрам районного и городского значения;
1. территория жилого района делится на несколько микрорайонов, планировочно связанных с остановками общественного транспорта и бульваром районного значения; 
1. общественные центры обслуживания микрорайонного и районного значения размещены у остановок общественного транспорта, с учетом основных структурных связей жилого района;
1. застройка ведется на основе массового индустриального домостроения, домами различной этажности, с полным комплексом учреждений обслуживания, инженерного оборудования и внешнего благоустройства;
1. принципы застройки основываются на учете факторов микроклимата, что требует создания полузамкнутых дворовых пространств, хорошо защищенных от сильных южных и юго-западных ветров; композиционное построение застройки отражает внутреннюю структуру жилого района и его окружение.
Жилые крупнопанельные дома составляют 80% от общего объема жилищного строительства города. Для изготовления и монтажа крупнопанельных жилых домов по готовым нулевым циклам был создан специальный домостроительный комбинат. Все здания культурно-бытового назначения осуществляет специальное строительное управление Куйбышевгидростроя — жилстрой. Это же управление строило жилые кирпичные дома. В г. Тольятти впервые в широком масштабе нашло применение строительство жилых индустриальных домов по блок-секционному  методу. Дома различной конфигурации блокировались из различных секций, что являлось новым этапом типизации: сочетались преимущества индустриального домостроения с архитектурным многообразием и высоким эстетическим качеством застройки.
Пяти- и девятиэтажные жилые крупнопанельные дома (серии 1-464-ДТ) строились из панелей стен и перекрытий кассетной технологии (размером «на комнату»), обеспечивающих улучшенную планировку квартир. Пятиэтажные дома состоят из трех- и двухквартирных секций широтной ориентации. Девятиэтажные жилые крупнопанельные дома состоят из шестиквартирных секций, обеспечивающих при комфортном решении квартир экономичное использование лифтов.
Шестнадцатиэтажные крупнопанельные дома (серии Н-60) строились по экспериментальному проекту жилого дома с широким шагом поперечных несущих стен (6 и 3 м), выполняемых на основе прокатной технологии.
В последнее десятилетие ведется строительство домов различной этажности. Так, например, вдоль Южного шоссе в 20 и 21 кварталах расположены жилые дома, имеющие ступенчатую этажность (от 9 до 16 этажей в одном доме). 
Система зеленых территорий общественного пользования складывается из озелененных площадок жилых групп, садов микрорайонов, бульваров, общественных садов жилых районов, а также бульваров, скверов и парков общегородского значения.
Цепи бульваров районного значения, связанные с широкими зелеными городскими эспланадами в единую систему, опускаются к берегу водохранилища, где расположен центральный парк культуры и отдыха, переходящий в парковую зону с пляжами, спортивными устройствами и учреждениями культурно-бытового обслуживания. Особое положение жилых районов, прилегающих к лесному массиву, подчеркивается зелеными выходами в лес. Здесь размещаются спортивные сооружения и центры отдыха этих районов[3].

3. Озеленение районов застройки г. Тольятти
Бывают различные виды посадок:
Групповые в виде геометрических, чаще всего они неправильной формы.
Одиночные.
Рядовые (другое название «живая изгородь»).
Рядовые посадки делятся на плотные и изреженные. В зависимости от древесной породы расстояния между деревьями
          в плотных рядовых посадках бывают: - 3 шт. на 1 м
     - 0,7 м
           в изреженных рядовых посадках: - 3 м (для ели, тополей)
                                                                     - 4-6 м (для деревьев с широкой кроной)
Ряды могут располагаться параллельными линиями по 2, таким образом, чтобы деревья росли в «шахматном порядке». Самым ярким примером подобной посадки служат аллеи тополей (Советский, Пионер, Балле). Рядовые посадки выполняют три функции: служат естественной защитой от продувания ветрами жилых комплексов, исполняют роль пылесборников и в то же время освежают местный воздух, а также являются декоративным украшением селитебных ландшафтов.
При посадке древесной и кустарниковой растительности учитывались такие параметры как высота (этажность) строений, их площадь, а также общая площадь дворов внутри жилых комплексов. Планирование высадки различных видов зеленых насаждений (деревьев и кустарников) осуществлялось в зависимости от формы внутридворовых пространств и их освещенности.  
При ведении реконструкционных работ старые по возрасту деревья (таковыми считаются деревья, достигшие 40-50 лет) выкорчевывают и высаживают молодые (около 10 лет). При подобной замене также идет и смена пород деревьев.
Озеленение мест отдыха населения, расположенных вблизи жилых строений осуществляет несколько функций:
· является защитой от продувания ветрами;
· создает благоприятное влияние на самочувствие человека (микроклимат: оптимальная влажность, теневой занавес в жаркие дни);
· является естественным заслоном от пыли;
· выполняет декоративную функцию.

    3.1. Озеленение Центрального района
Разнообразие жилой застройки в Центральном районе города проявляется намного ярче, чем в остальных (Автозаводском и Комсомольском). В связи с этим можно выделить и различные  варианты озеленения района:
· самым густо озелененным является центр района. Густота насаждений здесь достигает 13-14 м² на человека. При озеленении этого сектора применяли посадку таких пород как тополь (несколько видов), вяз обыкновенный, клен остролистный, клен ясенелистный, береза пушистая, рябина обыкновенная. Уже позже сажали яблоню сибирскую (ул. Жилина),  ель колючую (Центральная площадь, площадь Свободы). Из кустарников были высажены кизильник блестящий и боярышник (несколько видов) в живой изгороди, а также спирея калинолистная и барбарис (несколько видов) в группах.
· окраинные сектора района имеют густоту насаждений 9,6-10,3 м² на человека. Кроме вышеперечисленных пород в посадки этих секторов вошли лиственница (ул. Баныкина) и каштан конский (окончание ул. Мира) в аллейных посадках. 
· самым обширным по площади и самым разреженным в плане озеленения является северный и северо-западный сектор, прилегающий к центральному. В этом секторе характерной застройкой является усадебная, соответственно здесь не проводилось массового озеленения, только частное (т.е. озеленяли территорию жители этого сектора). В древесном ярусе можно встретить тополь, клен ясенелистный и рябину обыкновенную; в кустарниковом: сирень, боярышник. В данный момент проводятся работы по озеленению этого участка. 
В аллейных посадках участвуют такие породы как липа мелколистная, клен остролистный (ул. Горького); в одиночных посадках встречается рябина; ель, каштан, лиственница (Молодежный бульвар), туя, ива плакучая (Центральная площадь) встречаются как в групповых так и аллейных посадках. В кустарниковом ярусе высаживают спирею калинолистную  и гортензию (участвует в реконструкции Центрального парка), калину Бульданеш.
3.2. Озеленение Комсомольского района.
Основным фактором, повлиявшим на количественное и качественное озеленение Комсомольского района является время и то, что район фактически состоит из трех отдельных поселений, в свое время объединенных вместе. Таким образом следует выделить три различных варианта озеленения района:
1. Усадебные  одиночные посадки, расположены на северо-востоке района. Озеленение самое изреженное в районе, так как не проводилось специальных работ городского масштаба. В древесном ярусе присутствует береза бородавчатая, клен ясенелистный, рябина обыкновенная. В кустарниковом – сирень, боярышник.
2. Участок  на востоке района.  Густота насаждений 9,6 – 10,3 м² на человека. В озеленении участвуют следующие породы: липа мелколистная, клен остролистный, несколько видов тополей в аллейных посадках; рябина обыкновенная, ива плакучая, клен ясенелистный, вяз обыкновенный в групповых и одиночных посадках. Береза бородавчатая участвует во всех видах посадок. В кустарниковом ярусе есть боярышник.
3. Весь западный сектор района. Этот участок жилой застройки является самым «молодым», вследствие этого озеленение его проводилось позже других и включает в себя более разнообразный состав древесных и кустарниковых пород. В древесном ярусе это: тополь (несколько пород), ель колючая, береза бородавчатая, клен ясенелистный, лиственница, вяз обыкновенный, липа мелколистная, клен остролистный. Также следует учесть, что данный сектор граничит с лесом, поэтому лесные породы деревьев также входят в состав озеленения. В состав кустарников входят: кизильник блестящий, боярышник (несколько видов), спирея калинолистная, лох узколистный.
3.3. Озеленение Автозаводского района.
Озеленение района проводилось позже других (имеется в виду озеленение городского масштаба). Озеленение жилой зоны района представлено аллейными посадками деревьев и кустарников вдоль основных проспектов, бульваров, улиц, тротуаров, групповыми посадками зеленых насаждений на территориях, прилегающих к жилым, административным и культурно-бытовым объектам, внутриквартальными садами, парками и скверами[2].
Кроме рядовых посадок тополей (Тополинная ул., ул. Дзержинского, Приморский пр.) представлены посадки рябин (Рябиновый бульвар), лип (ул. Свердлова, Ленинский пр.), кленов (ул. Фрунзе), каштанов (бульвар Баумана), берез, лиственниц и др. В состав групповых и одиночных посадок входят из древесных пород: береза пушистая, вяз обыкновенный, яблоня сибирская, липа, ель колючая, сосна обыкновенная, клен ясенелистный, рябина обыкновенная, черемуха, акация, бархат амурский; из кустарниковых пород: войлочная вишня, жимолость, жасмин, бирючина,  шиповник (несколько видов), боярышник (несколько видов), спирея калинолистная, кизильник блестящий (является незаменимым в создании живой изгороди, т.к. очень хорошо поддается обработке, т.е. обрезанию). Кроме этого, встречается вяз мелколистный (его часто применяют при посадке вблизи лавочек), сирень, лох узколистный и др.  Клен ясенелистный часто встречается в живой кустарниковой изгороди. Это растение распространяется самопроизвольно и является помехой для живой изгороди. 
Жилые массивы в Автозаводском районе имеют формы геометрических фигур (прямоугольник, треугольник, трапеция), отсюда происходит их бытовое название «квартал». Кварталы имеют порядковые номера (от 1 до 21). Автозаводский район можно условно разделить по времени его застройки. Можно выделить два вида жилых массивов: «старые», куда входят все кварталы с 1 по 14 и «новые», в составе которых с 15 по 21 квартал. Состав зеленых насаждений в «новых» кварталах отличается большим разнообразием и количеством хвойной древесной растительности (несколько видов ели, сосна, лиственница, туя), но густота озеленения «старых» кварталов больше.
Количество посаженных деревьев по породам (условно):
Липа – 20%
Береза бородавчатая – 20%
Клен остролистный – 20%
Тополь (в общей сумме) – 20%
Все остальные породы деревьев – 20%. 
Густота озеленения района достигает 22 м²  на человека.
3.4. Другие виды озеленения города и их особенности.
Озеленение в парках: в парках антропогенного происхождения у водоемов посажены: различные виды  тополей, береза бородавчатая, клен ясенелистный, каштан конский, ясень зеленый, липа мелколистная, клен остролистный, бархат амурский, различные виды ивы (ива плакучая, ива «стригучая»); в естественных парках присутствуют также древесные породы местных широт (сосна обыкновенная, дуб). Густота озеленения в парках естественного происхождения в несколько раз превышает густоту озеленения в «искусственных» парках отдыха.
 При создании прибрежного парка (расположен между Волгой и Автозаводским районом) осуществлялась идея размещений различных видов зеленых насаждений на определенной территории, закрепленной за одним из близко расположенных жилых кварталов. При посадке использовались неприхотливые породы деревьев (сосна, тополь, береза бородавчатая, вяз обыкновенный, ясень, липа, ива). Деревья садили куртинами, чтобы создавалась впечатление естественного произрастания пород.
Кроме парков, от жилых районов также по густоте и составу пород отличается санитарно-защитная полоса, разделяющая Автозаводский район и ВАЗ (включая прокомзону). В состав этой полосы вошли такие породы деревьев как береза пушистая, клен ясенелистный. Принцип ее оформления основан на  произвольном размещении крупных массивов, а также небольших групп деревьев и кустарников на фоне лугового газона. По проекту было высажено 44 тысячи деревьев  и 52 тысячи кустарников[2].

4. Характеристика селитебных ландшафтов
Необходимым условием изучения и описания любых ландшафтов является их классификация. Для описания селитебных ландшафтов г. Тольятти были выделены типы жилых комплексов, отличные друг от друга
1. по времени их застройки, что в свою очередь позволяет их разделить на три жилых района;
2.  озеленением комплексов; 
3. фрагментарным единообразием внутрирайонной (внутрикомплексной) застройки.
4.1. Принципы типологии ландшафтов жилой застройки г. Тольятти 
Типизация ландшафтов была сделана для их выделения по определенным критериям застройки. В основе критериев лежат различные характеристики застройки.
4.1.1 Основные характеристики застройки: размеры и конфигурации зданий, плотность застройки, характер зеленых насаждений и др.
· размеры зданий. В связи с тем, что город застраивался неоднородно во времени, изменялись нормы размеров жилых зданий, а также строительные материалы. В данной работе рассмотрены такие параметры как длина, ширина, высота и площадь зданий. Следует отметить, что под зданиями понимаются не только непосредственно  жилые строения, но и участки вокруг них – это касается усадебной застройки. Длина зданий варьирует от 13 м до 477  м.  Наибольшее число зданий имеет длину от 50 до 100 м  (29%), а также от 30 до 50 м (27%). По мере того как застраивался город,  можно проследить тенденцию увеличения длины зданий, хотя в процентном соотношении зданий с наибольшей длиной меньше всего (см. таблицу 1). Следует отметить, что наименьшую длину имеют усадебные участки.
Таблица1
Соотношение длины зданий и их количества в городе.
	                l, м
	доля на пробной площади, %

	<30
	13,5

	30 - 50
	27

	50 - 100
	29

	100 - 200
	16,5

	200 - 300
	6

	300 – 400
	5

	>400
	1


Ширина зданий варьирует от 10,4 м  до 25,35 м. Самое большое число зданий с шириной 13 м (34%), наименьшее число зданий с шириной 15,6 м (3%). Наибольшую ширину  (24 м и 25,35 м) имеют усадебные участки.  Далее см. таблицу 2.
Таблица 2
Соотношение ширины зданий и их количества в городе

	b, м
	доля на пробной площади, %

	10,4
	12

	12,35
	15

	13
	34

	14,3
	16

	15,6
	3

	19,5
	6,5

	24
	10

	25,35
	3,5


Высота зданий варьирует от 5 м до 44 м . Наименьшее число зданий с высотой 34,5 м (2%), наибольшее  - с высотой 26 м (34%). Наименьшую высоту имеют усадебные участки. Также следует отметить, жилые массивы с самыми высокими показателями имеются в каждом районе. Далее см. таблицу 3.
Таблица 3
Соотношение высоты зданий и их количества в городе

	h, м
	количество этажей
	доля на пробной площади, %

	5
	2
	14

	15,5
	5
	26,5

	26
	9
	34

	34,5
	12
	2

	38,5
	14
	10

	44
	16
	13,5


Площадь зданий варьирует от 275 м² до 5900,21 м². Следует отметить, что наибольшее число зданий имеет площадь от 500 м² до 700 м² и от 1000 м² до 2000 м², при этом наименьшую площадь имеют усадебные участки. Далее см. таблицу 4. 
Таблица 4
Соотношение площади зданий и их количества в городе

	S, м²
	доля на пробной площади, %

	<500
	6,5

	500 - 700
	42,5

	700 - 1000
	7

	1000 – 2000
	24

	2000 - 3000
	10

	3000 - 4000
	4

	>4000
	6



Размеры зданий отличаются не только по одному вышеперечисленному параметру, но и по соотношению нескольких  - длины и ширины здания. Можно выделить «вытянутые» здания, где длина строения в 3  раза  и более превышает его ширину, а также здания, длина и ширина которых отличаются друг от друга менее чем в три раза - таких зданий 23 % в городе.
· конфигурация зданий – также неоднородна. Под конфигурацией зданий понимается форма зданий в плане. Следует выделить два вида этой характеристики: типы отдельных жилых зданий по форме и типы целых комплексов зданий.
1. Типы отдельных жилых зданий по форме:
Прямоугольные здания (или ⁭): здания ширина и длина которых отличается друг от друга менее, чем в три раза.  
Зигзагообразные здания (или S): такие здания имеют форму зигзага.
Вытянутые прямоугольные (или ‌ ): здания ширина которых меньше длины в три раза и более.
Дуговидные здания (или U): здания, по форме напоминающие дугу или полукольцо.
Г-образные здания: здания, форма которых напоминает букву “г” в кириллице.
Остальные сложные здания – это строения, объединенные в одну группу, но не имеющие схожей конфигурации. Их единообразие заключается в том, что они, в отличии от предыдущих видов имеют более сложную форму в плане. В таблице 5 приведены данные соотношения характеристик различных типов зданий на пробной площади. 














Таблица 5
Размеры и количество различных типов зданий по городу
	Тип зданий 
	l, м
	b, м
	S, м²
	h, м
	V, м³
	доля на пробной площади, %

	S
	150 - 367
	13
	1950 -4771
	26
	50700 -124046
	4

	⁭
	13 - 42
	10 – 25
	273 - 960
	5 – 38,5
	1650 – 9518
	36

	‌ 
	32,5 - 342
	10 - 13
	325 - 4446
	15,5 - 26
	5037 – 115596
	47

	U
	162 - 258
	12 - 13
	2106 - 3354
	15,5 - 26
	39795 – 87204
	7

	Г
	292,5 – 457
	12
	3510 - 5484
	15,5
	54405 – 
85002
	1

	сложные
	306 - 478
	12
	3672 - 5736
	15,5
	56916 - 88908
	5




2.Типы комплексов жилых зданий.
2.1. Параллельные - комплекс зданий, расположенных параллельно друг другу. 
  М 1:
2.2. Перпендикулярные - комплекс зданий расположенных перпендикулярно друг другу. 
 М 1:
2.3. Полузакрытые дворы - комплекс зданий, расположенных таким образом, что только одна сторона света полностью открыта для обзора.                  
  М 1:
2.4. Закрытые дворы - комплекс зданий, расположенных так, что все стороны света закрыты для обзора.
                                     М 1:
2.5. Сложные дворы – это сочетание комплексов зданий  разных типов.
 М 1:
2.6. Ступень – комплекс зданий, расположенных в виде параллельных ступеней.
 М 1:
2.7. Линейные – комплекс зданий, расположенных в виде цепи друг за другом.
 М 1:
2.8. Сложные симметричные  - это сочетание нескольких сложных дворов, единообразных в плане, расположенных параллельно друг другу.
 М 1:

В таблице 6 приведены данные по составу различных типов зданий в жилых комплексах г. Тольятти









Таблица 6
Состав различных типов зданий в жилых комплексах.
	
	⁭
	S
	‌
	U
	Г
	сложные
	доля по городу, %

	параллельные
	*
	*
	*
	
	
	
	7

	перпендикулярные
	*
	
	*
	
	*
	*
	14

	полузакрытые дворы
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	24

	закрытые дворы
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	9

	сложные дворы
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	11

	ступень
	*
	
	*
	
	
	
	16

	линейные
	*
	
	*
	
	
	
	11

	сложные симметричные
	*
	*
	*
	*
	
	*
	8



· плотность застройки. Под плотностью застройки подразумевается соотношение общей площади жилых зданий на выделенной территории и площади данной территории; измеряется плотность в %. По городу плотность застройки варьирует от 6,5 % до 81%. Самая плотная застройка выделяется в районах с усадебной застройкой – первой в городе, следующая за ней по плотности – малоэтажная застройка в Центральном районе, затем идет многоэтажная застройка Центрального района. Жилые массивы Комсомольского района – самые разуплотненные в городе. В Автозаводском районе плотность кварталов варьирует в зависимости от времени их застройки. Таким образом можно выделить два вида кварталов: «старые» и «новые». Плотность старых кварталов выше. В настоящее время можно проследить увеличение плотности во всех районах города, в особенности в Автозаводском районе. Это связано с уплотнением уже существующих жилых массивов, а также изменением норм строительства новых.
· вид стройматериалов (дерево, кирпич, бетон). Вид стройматериала играет значительную роль в формировании параметров зданий, также это тесно связано со временем застройки. В процентном соотношении кирпичных зданий насчитывается 10%, деревянных  - 14%, железобетонных 76%.
· характер зеленых насаждений. Эта характеристика включает такие критерии, как плотность зеленых насаждений, видовой состав деревьев и кустарников, плотность проективного покрытия зеленого покрова (включая травяную растительность), запас древостоя на пробной площади.
1. Плотность зеленых насаждений измеряется в количестве деревьев на 1 га.  Плотность посадок варьирует от 7 шт/га до 240 шт/га. 
2. Видовой состав деревьев насчитывает 20 различных пород деревьев. Сюда входят: тополя (Советский, Пионер, Берлинский, Петровский, Балле), ель колючая, сосна обыкновенная, береза бородавчатая, ясень зеленый, вяз обыкновенный, черемуха, клен ясенелистный, рябина обыкновенная, лиственница обыкновенная, каштан конский, липа мелколистная, клен остролистный, туя, яблоня сибирская, ивы (стригучая, плакучая). 
Видовой состав кустарников: кизильник блестящий, спирея калинолистная, боярышник (несколько видов), сирень, барбарис, бирючина, войлочная вишня, калина (несколько видов), жимолость, жасмин (чубушник), шиповник (несколько видов).
3. Плотность проективного покрытия зеленого покрова варьирует от 50 до 70 %. 
4. Запас древостоя рассчитывается по формуле:
V (м3) = 0,534 х H (м) х D2 (м) х Q2 , 
где  H – высота дерева (в метрах),
        D – диаметр дерева на высоте 1,3 м (в метрах);
K = 10000/S, где S – площадь участка в м²,
где  К - пересчетный коэффициент на 1 га;
        Q2 – коэффициент формы (стройности), равный отношению диаметра на половине высоты дерева к его диаметру на высоте 1,3 м. 
В таблицах 7-12 приведены данные по запасу древостоя на пробных участках города Тольятти, а также данные размеров различных древесных пород (диаметр – D и высота - Н).

Таблица 7
Расчет запаса древостоя на пробной площади (Центральный район, двор), S участка 1944 м²
	Древесная порода   
	D, м
	H, м
	V, м3
	Коли-чество
	V, м3
с учетом количества стволов
	Пересчет-ный коэффици-ент на 1 га
	Q2
	Запас древо-стоя, м3/га

	Черемуха     
	0,22
  
	 12 
	0,6
	   1
	0,6
	5
	0,7
	2,1

	 Береза            
	0,15  
	 8 
	0,2
	5
	1
	5
	0,6
	3

	Рябина
	0,11
	5
	0,06
	5
	0,3
	5
	0,7
	1

	Клен ясенелист
	0,11
	5
	0,06
	6
	0,4
	5
	0,65
	1,3

	Липа
	0,15
	4
	0,1
	1
	0,1
	5
	0,65
	0,3

	Вяз
	0,1
	4
	0,04
	3
	0,12
	5
	0,65
	0,4

	Всего живого
древостоя
	
	
	
	
	
	
	
	8,1





Таблица 8
Расчет запаса древостоя на пробной площади (Центральный район, двор^), S участка 5760 м²
	Древесная порода   
	D, м
	H, м
	V, м3
	Коли-чество
	V, м3
с учетом количества стволов
	Пересчет-ный коэффици-ент на 1 га
	 Q2
	Запас древо-стоя, м3/га

	 Береза            
	0,17 
	 8 
	0,2
	6
	1,2
	1,7
	0,6
	1,2

	Клен ясенелист
	0,13
	5
	0,08
	4
	0,32
	1,7
	0,65
	0,3

	Ясень
	0,16
	7
	0,2
	2
	0,4
	1,7
	0,7
	0,5

	Всего живого
древостоя
	
	
	
	
	
	
	
	2



Таблица 9
Расчет запаса древостоя на пробной площади (Центральный район, улица), S участка 1512 м²
	Древесная порода   
	D, м
	H, м
	V, м3
	Коли-чество
	V, м3
с учетом количества стволов
	Пересчет-ный коэффици-ент на 1 га
	Q2
	Запас древо-стоя, м3/га

	Клен остролистный     
	0,17
  
	 4 
	0,1
	  34
	3,4
	6,6
	0,65
	14,5

	Всего живого
древостоя
	
	
	
	
	
	
	
	14,5







Таблица 10
Расчет запаса древостоя на пробной площади (Комсомольский район, двор), S участка 12544 м²
	Древесная порода   
	D, м
	H, м
	V, м3
	Коли-чество
	V, м3
с учетом количества стволов
	Пересчет-ный коэффици-ент на 1 га
	Q2
	Запас древо-стоя, м3/га

	Береза  
	0,19
  
	 10 
	0,36
	8
	2,9
	0,8
	0,6
	1,4

	 Клен    ясенелист      
	0,12  
	5 
	0,07
	3
	0,2
	0,8
	0,65
	0,1

	Рябина
	0,14
	5
	0,1
	9
	0,9
	0,8
	0,7
	0,5

	Каштан
	0,15
	4
	0,1
	4
	0,4
	0,8
	0,65
	0,2

	Всего живого
древостоя
	
	
	
	
	
	
	
	2,2



Таблица 11
Расчет запаса древостоя на пробной площади (Автозаводский район, аллея), S участка 2400 м²
	Древесная порода   
	D, м
	H, м
	V, м3
	Коли-чество
	V, м3
с учетом количества стволов
	Пересчет-ный коэффици-ент на 1 га
	Q2
	Запас древо-стоя, м3/га

	тополь
	0,64
  
	14 
	5,7
	  60
	342
	4
	0,7
	957

	Всего живого
древостоя
	
	
	
	
	
	
	
	957




Таблица 12
Расчет запаса древостоя на пробной площади (Автозаводский район, двор), S участка 3825  м²
	Древесная порода   
	D, м
	H, м
	V, м3
	Коли-чество
	V, м3
с учетом количества стволов
	Пересчет-ный коэффици-ент на 1 га
	Q2
	Запас древо-стоя, м3/га

	Береза     
	0,21
  
	 10 
	0,4
	  7
	2,8
	2,6
	0,6
	4,3

	 Клен ясенелист            
	0,12  
	 5 
	0,07
	5
	0,3
	2,6
	0,65
	0,5

	Рябина
	0,14
	6
	0,1
	3
	0,3
	2,6
	0,7
	0,5

	Липа
	0,17
	4
	0,1
	18
	1,8
	2,6
	0,65
	3

	Яблоня сибирская
	0,14
	4
	0,08
	8
	0,6
	2,6
	0,6
	1

	Всего живого
древостоя
	
	
	
	
	
	
	
	8,8



На основе данных об озеленении пробных участков была  составлена карта-схема города.
4.1.2. Типы  ландшафтов жилой застройки г. Тольятти.  
· Тип А. Длина зданий. Всего насчитывается четыре вариации длин: 26,3 м (5%), 32,5 м (27%), 51,5 м (23%) и 63 м (45%). Ширина зданий стандартная – 10,4 м. Высота 15,5 м преобладающая (на и исследуемом участке  - стандартная), но  также встречаются строения с высотой 8 м и 10,5 м (примерно в одинаковом соотношении друг к другу). Максимальная площадь зданий 655 м² (составляет 45%), минимальная - 275 м² (5%). Конфигурация зданий только одной формы - ‌ - здания. Дворовые комплексы: паралельные, перпендикулярные. Плотность застройки 27,8 %. В качестве материала для строительства были использованы только железобетонные конструкции. Плотность насаждений 105 шт/га во дворе и 225 шт/га по периметру массива. Запас древостоя 78 м³/га и 152 м³/га во дворе и на улице соответственно. Плотность проективного покрытия зеленого покрова составляет 50%.
· Тип Б. Длина зданий варьирует от 13 м до 91 м. Всего насчитывается 10 видов различных длин зданий. Ширина зданий трех видов: 10,4 м (13,5%), 24 м (65%) и 25,4 (21,5%). Высота зданий 15,5 м (13,5%) 5 м (86,5%).  Площадь зданий варьирует от 330 м² до 960 м². Конфигурация зданий двух видов: ‌ - здания (13,5%) и ⁭ - здания (86,5%). Дворовые комплексы: перпендикулярные, «закрытые дворы», линейные. Плотность застройки 81% - самая высокая по городу. Используемый в строительстве материал: дерево (86%), железобетон (14%).  На данном участке наблюдается наименьшая плотность насаждений 7 шт/га. Плотность проективного покрытия зеленого покрова составляет 70%.
· Тип В. Длина зданий варьирует от 33,8 м до 244,8 м. Ширина зданий четырех видов: 12,35 м (17%), 13 м (50%), 14,3 м (8%) и 19,5 (25%). Высота зданий также насчитывает четыре вида: 15,5 м (17%), 26 м (50%), 38,5 м (25%) и 44 м (8%). Площадь зданий варьирует от 468 м² до 3182,4 м². Выделяется 5 видов конфигурации зданий: U – здания (8%), ⁭ - здания (33%), S – здания (8%) и ‌ - здания (50%).  Дворовые комплексы: параллельные, перпендикулярные, «полузакрытые дворы», ступенька. Плотность застройки 15%. Материал для строительства: кирпич (25%), железобетон (75%). Плотность насаждений 20 шт/га. Запас древостоя 22,3 м³/га. Плотность проективного покрытия зеленого покрова составляет 50 %. 
· Тип Г. Длина зданий варьирует от 33,8 м до 213 м. По ширине здания делятся на 5 видов: 12,35 м (44%), 13 м (22%), 14,3 (12,5%), 15,6 (12,5%) и 19,5 м (9%). По высоте строения разделены на четыре вида: 15,5 м (44%), 26 м (22%), 38,5 м (22%) и 44 м (12%). Площадь зданий варьирует от 594,88 м² до 2769 м². Конфигурация домов насчитывает 5 видов: U – здания (6%), ⁭ - здания (37%), S – здания (9%) и ‌ - здания (48%). Дворовые комплексы: параллельные, перпендикулярные, «полузакрытые дворы», сложные дворы, ступенька, линейные. Плотность застройки 6,5 % - самая разуплотненная застройка в городе. Материал для строительства: кирпич (20,5%), железобетон (79,5%). Плотность насаждений 19 шт/га. Запас древостоя 2,2 м³/га. Плотность проективного покрытия зеленого покрова составляет 50%.
· Тип Д. Длина зданий варьирует от 33,8 м до 456,6 м. По ширине здания делятся на 5 видов: 12,35 м (15%), 13 м (52%), 14,3 (24%), 15,6 (1,5%) и 19,5 м (7,5). По высоте строения разделены на пять видов: 15,5 м (15%), 26 м (52%), 34,5 м (4%), 38,5 м (9%) и 44 м (20%). Площадь зданий варьирует от 594,88 м² до 5900, 21 м². Данный тип включает все виды конфигурации домов: U – здания (10%), ⁭ - здания (28%), S – здания (3%), ‌ - здания (47%) и Г – здания (2%). Дворовые комплексы: перпендикулярные, «полузакрытые дворы», сложные дворы, ступенька, линейные, «закрытые дворы», сложные симметричные комплексы. Плотность застройки 8,3%. Кирпичных зданий насчитывается 23%, железобетонных – 77%. Плотность насаждений 240 шт/га в аллеях и 107 шт/га во дворах. Запас древостоя 8,8 м³/га и 957 м³/га во дворах и на аллеях соотвественно. Плотность проективного покрытия зеленого покрова составляет 60%.
· Тип Е. Длина зданий варьирует от 33,8 м до 367 м. По ширине здания делятся на 5 видов: 12,35 м (15%), 13 м (52%), 14,3 (24%), 15,6 (1,5%) и 19,5 м (7,5). По высоте строения разделены на пять видов: 15,5 м (15%), 26 м (52%), 34,5 м (4%), 38,5 м (9%) и 44 м (20%). Площадь зданий варьирует от 594,88 м² до 4771 м². Данный тип включает все виды конфигурации домов: U – здания (10%), ⁭ - здания (28%), S – здания (3%), ‌ - здания (47%) и Г – здания (2%). Дворовые комплексы: перпендикулярные, «полузакрытые дворы», сложные дворы, ступенька, линейные, «закрытые дворы», сложные симметричные комплексы. Плотность застройки 7%. Кирпичные здания составляют 9%, железобетонные – 91%.  Плотность проективного покрытия зеленого покрова составляет 60%.
На основе выделения типов селитебных ландшафтов составлена карта природно-антропогенных комплексов города Тольятти (см. приложение 1). 
4.2. Жилые массивы Центрального района.
В состав Центрального района входят 3 типа жилых комплексов. 
Тип А расположен на юге, юго-западе и частично в центре района.  
Тип Б расположен на севере, западе и центральной части района.
Тип В расположен на юго-востоке района. 
На основе данных о комплексах жилых зданий составлена карта-схема жилых комплексов Центрального района (см. приложение 3).
Следует отметить, что Центральный район включает самую старую застройку. Усадебная застройка представлена здесь в наиболее обширном виде, распространена более чем на 50% территории района. 
Рельеф Центрального района пологонаклонный (наклон увеличивается с северо-запада района к югу, с юго-восточной части начинается спуск к Комсомольскому району), местами волнистый (юго-западная часть района).
4.3. Жилые массивы Комсомольского района.
Жилые массивы района отделены друг от друга трассой М-5 и промышленно-бытовыми зонами. Всего район включает 3 типа жилых комплексов. 
Тип А расположен на юго-востоке района.
Тип Б раположен на северо-востоке района.
Тип Г – самый большой по площади – расположен на западе и в центральной части восточной периферии района.
На основе данных о комплексах жилых зданий составлена карта-схема жилых комплексов Комсомольского района (см. приложение 4).
В отличие от двух других районов, в Комсомольском районе находится парк естественного происхождения. То есть в процессе формирования района часть леса не была вырублена.
Рельеф волнистый. Угол наклона иногда достигает 12º (данный наклон уменьшается с северо-запада на юг и юго-восток). 
4.4 Жилые массивы Автозаводского района. 
Район содержит следующие типы:
Тип Д расположен на западе.
Тип Е расположен на востоке района.
На основе данных о комплексах жилых зданий составлена карта-схема жилых комплексов Автозаводского района (см. приложение 5).
Район занимает самую большую площадь, но менее других разнообразен по выделенным типам застройки. Также следует отметить, что так как район формировался позже других, он содержит самые разнообразные виды конфигураций зданий (имеется в виду разные сложные здания). Также необходимо сказать о том, что наиболее протяженные по длине здания находятся в этом районе.
Пологий рельеф района нарушают лишь дюнно-подобные образования, которые имеют меридиональное направление и «затухают» с востока на запад. Максимальная высота таких образований насчитывает 1,5 – 2 м. Сразу за западной границей района начинается крутой спуск (угол наклона ~10º), а затем такой же подъем.


5. Заключение
В данной работе было выделено:
    1. 6 типов жилых зданий. На основе этого выделения и истории застройки города можно говорить о следующем: 
· конфигурация зданий со временем усложнилась;
· объем зданий увеличился в связи с ростом длин зданий и их высот (то есть увеличением этажности зданий);
· высота самых молодых строений насчитывает не менее 9 этажей (это соответствует 26 м);
· изменились строительные материалы. Сейчас совсем не используют деревянные конструкции.
2. 8 типов комплексов жилых зданий. Появляются все более сложные селитебные комплексы (сложные симметричные).
3. 6 типов застройки города. Можно проследить за динамикой изменения плотности застройки. Наблюдается снижение плотности от 81% до 6,5%. В настоящее время идет уплотнение уже сформированных участков жилой застройки, поэтому можно говорить об увеличении плотности в типах Г, Д и Е.
В работе были проведены полевые и камеральные исследования 6 участков на предмет их озеленения. В ходе работ были получены следующие результаты:
· плотность озеленения варьирует от 7 до 240 шт/га. Следует отметить, что со временем плотность увеличивалась до начала строительства «новых» кварталов, затем плотность озеленения начала снижаться. Это связано с тем, что в настоящее время озеленение города передано частным предприятиям, которые осуществляют только отдельные заказы застройщиков города.
· видовой запас деревьев на пробных участках мало разнообразен и насчитывает всего 10 видов древесной растительности.

На основе вышеперечисленных исследований были составлены:
· схема озеленения г. Тольятти;
· карта-схема природно-антропогенных комплексов г. Тольятти;
· схема комплексов жилых зданий Автозаводского района г. Тольятти;
· схема комплексов жилых зданий Центрального района г. Тольятти;
· схема комплексов жилых зданий Комсомольского района г. Тольятти.
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