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Введение

 Перевод экономики на рыночные отношения продиктован логикой развития производительных сил на этапе перехода к системе свободного предпринимательства с использованием различных форм собственности.
Радикальная перестройка промышленного производства на основе введения нового хозяйственного механизма ориентирует промышленную организацию на экономически обоснованное использование всех элементов производства. Их четкое взаимодействие при рациональной структуре средств производства позволяет обеспечить нормальную хозяйственную деятельность предприятий. Составная часть средств производства — основной капитал производства (основные производственные фонды), который занимает наиболее высокую долю в структуре имущественного комплекса. Основной капитал непосредственно участвует в создании материальных ценностей и тесно взаимосвязан с конкурентоспособностью выпускаемой продукции.
Для нормальной работы предприятия очень важна такая составляющая, как учет и планирование основных фондов. Учет наличия и движения фондов необходим для того, чтобы знать ситуацию по обеспеченности ими предприятия, что позволяет ему выпускать продукцию в объеме и в сроки, требуемые рынком.
Известно, что основные фонды в процессе эксплуатации изнашиваются. Для возмещения стоимости основного капитала используется амортизационный фонд, который формируется из амортизационных отчислений, поступивших на расчетный счет промышленного предприятия после реализации продукции.
  Данная курсовая работа раскрывает сущность и особенности  основных производственных фондов, рассказывает о способах их оценки. Также большая роль отведена производственной мощности предприятия.

Глава 1.Основные фонды
1.1 Классификация и структура  основных фондов

Для осуществления производственной деятельности предприятие использует ограниченные экономические ресурсы, которые в наиболее общей нашей классификации подразделяют на:
1)материальные ресурсы (земля и капитал)
2) трудовые ресурсы (труд и предпринимательские способности).
Вместо термина «экономические ресурсы» в микроэкономике, к числу которых в первую очередь относится экономика предприятия, используется термин «факторы производства» (производственные факторы).
К фактору «земля» относятся все естественные ресурсы, используемые в производственной деятельности предприятия, земля, недра, водные и лесные ресурсы.
Все авансированные в деятельность предприятия средства можно назвать капиталом. Капитал предприятия разделяется на основной и оборотный.
В состав первого включаются основные средства, незавершенные долгосрочные финансовые инвестиции и нематериальные активы. Последние не имеют физического выражения, но представляют ценность для предприятия (совокупность патентов, товарные знаки, права на объекты интеллектуальной собственности, компьютерное программное обеспечение, базы данных и др.).
Важнейшей составляющей такого капитала являются основные средства (основные фонды).
Основные фонды - это совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, которые действуют в процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняют при этом на протяжении всего периода натурально-вещественную форму и переносят их стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений.
По участию в процессе производства основные фонды делятся на производственные и непроизводственные.
К основным производственным  фондам  относятся фонды, которые непосредственно участвуют в процессе производства (машины и оборудование, транспортные средства) или создают условия для производственного процесса (производственные здания, сооружения).Основные непроизводственные фонды - это объекты, которые удовлетворяют культурно-бытовые потребности работающих (жилые дома, медицинские учреждения, столовые, кафе и т.п.).
Основные фонды ещё называют внеоборотными, или низкооборотными, активами, а также иммобилизованными фондами: в стоимостной оценке они составляют значительную часть уставного капитала предприятия.
В соответствии с Общероссийским классификатором основные ифонды по их назначению подразделяют на следующие виды:
· здания;
· сооружения;
· машины и оборудование;
· транспортные средства;
· производственный и хозяйственный инвентарь;
· скот рабочий, продуктивный и племенной;
· многолетние насаждения;
· другие виды основных фондов.
Соотношение различных групп основных фондов в общей стоимости, выраженное в процентах, составляет структуру основных производственных фондов.
Структура основных фондов различных отраслей и предприятий определяется рядом факторов, среди них: характер и объём выпускаемой продукции, технический уровень производства, уровень специализации и кооперирования, климатические и географические условия расположения предприятия.
В зависимости от степени непосредственного воздействия на предметы труда основные фонды разделяют на активные и пассивные. К активной части относят машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства и др. К пассивной  части относят те группы основных фондов, которые создают условия для нормального выполнения процесса производства: здания, сооружения, передаточные устройства и др.
Удельный вес активной части основных производственных фондов характеризует прогрессивность структуры основных фондов.
Основные фонды характеризуются также удельным весом стоимости основных фондов (оборудования) различных возрастных групп в общей стоимости фондов. Для анализа возрастной структуры оборудования обычно используют следующие возрастные группы: до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 20 лет и свыше 20 лет.
1.2 Учет и оценка основных фондов.

Основные фонды  в процессе производства выступают в натуральной и денежной форме.
Учёт средств в натуральной форме необходим для определения технического состава основных фондов, производственной мощности предприятия, степени использования оборудования и других целей.
Натуральные показатели содержатся в паспортах предприятий, включающих характеристику и количество отдельных объектов.
Денежная или стоимостная оценка основных фондов необходима для определения их общего объёма, динамики, структуры, величины стоимости, переносимой на стоимость готовой продукции, а также для расчётов экономической эффективности инвестиций.
Денежная форма учёта основных фондов ведётся по следующим направлениям:
1. Первоначальная стоимость основных фондов включает стоимость приобретения оборудования (постройки здания), транспортные расходы по доставке и стоимость монтажа. По первоначальной стоимости фонды принимаются на учет, определяется их амортизация и другие показатели.
2. Восстановительная стоимость-это затраты на воспроизводство основных фондов в современных условиях. Она устанавливается, как правило, во время переоценки основных фондов.
3. Остаточная стоимость - представляет собой разность между первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их износа.
4. Ликвидационная стоимость-стоимость реализации изношенных или снятых с эксплуатации отдельных объектов основных фондов.
Переоценка основных фондов - это определение реальной стоимости основных фондов (основных средств) организаций на современном этапе становления рыночной экономики и создания предпосылок для нормализации инвестиционных процессов в стране.
Для определения полной восстановительной стоимости основных фондов используются два метода: индексный и метод прямой оценки.
Индексный  метод предусматривает индексацию балансовой стоимости отдельных объектов с применением индексов изменения стоимости основных средств, дифференцированных по типам зданий и сооружений, видам машин и оборудования, транспортных и других основных средств, по регионам, периодам изготовления и приобретения.
Метод прямой оценки восстановительной стоимости основных фондов предусматривает прямой пересчёт стоимости отдельных объектов по документально подтверждённым рыночным  ценам на новые объекты, сложившимся на 1 января соответствующего года.
При переоценки оборудования, предназначенного к установке, и невершенных объектов методом прямого пересчета дополнительно учитывается их физическое и моральное устаревание. Земельные участки и объекты природопользования переоценке не подлежат.

Развитие научно-технического прогресса, стремление предприятий выпускать конкурентоспособную продукцию приводят к разработке новых технологий на основе прогрессивных орудий труда.
В результате этот процесс приводит к созданию высокопроизводительных машин и оборудования, более экономичных в эксплуатации. Как правило, такие активные основные фонды имеют высокую стоимость. Приобретение их в условиях недостаточной инвестиционной активности затруднено, особенно для малых и средних предприятий. Мировой опыт достаточно убедительно показал выход из создавшейся ситуации - развитие лизинга.
Лизинг-это форма аренды на длительный срок(3-5 лет и более). Субъектами лизинговой операции являются три стороны: предприятие, производящее оборудование или машины; арендодатель (лизинговая компания) и арендатор (физическое лицо, предприятие, организация).
По истечении срока аренды оборудования арендатор либо полностью возвращает их лизинговой компании, либо продлевает договор на новый срок на более льготных условиях, либо выкупает  имущество по рыночной стоимости.
Развитие мирового лизингового рынка позволяет назвать четыре его основные организационные формы:
· специализированные лизинговые службы, созданные в структуре банков;
· универсальные лизинговые компании, создаваемые банками;
· специализированные лизинговые компании, создаваемые крупными производителями машин и оборудования и отдающие в аренду часть своей продукции;
· лизинговые компании, создаваемые крупными фирмами, специализирующимися на поставке и обслуживании техники.
Именно высокая эффективность превратила лизинговые операции в выгодную сферу предпринимательской деятельности.
Для оценки уровня использования основных фондов применяются разные показатели, среди них:
1. Фондоотдача (Фо), показывающая сколько выручки приходится на среднегодовую стоимость (Ф) основных фондов;
Фо=В׃Ф; В-годовая выручка от реализации продукции;
Ф=Ф1+(Фв×К )׃12-Фвыб×(12-К)׃12;Ф1-стоимость ОПФ на начало года;
Фв-стоимость вводимых в течении года ОПФ; Фвыб-стоимость выбывающих в течении года; К-количество полных месяцев функционирования ОПФ в течение года.
2. Фондоемкость (Фе) продукции, показывающая сколько приходится основных фондов на рубль выручки;
Фе=Ф׃В
3. Коэффициент интенсивности использования оборудования:
	
			Машинное время

	
	Время на изготовление единицы продукции


                    Коэффициент экстенсивного использования оборудования:
	
	Фактически отработанное время

	
	Время возможной работы


                    Коэффициент сменности:
	
	Суммарное количество станков, работавших 1, 2, 3 смены

	
	Общее количество станков



1.3.Износ и амортизация основных фондов.

В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются износу.
Износ основных фондов определяется и учитывается по зданиям и сооружениям, передаточным устройствам, машинам и оборудованию, транспортным средствам, производственному и хозяйственному инвентарю, рабочему скоту, многолетним насаждениям, достигшим эксплуатационного возраста, нематериальным активам.
Износ основных средств определяется за полный календарный год (независимо от того, в каком месяце отчетного года  они приобретены или построены) в соответствии с установленными нормами. Начисление износа свыше 100% стоимости основных средств не производится.
Начисленный износ в размере 100% стоимости  на объекты(предметы),которые годны для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине полного износа.
В рыночной экономике различают три вида износа: физический и моральный (функциональный). 
Физический износ-это изменение механических, физических, химических и других свойств материальных объектов под воздействием процессов труда, сил природы и других факторов. В экономическом отношении физический износ представляет собой утрату первоначальной потребительской стоимости вследствие снашивания, ветхости и устаревания.
Для определения физического износа основных фондов применяют два метода расчета:
1. по объёму работ. В этом случае коэффициент физического износа (K) можно установить лишь по тем объектам, которые обладают определенной производительностью (машины, станки).
Рассчитывается он по формуле
	 
К=(Тф×Пф) ∕ (Тн×Пн),

где  Тф    - количество лет, фактически отработанных машиной;
       Пф  -  среднее количество продукции, фактически выработанной за год;                                                                                                                                                                           
       Тн     - нормативный срок службы;     
       Пн    - годовая производственная мощность(или нормативная                                                                                                                                                                                                                                                    
    производительность)оборудования;

                    2.  по сроку службы. Физический износ по сроку службы можно         
   установить по всем видам основных фондов. В этом случае 
             коэффициент физического износа определяется по формуле
		К=Тф / Тн.	
	
Моральный износ проявляется в потере экономической эффективности и целесообразности использования основных фондов до истечения срока полного физического износа. Моральный износ бывает двух видов. П е р в ы й вид-уменьшение стоимости машин или оборудования вследствие удешевления их воспроизводства в современных условиях. В этом случае относительная величина морального износа (К) рассчитывается по формуле
К=(Ф1−Ф2) ∕ Ф1

где  Ф1,Ф2       - соответственно первоначальная и восстановительная                                                    
	    стоимость основных фондов.

Моральный износ в т о р о го  вида обусловлен созданием и внедрением в производство более производительных и экономических машин и оборудования и определяется по формуле 
Ву=(Вс×Пу) ∕ Пс,

где  Ву,Вс -восстановительная стоимость устаревшей и современной машины;
        Пу,Пс -производительность(или производственная мощность) устаревшей и  
                   современной машины.

Моральный износ второго вида может быть частичным  и полным, а также иметь скрытую форму.
Частичный моральный износ-это частичная потеря потребительской стоимости и стоимости машины.
Полный моральный износ представляет собой полное обеспечение машины, при котором ее дальнейшее использование является убыточным.
Скрытая форма морального износа подразумевает угрозу обеспечения машины вследствие того, что утверждено задание на разработку новой, более производительной и экономичной техники.
Внешний износ обусловлен факторами, которые являются внешними по отношению к оцениваемому объекту основных фондов предприятия. Данный вид износа присущ только недвижимости, т.е. первой категории основных фондов - зданиям, сооружениям и их структурным компонентам. На их стоимость могут влиять такие факторы, как перегруженные улицы, местоположение вблизи малопривлекательных природных объектов, таких, как болото или загрязненный водоем, неубранный мусор на соседних участках.
Возмещение износа основных фондов осуществляется на основе амортизации.
Амортизация основных фондов - это перенос части стоимости основных фондов на вновь созданный продукт для последующего воспроизводства основных ко времени их полного износа.
Амортизационные отчисления являются частью постоянных издержек производства и соответствуют степени износа основных фондов. Отношение годовых амортизационных отчислений к балансовой стоимости фондов, выраженное в процентах, называется нормой амортизации.
Норма амортизации на полное восстановление (реновацию) определяется по формуле 
На= │(Фп−Л+Д) ∕(Фп×Та)│×100%

где  Н а  - норма амортизационных отчислений, %;
      Фп    - первоначальная стоимость основных фондов, руб;
        Л    - ликвидационная стоимость основных фондов, руб;
        Д    - стоимость демонтажа ликвидируемых основных 
                фондов и других затрат, связанных с ликвидацией, руб;
        Та      - амортизационный период, лет.

Амортизационные отчисления производятся предприятиями ежемесячно, исходя из выбранного самим предприятием способа начисления по отдельным группам или инвентарным объектам, состоящим на балансе предприятия. К таким способам относятся: линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел срока полезного использования, списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Дадим краткую характеристику названных способов.
Линейный способ. При этом способе амортизация начисляется равномерно по годам эксплуатации:
А2=Фб×На ∕ 100

где А2 -  годовые амортизационные отчисления;
      Фб  -  первоначальная (балансовая) стоимость объекта основных
              фондов, тыс.руб.;
      На  -  годовая норма амортизационных отчислений, лет.

В этом случае годовая норма амортизации определяется по формуле:

На=100% ∕ Тп.и.,

где  Т п.и.- срок полезного использования объекта основных фондов.

Сроком полезного использования является период времени обоснованный предприятием как приносящий прибыль или служащий для выполнения целей организации.
Он определяется нормативными сроками или исходя из:
· ожидаемой производительности или мощности применяемого объекта основных фондов;
· ожидаемого физического износа в соответствии с режимом работы (1-3 смены), естественных условий, системы планово-предупредительного ремонта;
· нормативно-правового и другого ограничения использования объекта основных фондов (срок аренды).

Способ уменьшения остатка. При таком способе амортизация рассчитывается исходя из остаточной стоимости объекта основных фондов на начало отчетного года к нормам амортизации:
Аi=(Фбi —Аi-1)×На,

где  Фбi -  остаточная стоимость объекта основных фондов на начало 
                 i-ого года;
        Аi-1-  сумма амортизационных отчислений в i-м году;
        На   -  норма амортизации
При использовании данного способа предприятие может применить ускоренную амортизацию в соответствии с законодательством  РФ.

Пример. Рассчитать амортизационные отчисления по способу уменьшения остатка. Балансовая стоимость объекта 120 тыс. руб., срок полезного использования -8 лет, коэффициент ускорения-2.
Сумма амортизации по годам:
1-й год-120000/8×2=30000руб.
2-й год-(120000-30000)∕8×2=90000∕8×2=22500 руб.
3-й год-(90000-22500)∕8×2=(67500∕8)×2=19275 руб.
4-й год-(67500-19275)∕8×2=(48225∕8)×2=12056 руб.
5-й год-(48225-12056)∕8×2=(36169∕8)×2=9042 руб.
6-й год-(36169-9042)∕8×2=(27127∕8)×2=6782 руб.
7-й год-(27127-6782)∕8×2=(20345∕8)×2=5086 руб.
8-й год-(20345-5086)∕8×2=(15259∕8)×2=3815 руб.
Всего начислено 108566 руб.. Это означает, что предприятие будет продолжать начисление амортизации и по истечении 8 лет.

Способ начисления амортизации исходя из списания стоимости по сумме числа лет срока полезного использования. При этом способе годовая сумма амортизации определяется исходя из балансовой стоимости объекта и соотношения числа лет, оставшихся до конца срока полезного использования, к сумме натурального ряда числа лет полезного использования.

Пример. Рассчитать амортизационные отчисления по способу числа лет срока полезного использования. Балансовая стоимость объекта-120 тыс. руб., срок полезного использования-8 лет, сумма натурального ряда числа лет полезного использования:1+2+3+4+5+6+7+8=36.
Сумма амортизации по годам:
1 год-120000×(8∕36)=120000×0,22=26400 руб.
2 год-120000×(7∕36)=120000×0,19=22800 руб.
3 год-120000×(6∕36)=120000×0,17=20400 руб.
4 год-120000×(5∕36)=120000×0,14=16800 руб.
5 год-120000×(4∕36)=120000×0,11=13200 руб.
6 год-120000×(3∕36)=120000×0,08=9600 руб.
7 год-120000×(2∕36)=120000×0,06=7200 руб.
8 год-120000×(1∕36)=120000×0,03=3600 руб.

Способ начисления амортизации пропорционально объему произведенной продукции (выполненных работ). При таком способе амортизация начисляется во времени пропорционально доле в общем, заранее определенном объеме работ.
В целях создания инвестиционных условий для ускорения внедрения в производство научно-технических достижений и повышения заинтересованности в ускорении обновления и техническом развитии активной части основных фондов предприятия имеют право применять метод ускоренной амортизации.
Ускоренная амортизация является целевым методом более быстрого по сравнению с нормативными сроками службы основных фондов полного перенесения их балансовой стоимости на издержки производства и обращения. Предприятия могут применять метод ускоренной амортизации в отношении основных фондов, используемых для увеличения выпуска средств вычислительной техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов и оборудования.
Малые предприятия наряду с применением ускоренной амортизации для стимулирования обновления машин и оборудования могут в первый год эксплуатации списывать дополнительно как амортизационные отчисления до 50 % балансовой стоимости основных фондов со сроком службы 3 лет.

Пример. Малое предприятие приобрело металлорежущий станок стоимостью 100000 руб.Норма амортизации установлена 15%.Тогда предприятие имеет право списать на издержки производства по методу ускоренной амортизации:
(100000×2×15)׃100=30000 руб.

Кроме того, в первый год эксплуатации предприятие также имеет право на списание 50% на себестоимость продукции, т.е.

(100000×50)׃100=50000 руб.

Таким образом, расчетная валовая прибыль, а значит прибыль, облагаемая налогом, уменьшается в первый год на сумму 80000 руб.






Глава 2.Производственная мощность предприятия.

Важной характеристикой потенциальных возможностей и степени использования хозяйственных средств является производственная мощность предприятия.
Производственная мощность предприятия (цеха, участка) -это способность закрепленных за ним средств труда(технологической совокупности машин, оборудования и производственных площадей)к максимальному выпуску продукции за год (сутки, смену) в соответствии с установленной специализацией, кооперированием производства и режимом работы.
Производственная мощность рассчитывается, как правило, в тех же натуральных (условно-натуральных) единицах, в которых планируется объем выпуска продукции, а иногда в станко-часах и, как исключение, в стоимостном выражении.
Для расчета производственной мощности предприятия используются следующие исходные данные:
1. Количество, состав и техническое состояние оборудования и данные о производственных площадях. В расчеты включается все наличное оборудование основного производства(в том числе бездействующее из-за ремонта, неисправности и модернизации),кроме резервного оборудования и оборудования опытно-экспериментальных и специализированных участков для профессионально-технического обучения.
2. Технические нормы производительности оборудования и трудоемкости выпускаемой продукции. Для вновь строящихся предприятий принимаются паспортные нормы производительности оборудования, а для действующих предприятий-технически обоснованные показатели производительности, но не ниже паспортной нормы.
3. Фонд времени работы оборудования и режим работы предприятия. При расчете принимается максимально возможный и плановый (эффективный)годовой фонд времени работы оборудования.

Для  агрегатов  н е п р е р ы в н о г о  действия (доменные и мартеновские печи, химические агрегаты и т.п.) плановый (эффективный) фонд времени (Тнепр) рассчитывается по формуле 
Тнепр=(365-tк.р-tп.тех)×24ч.

где  tк.р-    время, необходимое по нормативам для выполнения капитальных и              
               планово-предупредительных ремонтов;
        tп.тех- время, необходимое для технологических остановок агрегатов
               и оборудования.

Для оборудования п р е р ы в н о г о действия плановый (эффективный) фонд времени (Тпрер) определяется по формуле
Тпрер=│(365-tв-tк.р) ×Ксм ×tсм│×│(100-Ппр) ∕100│.

где  tв- количество выходных и праздничных дней в году; 
       tк.р-количество дней капитального и планово-предупредительных
            ремонтов,если они проводятся в рабочее время;
       Ксм-количество смен работы оборудования в сутки
             (для предприятий должен применяться двух-или трехсменный режим);
        tсм-продолжительность смены;
       Ппр-процент планируемых текущих простоев.


4.Номенклатура выпускаемых изделий и их количественное соотношение в программе. В расчете используется плановая номенклатура и ассортимент (трудоемкость) выпускаемой продукции. При исчислении среднегодовой мощности объем увеличения(уменьшения)мощности за счет изменения номенклатуры продукции(уменьшения или увеличения трудоемкости)учитывается в полном размере.
2.1 Методика расчета производственной мощности.

Производственная мощность предприятия определяется по мощности основных (ведущих) производственных единиц: цехов, участков. Производственная мощность цехов, участков определяется по мощности основного технологического оборудования :агрегатов, установок, групп оборудования и т.д.
Производственная мощность (Мr) цеха, участка, оснащенного однотипным предметно-специализированным оборудованием(ткацкие станки, прядильные машины и т.д.),определяется по формуле
Мr=Пч×Фпл×Н,

где  Пч  - часовая производительность оборудования;
       Фпл - плановый (эффективный) годовой фонд времени работы единицы 
              оборудования;        
        Н - среднегодовой парк этого вида оборудования.

Производственная мощность(Мr) агрегатов периодического действия(химические агрегаты, автоклавы и т.п.) определяется по формуле
Мr=Вм×(Фпл ∕ tп.п) ×КВГ,

где  Вм  - масса сырых материалов;
       Фпл- плановый (эффективный)годовой фонд времени работы  оборудования;              
       tп.п  -продолжительность цикла переработки сырья;
       КВГ - коэффициент выхода готовой продукции из сырых материалов.
                     
Производственная мощность(Мr) цехов массового и крупносерийного производства определяется исходя из планового(эффективного)фонда времени и ритма, или такта, работы конвейера:
Мr=Фпл   ∕ t,

где  Фпл  -плановый(эффективный) фонд времени работы конвейера, мин;
        t     -такт схода готовых изделий с конвейера, мин.

Производственная мощность (Мr) предприятия или цеха при однотипном оборудовании (текстильная фабрика и т.п.) рассчитывается по формуле
Мr=Фпл  ∕ tед ×Н,

где  Фпл-плановый (эффективный) годовой фонд времени работы оборудования;
        Tед -затраты времени на единицу продукции (трудоемкость);
        Н   - среднегодовое количество однотипного оборудования.

Пропускная способность по площадям (Р) определяется по формуле

Рпл=Пп×Фпл,

где  Пп  -производственная площадь цеха, м;
       Фпл-плановый (эффективный) годовой фонд времени работы цеха, участка,            
  дни.      

      
Соответствие пропускной способности ведущих цехов, участков и остальных звеньев предприятия определяется путем расчета коэффициента сопряженности (Кс )по формуле
Кс=М1 ∕ (М2 ×Руд),

где  М1,М2-мощность цехов, участков, агрегатов, для которых определяется 
       коэффициент сопряженности, в принятых единицах измерения;
        Руд         -удельный расход продукции первого цеха для производства
                   продукции второго цеха.

Производственная мощность ведущего цеха (Мп) рассчитывается по формуле
Мп=М1а1+М2а2+…+Мnаn,

где  М1,М2,..,Мn-производственная годовая мощность данного вида
                             однотипного оборудования;                  
        а1,а2,..,аn         -количество единиц данного вида оборудования.


Производственная мощность предприятия в целом определяется по ведущим участкам и цехам на основе предварительного выравнивания загрузки, т.е.согласования  уровня использования оборудования по его группам и стадиям обработки с расшивкой «узких мест».
Степень использования производственной мощности предприятия характеризуется коэффициентом использования мощности(К),который определяется по формуле
Ки.м=Оф ∕ Мср.г,

где  Оф        -фактический объем выпуска продукции;
        Мср.г -среднегодовая производственная мощность.

2.2 Виды производственных мощностей.
Баланс загрузки оборудования.

Различают входную, выходную, проектную и среднегодовую производственную мощности.
Под входной мощностью понимают производственную мощность предприятия (цеха, участка) на 1 января текущего года или на конкретную дату.
Под выходной мощностью (Мк) понимают производственную мощность предприятия (цеха, участка) на конец планового периода, которая определяется по формуле
Мк=Мн+Мс+Мр+Мп+Миз-Мв
где    Мн- производственная мощность на начало периода;
         Мс-ввод мощности в результате строительства;
         Мр- прирост мощности вследствие реконструкции предприятия;
         Мп- увеличение мощности в результате технического перевооружения
              и других мероприятий;
         Миз- увеличение (уменьшение) мощности вследствие изменения 
              номенклатуры (трудоемкости) продукции;
         Мв- уменьшение мощности вследствие выбытия оборудования.

По предприятиям (цехам, участкам),мощности которых введены в действие, но не освоены, за производственную мощность принимается введенная в действие проектная мощность. 
Среднегодовая мощность (Мгод) -это мощность, которой будет располагать предприятие(цех, участок) в среднем за расчетный период или за год; она определяется балансовым методом:
Мгод=Мн+∑(Мвв × Чвв) ∕12-  ∑(Мв×Чв) ∕ 12,
где  Мн     - производственная мощность на начало периода;
        Мвв  - мощности, введенные в действие в течение года;
        Чвв    - число месяцев эксплуатации введенной в действие мощности;
        Мв    - выбывшие в течение года мощности;
        Чв   - число месяцев с момента выбытия мощности до конца года.

Для агрегатов с технологической специализацией расчет производственной мощности сводится к составлению баланса загрузки оборудования.
Расчет баланса загрузки по группам  о д н о т и п н о г о  оборудования производится в следующем порядке:
1) определятся загрузка оборудования производственной программой (П) (потребный фондов станко - часах) как произведение трудоемкости изготовления одной детали(t)и годовой производственной программы(N)с учетом выполнения норм:
П=∑(t×N) ∕ Kn,
где  m-число наименований деталей, обрабатываемых на станках;
        Kn-коэффициент выполнения норм на участке;

2) рассчитывается пропускная способность оборудования (Р) (располагаемый фонд в станко - часах) как произведение планового (эффективного) фонда времени работы одного станка (Фпл) и числа станков в группе оборудования (Н):
Р=Фпл ×Н;
3) вычисляется избыток или дефицит станко - часов по группам оборудования путем сопоставления загрузки оборудования(П) (потребный фонд) с пропускной способностью оборудования (Р)(располагаемый фонд);
4) определяется коэффициент загрузки оборудования(Кз.об) по формуле
Кз.об=П ∕ Р
Коэффициент (Кз.об)≤1 при условии Р-П≥0.
Для предприятий с прерывным режимом работы загрузку оборудования более объективно отражает коэффициент сменности, а для предприятий с непрерывным процессом производства -коэффициент загрузки оборудования.


           



                     

                           




 


         











Заключение

В данной курсовой работе я  рассмотрела основные понятия, связанные с основными производственными фондами и производственной мощностью предприятия. Также рассматривались пути увеличения  и рационального использования основных фондов с целью преумножения прибыли предприятия, так как повышение эффективности использования основных фондов в настоящее время, когда в стране наблюдается повсеместный и глобальный спад производства, имеет огромное значение.
Развитие нашей экономики на современном этапе и в ближайшей обозримой перспективе обусловливает необходимость совершенствования организации интенсивного использования производственных мощностей действующих предприятий.
Организация интенсивного использования наличных производственных мощностей является важным фактором экономического роста, при котором не только повышается эффективность применяемых мощностных ресурсов, но и возрастает ее значение в приросте продукции, т.е. когда главным источником увеличения выпуска продукции становится экономия этих ресурсов.
Главная задача каждого предприятия независимо от формы собственности и размеров материальных активов – эффективное использование основных фондов.
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