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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Настоящий сборник учебных программ предназначен для переподготовки рабочих по профессии «Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов».
          В учебных планах и программах для переподготовки  рабочих  определен обязательный объем и содержание учебного материала. Учебные  планы разработаны в соответствии с  типовой моделью, утвержденной приказом Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки  персонала по рабочим профессиям».
Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в программах, отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 
Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и профессиональных навыков, необходимых   кровельщику по рулонным кровлям  для практической работы.
Продолжительность обучения в форме переподготовки рабочих  установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки,  утвержденного приказом  Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об утверждении перечня профессий профессиональной подготовки». 
            Продолжительность  обучения при повышении квалификации устанавливается производственной фирмой  по согласованию со службой производства в зависимости от целей и задач обучения, сложности изучаемого материала и уровня квалификации обучаемых.
Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов работ, включенных в квалификационную характеристику. 
Выполнение пробных квалификационных работ и проведение устных экзаменов проводятся за счет времени, отведенного на производственное обучение.
Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и
профессиональные умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд
выше. 
При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со средним специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет теоретического материала.
Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая необходимость, предусмотрены за счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения материала  спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь пойдет о конкретном изменении техники и технологии. Эта работа выполняется службами, непосредственно занимающимися процессом переподготовки рабочих.
Обучение может осуществляться как групповым так и индивидуальным методами.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  рабочих. 
Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматривает изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: "Основы рыночной экономики", "Основы предпринимательства", "Основы менеджмента", "Экономика отрасли".
Программы по другим предметам учебного плана, общим для ряда профессий, издаются отдельными выпусками.
В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом.
Изменения, коррективы или необходимость изучения pассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и утверждаются председателем учебно-методического или педагогического совета учебного заведения.  При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе производственную практику на предприятиях.
Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии.
В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.
К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.
К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.
Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения и правилами аттестации.






КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия – кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов
Квалификация - 2-ой разряд	

Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов 2 разряда
 должен знать: 
         1) требования промышленной безопасности и охраны труда,
изложенные в производственной (типовой) инструкции для кровельщиков по безопасному производству работ;
         2) меры безопасности при работе вблизи линии электропередачи;
         3) способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях;
4) классификацию и основные свойства рулонной кровли из штучных материалов;
5) механические и химические свойства рулонных штучных материалов
6) теплоизоляционные, листовые и штучные кровельные материалы, 
7) классификацию крыш и виды кровель;
8) способы разборки кровельных покрытий из рулонных  штучных материалов;
9) основные сведения по устройству покрытий крыш зданий
из рулонной кровли из штучных материалов;
10) правила чтения чертежей и эскизов покрытий крыш из рулонной кровли;
11) технические условия на производство и приемку работ
по устройству рулонных кровель из штучных материалов;
12) основные сведения по материаловедению; электротехнике, организации и экономике строительства;
         13) правила безопасности труда, производственной санитария и пожарной безопасности. безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения пожаров, а также меры предупреждения других
опасных ситуаций на рабочем месте;
         14) способы предупреждения воздействий опасных и вредных
производственных факторов;
         15) средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их
применения;
         16) основные мероприятия по обеспечению безопасности труда
стропальщика.

Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов 2-го разряда должен уметь:
1) выполнять работы. при ремонте рулонных кровлей из штучных материалов;
2) производить подготовку поверхности основания под кровлю;
3) выполнять подготовку кровельных рулонных материалов;
          4) выполнять технологию устройства рулонных кровель из штучных материалов;
          5) пользоваться при необходимости средствами предупреждения и
тушения пожаров;
     6) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
          7) своевременно докладывать лицу, ответственному за безопасность
производство  работ,   о   выявлении неисправностей или дефектах кровельных материалов и возникших в процессе работы опасных ситуациях и нарушениях
требований промышленной безопасности;
           8) привести  рабочее   место   в  удовлетворительное  состояние по окончании работ или сдать смену;
 9) читать несложные чертежи и эскизы элементов рулонной кровли.

















































УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для переподготовки  рабочих по профессии
«Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов»


	№
пп
	
               Предметы
	Недели
	Всего часов за курс обучения

	
	
	2
	1
	2
	1
	

	
	
	Часов в неделю
	

	1
	Теоретическое обучение
	
	

	1.1.
	Экономический курс
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Основы рыночной экономики
	2
	1
	
	
	5

	1.2.
	Общетехнический курс
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Материаловедение
	2
	1
	
	
	5

	1.2.2
	Электротехника 
	2
	-
	
	
	4

	1.2.3
	Чтение чертежей
	2
	1
	
	
	5

	1.2.4
	Промышленная безопасность
	2
	-
	-
	-
	4

	1.3.
	Специальный курс
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Специальная технология
	14
	7
	
	
	35

	2.
	Практическое обучение
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Производственное обучение
	16
	
	8
	-
	48

	2.1.2
	Производственная практика
	
	24
	32
	32
	120

	
	Резерв учебного времени
	
	3
	-
	1
	4

	
	Консультации
	
	3
	-
	1
	4

	
	Квалификационный экзамен
	
	
	
	6
	6

	
	ИТОГО:
	40
	40
	40
	40
	240




Предмет – «Основы рыночной экономики»

                         Тематический план

	№ темы
	Т е м а
	Количество
часов

	1
	Введение. Сущность рыночной экономики
	1

	2
	Рыночный механизм
	1

	3
	Маркетинг и менеджмент
	1

	4
	Инфраструктура рынка.
	1

	5
	Социальная ситуация в обществе.
	1

	
	И т о г о:
	5 



П р о г р а м м а 

Тема 1. Введение. Сущность рыночной экономики.
Рынок как система экономических отношений между товаропроизводителем  и потребителем. Основы товарного производства.
Товар и его свойства. Рабочая сила как товар.
Нормы рыночных отношений:  закон стоимости,  закон денежного обращения,  закон спроса и предложения.
  
Тема 2. Рыночный механизм. 
Элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена, конкуренция. 
Структура рынка:  рынок товаров и услуг,  рынок ценных бумаг,  рынок средств  производства, рынок рабочей силы.

Тема 3. Маркетинг и менеджмент.
Основные принципы маркетинга. Функции маркетинга, содержание маркетинговой деятельности. 
Место рекламы в системе маркетинга. Назначение рекламы и её виды.
Менеджмент. Функции менеджмента. 

Тема 4. Инфраструктура рынка.
Основные элементы инфраструктуры рынка:  банки, биржи, торговые дома. 
Функции банков, виды банков. Единая банковская система.
Торговый дом, его задачи. 

Тема 5. Социальная ситуация в обществе.
Социально-экономические и психологические проблемы  безработицы.
Социальная защищенность людей в условиях рынка. Пути решения проблем трудоустройства и переподготовки кадров.
Социальные права и гарантии населения.




Предмет «Материаловедение»
                                            Тематический план

	№№
пп
	Наименование тем

	Количество часов


	1
	Общие сведения о кровельных материалах
	1 

	2
	Битумные вяжущие материалы
	1 

	3
	Кровельные рулонные материалы
	1

	4
	Теплоизоляционные материалы
	1 

	5
	Окрасочные составы и замазки
	1

	Итого:
	5



                                                    ПРОГРАММА

Тема 1. Общие сведения о кровельных  материалах 
Классификация строительных материалов.
	Классификационные признаки, объединяющие строительные материалы в группы: природные, искусственные, производственное назначение строительных материалов, вид исходного сырья, основной показатель качества, прочность, функциональное назначение (теплоизоляционные материалы, акустические материалы и другие. 

Тема 2. Битумные вяжущие материалы 
Состав битумных вяжущих материалов. Природные и искусственные нефтяные битумы, способы  получения, физические свойства и область применения.
Растворители битумных вяжущих. Требования к ним.

Тема 3. Кровельные рулонные материалы
Материал для изготовления рулонных кровельных материалов. 
Битумные рулонные материалы (пергамин кровельный, бикропласт АПП, бикрост, бризол, бутизол, бутилон, бутирол, кровельный картон, рубероид, бутит и др.), область применения.
Полимеры, применяемые при изготовлении кровельных материалов (фенолформальдегидная смола, полиизобутилен, полистирол, кумароновая смола, полиэтилен). Область применения. Требования к кровельным материалам из полимеров.

Тема 4. Теплоизоляционные материалы 
Назначение теплоизоляционных материалов.
Классификация: по структуре, форме, внешнему виду, виду исходного сырья,  средней плотности, жесткости, теплопроводности, возгораемости.
Минераловатные материалы: минеральная вата, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на битумном  связующем. Физические свойства и область применения. 
Древесно-волокнистые плитные материалы: фибролитовые плиты на портландцементе, древесно-волокнистые плиты. Способ получения, физические свойства.
Пенопласты, их виды и физико-механические показатели.

Тема 5. Окрасочные составы и замазки
 Олифы (натуральные, полунатуральные, синтетические), способ их получения и применение.
Лакокрасочные материалы, их состав и основные свойства, применение в малярных работах (красящая, разбеливающая, светостойкость, маслоемкость, укрывистость, термостойкость, диспергируемость).
Лаки и их состав (БТ-577, БТ-5100, ЭП-730, кровельные лаки, лак ЦАПОН, ПФ-170, лак кровельный ХП-03), область применения, способы нанесения.
Краски (ЛАКРИТ-К, МА-15, медянка густотертая, эмаль ХП-1267, ЭП-140, ПФ-115, ПФ-133 и др., герметик кровельный), область применения, способ нанесения. 
Замазки, их состав и применение.





Предмет «Электротехника»

                         Тематический план

	№ темы
	Т е м а
	Кол-во
часов

	1
	Электрические цепи
	1

	2
	Устройство и принцип действия генератора  переменного  тока, электродвигателей переменного тока
	1

	3
	Аппараты  управления и защиты электроприводов.
	1

	4
	Источники постоянного тока. Устройство,  принцип действия генератора и электродвигателей  пост. тока.
	1

	
	Итого:
	4



П р о г р а м м а 
 Тема 1. Электрические цепи
 Электрическая цепь, ее элемента. Ток, напряжение, ЭДС, сопротивление. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Леица» Тепловое действие тока. Короткое замыкание в электрической цепи.  Проводники, полупроводники, диэлектрики. Сопротивление полупроводников. 
  Первый закон Кирхгофа. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Единицы измерения тока, напряжение, сопротивление, мощности

Тема  2. Устройство и принцип действия генератора  переменного  
               тока, электродвигателей переменного тока
  Получение переменного электрического тока, его параметры. 
Устройство синхронного генератора. Принцип действия.
Асинхронные и синхронные электродвигатели. Устройство и принцип действия. Область применения. Соединение обмоток  и переключение потребителей со "звезды" на "треугольник". Управление электродвигателями переменного тока.

 Тема 3.  Аппараты  управления электроприводами переменного ток	
         Аппаратура пневматического и автоматического управления. Реостаты.
Тепловое реле. Автоматы. Сопротивления. Блокировки. Контроллеры. Коммутационные аппараты ручного и дистанционного действия.

        Тема 4. Источники постоянного тока. Устройство и принцип        
                      действия генератора  постоянного  тока
          Генератор постоянного тока, его устройство  и принцип действия.
          Электродвигатели постоянного тока, их устройство и принцип действия. Область применения. Управление электродвигателями постоянного тока.
Взаимозаменяемость машин постоянного тока. 
Способы возбуждения.

      Предмет     «Чтение чертежей»

                         Тематический план

	№ темы
	Т е м а
	Количество часов

	1
	Общие сведения о чертежах
	1

	2
	Основы проекционной графики
	1

	3
	Виды, сечения, резервы
	1

	4
	Общие сведения о строительных чертежах
	1

	5
	Чтение чертежей
	          1

	
	И т о г о :
	5


           
ПРОГРАММА
Тема 1. Общие сведения о чертежах    
 Роль чертежа в технике.
Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. Правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы.

Тема 2. Основы проекционной графики	
Прямоугольные проекции - способ изображения плоских фигур на чертежах.

Тема 3. Виды, сечения, разрезы
Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в разрезах и сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях.
Соединение на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи разрезов.

Тема 4. Общие сведения о строительных чертежах
 Строительные чертежи. Условные обозначения на строительных чертежах. Состав чертежей зданий. Чертежи плана, фасада и разрезов зданий. Разбивочные оси на строительных чертежах.
Понятие о высотных отметках и отметке уровня чистого пола, понятие об уклоне.

Тема 5. Чтение чертежей
Чтение чертежей разрезов зданий для ознакомления с конструкциями зданий, подлежащих облицовке.
Чтение чертежей каменных, бетонных, железобетонных, металлических, деревянных конструкций и изделий.



 Предмет – «Специальная технология»

                         Тематический план

	№ темы
	Т е м а
	Количество
часов

	1
	Введение
	1

	2
	Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма
	2

	3
	Общие сведения о крышах, кровлях и об организации кровельных работ
	5

	4
	Подготовка оснований под кровли
	5

	5
	Устройство кровель из рулонных материалов
	14

	6
	Машины и оборудование для производства рулонных работ
	4

	7
	Контроль качества кровель
	2

	8
	Охрана окружающей среды
	2

	
	Итого:
	35



П р о г р а м м а 
Тема 1. Введение
Значение отрасли и ее социально-экономическое развитие. Значение профессии и перспективы ее развития. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых работ. Трудовая и технологическая дисциплина.
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой специальной технологии.

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 
              травматизма
Понятие о производственной санитарии как о системе организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств.
 Санитарные требования к рабочим помещениям, участкам.
  Вредные производственные факторы и их влияние на организм человека. Предупреждение и устранение влияния вредных факторов.
  Основные гигиенические особенности работы кровельщика. Профессиональные заболевания и меры по их профилактике.
Средства индивидуальной зашиты органов дыхания, зрения слуха. Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви.
Гигиена труда и личная гигиена.
Понятие о производственном травматизме и его профилактике.
Первая помощь при несчастных случаях. Медицинское обслуживание на предприятии. 

Тема 3. Общие сведения о крышах, кровлях и об организации 
               кровельных работ
Назначение. Классификация крыш по форме (скатные, плоские), по конструкции (чердачные и бесчердачные), по назначению (эксплуатируемые и неэксплуатируемые). 
Типы скатных крыш (односкатная, двускатная, шатровая, вальмовая, полувальмовая, сводчатая, складчатая, куполообразная, крестовой свод, многощипцовая крыша, шиплеобразная, сферическая, крыша из косых поверхностей, крыша с внутренним водостоком, мансардные крыши).
Плоские крыши, конструктивные особенности.
Конструкции крыш: покрытие, кровля, теплоизоляция, пароизоляция, несущие конструкции. Назначение и применяемый материал.
Крыши из железобетонных изделий.
Виды кровель. Уклоны кровель. Определение и выбор уклона крыши. Выбор материала в зависимости от уклона крыши.
Устройство рулонные кровли  при различных уклонах.
Выбор типа водоотвода в зависимости от уклона кровли.
Организация кровельных работ на строительном объекте 
Рациональное совмещение профессий, как средство повышения выработки и качества работ.
Технологические карты и карты трудовых процессов, как средство обеспечения кровельных работ рациональными решениями (повышения производительности труда, улучшению качества и снижения себестоимости строительно-монтажных работ). Документ, определяющий рациональную организацию труда, экономический эффект от их внедрения в производство.  Организация рабочего места, распределение обязанностей между рабочими звена и максимальное совмещение операций, применение усовершенствованных инструментов, приспособлений и инвентаря.  

Тема 4. Подготовка оснований под кровли
Подготовка поверхности оснований (удаление жидкости и др.) Штукатурка вертикальных поверхностей каменных конструкций, примыкающих к покрытию,  цементно-песчаным раствором.
          Антисептирование  и устройство паро- и теплоизоляции.
          Контроль качества применяемых материалов.
          Устройство стяжек ( цементно-песчанная, асфальтобетонная)
          Огрунтовка поверхности оснований.
          Пароизоляция, назначение и виды. Подготовка основания для укладки оклеечной пароизоляции. Применение подкладочного рубероида. Нормы и требования  по укладке пароизоляции.
Теплоизоляция, её устройство в зависимости от используемого материала. Применяемый материал. Способы укладки теплоизоляционных плит.
Теплоизоляция из сыпучих материалов. Технология укладки сыпучих материалов.
Устройство стяжек. Назначение стяжки. Материал, применяемый для выполнения стяжки. Технология выполнения стяжки.

      Тема 5. Устройство кровель из рулонных материалов
          Подготовка рулонных материалов: перемотка для устранения деформаций; удаление заводской мелко-зернистой или пылевидной посыпки (при приклеивании на горячих мастиках).
Хранение подготовленных рулонов  (контейнеры или  подкладки в два ряда по высоте). 
Обезвоживание и разогрев битума. Применение битумоварочного котла СО-179 и СО-185. Правила эксплуатации котла. Обслуживание  котла во время работы.  Загрузка  котла битумом на начальной стадии работы и после разогрева первой загруженной массы. Определение рабочего места котла. 
Приготовление приклеивающих мастик (горячие битумные и холодные битумные, битумно-резиновые). Централизованное приготовление мастик.
Рулонные кровли на горячих и холодных приклеивающих мастиках
(устройство двухслойной и трехслойной кровли). Технология устройства рулонной кровли. Выполнение сопряжений и примыканий. Примыкание кровельного материала к водоприемной воронке, вертикальным плоскостям, температурно-деформационным швам, металлической трубе. 
          Способы покрытия конька крыши.  
          Инструмент и инвентарь кровельщиков.
Одновременная наклейка трех или четырехслойной кровли.
Особенности устройства кровель на сводчатых и арочных крышах.
Технология устройства кровель безогневым способом на пологих крышах, на крышах с уклоном, способом разогрева покровного слоя.
Защитный слой, материал для его выполнения, технология устройства. 
  
    Тема 6. Машины и оборудование для производства рулонных работ 
          Использование оборудования при подготовке поверхности оснований крыши (машина СО-222), при укладке монолитной теплоизоляции (виброрейка).
     Огрунтовка поверхности оснований крыши с помощью установки ПКУ-35М.  
     Автогудронаторов Д-164,Д-640.
     Обезвоживание и разогрев битума в битумонагревательных агрегатах Д-506,Д-618,Д-649ЮУБВ-2 и битумоварочного котла СО-179,СО-185.
     Транспортировка мастик изготовленных централизованно на строительные площадки  автогудронатором. Использование для подогрева мастики машины СО-212, для подачи на кровлю холодной мастики –установку ПКУ-35 М, для нанесения битумных мастик –машину СО-122А, насосные агрегаты СО-124,СО-225, форсунки с нерегулируемым соплом, компрессорной форсунки, форсунки с регулируемым соплом.

          Тема 7. Контроль качества кровель 
Контроль качества мастичных кровель (состав, вязкость и температура мастик), качество оснований под кровлю (трехметровая рейка и уровень), кровельного ковра, конструктивных элементов кровельного покрытия.
Контроль качества мастичных кровель (толщина слоев покрытия).                                Проверка  рельефа поверхности. Контроль наличия переходных бортиков, жесткость крепления чаш водосточных воронок, правильность усиления кровли  на карнизных участках и в местах примыканий к выступающим конструкциям, наличие компенсаторов, число армирующих слоев и прокладок из стеклохолста и стеклосетки в деформационных швах, примыканиях. Проверка наличия защитных фартуков и правильность их соединений, крепления к парапетам, наличие и качество герметизации.

     Тема 8. Охрана окружающей среды
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды".
Права и обязанности граждан России в области охраны окружающей среды.
Административная и юридическая ответственность руководителей производства и рабочих за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Источники и виды загрязнений окружающей среды на данном предприятии, на рабочем месте. Персональные возможности и ответственность  кровельщика в деле охраны окружающей среды.


 



Предмет – «Промышленная безопасность»
Тематический план

	№
п.п
	Наименование разделов, тем
	Всего часов

	1
	Вводное занятие. Конституция РФ. Трудовой кодекс (ТК). Основы законодательства об охране труда. 
	1

	2
	Трудовое законодательство. Охрана труда. Льготы. Коллективный и трудовой договор. Права и обязанности на производстве.
	1

	3
	Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.
	1

	4
	Правила безопасности труда на производстве. Основные правила и инструкции по электробезопасности. Пожарная безопасность.
	1

	
	ИТОГО:
	4



П р о г р а м м а

Тема 1. Вводное занятие. Конституция РФ. Трудовой кодекс (ТК). 
              Основы законодательства об охране труда.
Характеристика учебного процесса.  Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка.
Постановления правительства, основные статьи КЗОТ по вопросам охраны труда (рабочее время, время отдыха, отпуска, труд подростков, правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина).
Действующие правила техники безопасности и охраны труда на производстве.
Культура производства и безопасность труда - необходимые условия для повышения производительности труда.
Требования безопасности труда. 

Тема 2. Трудовое законодательство. Охрана труда. Льготы. Коллективный и трудовой договор. Права и обязанности на производстве. Кодекс законов о труде. Охрана труда женщин и подростков. Льготы по профессиям. Правила трудового распорядка и трудовая дисциплина.
Служба надзора за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений. Контроль за соблюдением требований безопасности труда и безопасной эксплуатацией оборудования.
Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнение инструкций по безопасности труда.

Коллективные трудовой договор, разработка, обсуждение и принятие. Сущность документа.
Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда.
Правила поведения на территории и  в цехах предприятия. Трудовая и технологическая дисциплина.

Тема 3. Гигиена труда, производственная санитария и 
              профилактика травматизма.
Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила её хранения. Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.
Мероприятия по снижению вредного воздействия производственной
среды. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на
снижение загрязнения воздуха рабочих помещений, шума, вибрации
механизмов.	
Профессиональные вредности. Понятие о профессиональных заболеваниях и мерах их предупреждения.
Виды заболеваний, их влияние на организм человека и меры предупреждения.
Требования к предметам личной гигиены, спецодежде  и обуви.
Санпомощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, вывихах, переломах,  поражениях электрическим током,  ожогах, солнечных ударах, обморожениях, отравлениях. 
Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на предприятии.

Тема 4. Правила безопасности труда на производстве. Основные  правила и инструкции по электробезопасности. Пожарная безопасность.
 Трудовое законодательство. Охрана труда. Льготы. Коллективный и трудовой договор. Права и обязанности на производстве.
Требования безопасности труда и пожарной безопасности при получении  и применении азота и кислорода, обслуживании резервуаров и сосудов, работающих под давлением в соответствии с Правилами Госгортехнадзора.
Причины пожаров и меры их предупреждения. Пожарная сигнализация. Правила пользования автоматическими средствами пожаротушения, пенными и углекислотными огнетушителями. 
Правила поведения при возникновении загорания, план эвакуации.
Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними.
Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого замыкания в электропроводке. Тушение воспламеняющихся горючих и смазочных материалов.




Предмет – «Производственное обучение»

                         Тематический план

	№ темы
	Т е м а
	Количество
часов

	1
	Крыша и кровля
	12

	2
	Технология производства кровельных работ 
	28

	3
	Ремонт рулонных кровлей из штучных материалов
	4

	4
	Механизация кровельных работ
	4

	
	Итого:
	48



П р о г р а м м а 
Тема 1. Крыша и кровля
Инструктаж по технике безопасности при выполнении кровельных работ.
Форма крыши, как элемент определяемый архитектурой здания и его конфигурацией в плане.
Конструктивные особенности  и устройство крыш, используемых в гражданском и промышленном строительстве.
Уклон плоских крыш.
Крыши  из сборных железобетонных панелей. Несущие конструкции. Нагрузки, определяющие прочность несущих конструкций. 
Стропила, их виды, назначение и способы крепления к стенам здания. Влияние расстояния между точками опоры на выбор  способа устройства стропил.  Крепление нижних концов строительных ног в рубленных или брусчатых зданиях, в деревянных каркасных и каменных зданиях. Достоинства и недостатки.  
Устройство наклонных железобетонных стропил.
Крыши из монолитного железобетона.
Кровля и её элементы. Основания под кровли. Устройство основания под рулонный ковер. Выполнение перехода основания от горизонтальной поверхности к вертикальной. Выравнивающая стяжка, её назначение и устройство. Толщина стяжки, температурно-усадочные швы. 
Отработка практических навыков и приемов в составе строительных бригад.

Тема 2. Технология производства кровельных работ
          Производство кровельных работ на строительном объекте. 
Технологические карты и карты трудовых процессов. Порядок разработки и назначение технологических карт. 
Последовательность производства кровельных работ:
· крыши с наружным водостоком. Способы отвода воды. Устройство кровли на карнизах. Особенность покрытия фронтового свеса.
· крыши с внутренним водостоком. Образование карнизных свесов железобетонными плитами, способы их укладки. Устройство кровельных ковров.
          Устройство настенных желобов. Способы соединения и крепления.
          Ендовы и разжелобки; их устройство. Повышение водонепроницаемости, способы укладки кровельного материала по слоям. Наклейка верхних слоев в ендове. Способы укладки рулонного материала в зависимости от ширины ендовых.  Конструкция водоприемников. Сопряжение воронки со стояком.
          Способы покрытия  конька крыши.
           Выполнение примыкания  рулонного кровельного ковра  к вертикальным плоскостям. Применение металлического фартука.
          Выполнение примыкания  рулонного кровельного ковра  к температурно-осадочным швам.
          Выполнение примыкания  рулонного кровельного ковра  к люку.
Организация работ,  применяемый инструмент и инвентарь.
Подготовка рулонного материала к работе. Особенности укладки косых полотнищ.  Технология наклейки ковра  звеном из двух человек.
Организация рабочего места и подготовительные работы. Хранение рулонных материалов.
Устройство рулонной кровли на сводах двоякой кривизны.
Устройство рулонных  кровель в зимних условиях. 

Тема 3. Ремонт рулонных  кровлей из штучных материалов
Виды ремонта кровель (текущий, капитальный). Объем выполняемых работ при  различных видах ремонта. Составление ремонтной ведомости. 
Технология  ремонта:
· сквозных трещин в слоях кровельного ковра;
· трещин в слоях кровельного ковра у примыканий кровель к стенам;
· отставание слоев дополнительного кровельного ковра от выступающий  вертикальных участков примыканий;
· отставание кровельного ковра в месте примыкания к бетонным поверхностям;
· вздутия между слоями кровельного ковра;
· незначительных трещин;
· в местах установки водосточных воронок.
          Продление срока службы кровли путем пропитки и защиты поверхности рулонного материала  специальными составами.

Тема 4. Механизация кровельных работ
Машины, используемые для битумных мастик (СО-122А).
Насосы для перекачивания  битумных мастик на высоту (СО-224, СО-225).
Автогудронатор Д-640, назначение, устройство, конструктивные изменения при перевозке вяжущих материалов на значительные расстояния.
Битумоварочные котлы, их назначение, устройство и принцип действия. Техника безопасности при обслуживании котла. 
Станок для перфорации рубероида.
Машины, применяемые при ремонте рулонных кровель  для резки  и удаления старого рулонного ковра. Привод, устройство и техника управления.



Предмет – «Производственная  практика»

                         Тематический план

	№ темы
	Т е м а
	Количество
часов

	1
	Ознакомление с предприятием
	6

	2
	Выполнение кровельных работ
	114

	
	И т о г о:
	120


П р о г р а м м а 

Тема 1. Ознакомление с предприятием.
Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности Инструктаж по безопасности труда на учебно-производственном участке и на предприятии.
Ознакомление с предприятием. Продукция предприятия и сфера ее применения. Основные и вспомогательные подразделения, их назначение и краткая характеристика. Структура управления предприятием, цехом, участком. Смены, бригады, индивидуальные рабочие места.
Ознакомление с устройством и типами компрессорных установок. Организация труда на рабочем месте машиниста компрессорной установки. Роль машиниста в технологическом процессе. Контроль качества работы машиниста компрессорных установок.
Мероприятия по предупреждению травматизма и безопасности работ.
Средства индивидуальной защиты и пользование ими.
Инструктаж по пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров. Меры по предупреждению пожаров, действия при пожаре.
Электробезопасность. Правила электробезопасности при работе с электрооборудованием. Порядок пользования электроприборами и электроинструментами. Правила пользования защитными средствами.
Первая помощь при травмах и ожогах.

Тема 2. Выполнение кровельных работ
Выполнение кровельных работ в составе бригады.


КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА 
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